|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Капітальний ремонт спортплощадки СШ №224 у Дніпровському районі м. Києва |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ. Демонтажні роботи |   |   |   |
| 1 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 0,03 |   |
| 2 | Розбирання тротуарiв iз бетонних плит iз заповненнямшвiв пiском | 100м2 | 0,15 |   |
| 3 | Викопування кущів | 10шт | 2,4 |   |
| 4 | Розбирання металевої огорожi | 100м | 0,05 |   |
| 5 | Перевезення сміття до 30 км | т | 10 |   |
|   | Розділ. Улаштування покриття спортивного майданчиказ резинових плит |   |   |   |
| 6 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю ззастосуванням екскаваторiв, глибина корита до 500мм(Н=350мм) | 100м2 | 3,408 |   |
| 7 | Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного профiлювручну, глибина корита до 500 мм | 100м2 | 2,272 |   |
| 8 | Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 2,98 |   |
| 9 | Перевезення грунту до 30 км | т | 298 |   |
| 10 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з пiску товщиною 10 см | 100м3 | 0,568 |   |
| 11 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 62,48 |   |
| 12 | Улаштування одношарових основ товщиною 12 см iзщебеню | 100м2 | 5,68 |   |
| 13 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 5-20 мм, марка М600 | м3 | 5,68 |   |
| 14 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 20-40 мм, марка М600 | м3 | 12,89 |   |
| 15 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 40-70 мм, марка М600 | м3 | 68,73 |   |
| 16 | Улаштування покриття з нетканого геотекстилю | 1000м2 | 0,568 |   |
| 17 | Нетканий геотекстиль Лавсан Гео 200 | м2 | 681,6 |   |
| 18 | Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйнихсумiшей оптимального гранулометричного складуодношарових, товщиною 12 см | 100м2 | 5,68 |   |
| 19 | Сумiш пiщано-гравiйна природна  | м3 | 86 |   |
| 20 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 44 |   |
| 21 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2,24 |   |
| 22 | Поребрик БР 100.20.8 | шт | 44 |   |
| 23 | Улаштування резинового покриття | 100м2 | 5,68 |   |
| 24 | Плитка гумова, 500х500 мм | м2 | 591 |   |
|   | Розділ. Встановлення огорожі майданчика |   |   |   |
| 25 | Установлення металевої огорожi по металевих стовпахз бетонуванням | 100м | 1,054 |   |
| 26 | Стовп "Пром"5000х80х60-3000 | шт | 43 |   |
| 27 | Панель "Пром" 2030х2500мм, d=5+2х6мм 200х50мм | шт | 42 |   |
| 28 | Набір кріплення "Пром- Спорт"-2 (комплект) | шт | 172 |   |
| 29 | Улаштування хвiрток з установленням стовпiв металевих | 100шт | 0,01 |   |
| 30 |  Хвіртка 2030х1000 | шт | 1 |   |
|   | Розділ. Улаштування лав |   |   |   |
| 31 | Копання ям для встановлення стояків та стовпівглибиною 0,7 м | 10 ям | 2,4 |   |
| 32 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских | 100м3 | 0,054 |   |
| 33 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються втілі бетону | т | 0,48 |   |
| 34 | Деталі закладні | т | 0,48 |   |
| 35 | Установлення лав | 100шт | 0,06 |   |
| 36 | Лава | шт | 6 |   |
|   | Розділ. Встановлення ігрового обладанання для дітей зобмеженими можливостями |   |   |   |
| 37 | Копання ям для встановлення стояків та стовпівглибиною 0,7 м | 10 ям | 3,5 |   |
| 38 | Улаштування бетонної пiдготовки | 100м3 | 0,7875 |   |
| 39 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються втілі бетону | т | 0,7 |   |
| 40 | Деталі закладні | т | 0,7 |   |
| 41 | Установлення елементів майданчика | 100шт | 0,07 |   |
| 42 | Комплекс для дітей обмеженими фізичнимиможливостями InterAtletika T601 | шт | 1 |   |
| 43 | Качелі для дітей з обмеженими фізичнимиможливостями | шт | 3 |   |
| 44 | Пісочниця для дітей з обмеженими фізичнимииможливостями | шт | 1 |   |
| 45 | Щит баскетбольний для дітей з обмеженимифізичнимии можливостями | шт | 2 |   |