|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **Благоустрій прибудинкової території житлового будинку № 37-Г на вул. Бакинській** |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | АВТОМАТИЧНИЙ ШЛАГБАУМ |   |   |   |
| 1 | Влаштування автоматичного шлагбаума | шт | 2 |   |
|   | АСФАЛЬТОВЕ ПОКРИТТЯ |   |   |   |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттiвмеханiзованим способом | м3 | 50 |   |
| 3 | Виправлення профiлю основ щебеневих з додаваннямнового матерiалу | м2 | 800 |   |
| 4 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячихасфальтобетонних сумiшей вручну з ущільненнямсамохідними котками | м2 | 800 |   |
| 5 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-42-5 (К=2) | м2 | 800 |   |
|   | ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ |   |   |   |
| 6 | Встановлення відеокамер з підключенням до загальноїсистеми | шт | 17 |   |
|   | МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА (довжина 50,0 м; висота 1,4 м) |   |   |   |
| 7 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiвглибиною 0,7 м |  ям | 26 |   |
| 8 | Улаштування бетонної пiдготовки | м3 | 1,17 |   |
| 9 | Виготовлення металевої огорожі | т | 1,64 |   |
| 10 | Монтаж металоконструкцiй огорожі | т | 1,64 |   |
| 11 | Фарбування металевих огорож | м2 | 35 |   |
|   | МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА (довжина 50,0 м; висота 2,0 м) |   |   |   |
| 12 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiвглибиною 0,7 м |  ям | 26 |   |
| 13 | Улаштування бетонної пiдготовки | м3 | 1,17 |   |
| 14 | Виготовлення металевої огорожі | т | 2,2 |   |
| 15 | Монтаж металоконструкцiй огорожі | т | 2,2 |   |
| 16 | Фарбування металевих огорож | м2 | 50 |   |
|   | МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА (довжина 160,0 м; висота 0,7 м) |   |   |   |
| 17 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiвглибиною 0,7 м |  ям | 82 |   |
| 18 | Улаштування бетонної пiдготовки | м3 | 3,69 |   |
| 19 | Виготовлення металевої огорожі | т | 2,46 |   |
| 20 | Монтаж металоконструкцiй огорожі | т | 2,46 |   |
| 21 | Фарбування металевих огорож | м2 | 56 |   |
|   | ПОСТ ОХОРОНИ |   |   |   |
| 22 | Встановлення будки для чергових охоронників | шт | 1 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |