**Спецификация на светильники**

**ITW SYSTEMS PARK LED-30W/840-I/C-01(ITW1-3700-27-0-551-11)**

ITW1-HM1/3700/42/0/0/0/27/551/1/0/11/0/0/25/1/114/70/6565/5/2.4/2/1/85/0/1/6/511/1/4676

Серия светильника: парковый PARK

Количество модулей, шт: 1

Световой поток светильника, не менее, лм: 3700

Активная мощность, Вт: 27

Эффективность, не менее, Лм/Вт: 137

Производитель светодиодов: OSRAM

Цветовая температура, K: 4000

Цветопередача, не менее, Ra: 80

Количество светодиодов, шт: 70

Оптическая система: без отражателей и оптики

Кривая силы света: Д (косинусная), FWHM: (120°;100°), Кф= (1,45;1,75)

Материал рассеивателя: светорассеивающий поликарбонат

Тип источника питания: Industrial (165-275V AC 75W)

Расположение источника питания: внутренний

Тип подключения: клеммная коробка

Тип крепежа: на консоль

Материал крепежа: оцинкованная сталь

Покрытие корпуса: серебристый анод

Управление яркостью: нет

Диапазон рабочих температур, °C: -40 - +50

Рабочая температура, °C: 25

Место эксплуатации: на открытом воздухе

Ожидаемый срок службы L70, часов: (25C): 85000

Защита оптической части: IP65

Защита источника питания: IP65

Длина светильника, не более, мм: 791

Ширина, мм: 93

Высота, мм: 82

Вес, кг: 3.3

Пусковой ток, А: 0.19

Пусковой ток (время), мс: <20