|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **на реалізацію проекту «Сучасне освітлення - як один з елементів благоустрою території лікарні»** |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м., група грунтів 2  | 100м3 | 5,6 |   |
| 2   | Установлення залізобетонних одно стоякових опор для ВЛ 0,38 кВ (з траверсами)  | Опора | 28 |  |
| 3 | Установлення оголовника 1-рожкового  | шт. | 28 |  |
| 4 | Копання траншей, ям, група грунтів 2  | 100м3 | 3,4 |  |
| 5 | Монтаж кабеля самонесучого СИП-4х16мм2  | 100м | 14,0 |  |
| 6 | Установлення світильників консольних LED  | шт | 28 |  |
| 7 |  Установлення прожекторів, що установлюється окремо на конструкції (стіні), з лампою потужністю 500Вт  | 100шт. | 0,15 |  |
| 8 | Монтаж затискача.  | шт | 80 |  |
| 9 | Монтаж крюка бандажного  | шт | 60 |  |
| 10  | Монтаж кабель 4х2,5 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами  | 100м | 12,0 |  |
| 11 | . Установлення автоматичних вимикачівУстановлення датчиків освітлення і наближення Демонтаж опор освітлення  Демонтаж кабеляУстановлення щитків освітленняДемонтаж світильників Вишки телескопічні (на автомобілі ) вантажопідйомність 0,35 т  | шт100 штшт.100мшт..шт.м.г | 250,30200,9520310 |   |
|  |  |  |  |   |
|  |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  посада, підпис, ініціали, прізвище |  |
|  |  |
|  |