|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Капітальний ремонт фасаду та покрівлі АЗПСМ № 6 КНП «ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва», за адресою м. Київ, вул. М. Кибальчича 13а |
| ДН-РФ-КИБ13 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Капітальний ремонт фасаду та покрівлі АЗПСМ № 6 КНП «ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва», за адресою м. Київ, вул. М. Кибальчича 13а** |
|  |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 589,329 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 1,72277 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 121,38 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,0 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “6 березня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Стіни**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1* | *РН13-15-5* | *Розбирання облицювання стiн з керамiчних**плиток* | *100м2* | *0,814* | *5499,80**5019,71* | *480,09**194,69* | *4477* | *4086* | *391**158* | *89,16**2,9394* | *72,58**2,39* |
| *2* | *РН11-54-1* | *Улаштування основи пiд штукатурку з**металевої сiтки по цегляних та бетонних**поверхнях* | *100м2* | *0,814* | *15362,76**9702,16* | *\_\_-\_\_* *-*  | *12505* | *7898* | *\_\_-\_\_* *-*  | *161,568* *-*  | *131,52* *-*  |
| *3* | *РН11-41-1* | *Штукатурення цементно-вапняним**розчином по каменю стiн фасадiв* | *100м2* | *0,814* | *10009,54**10001,05* | *\_\_-\_\_* *-*  | *8148* | *8141* | *\_\_-\_\_* *-*  | *139,116* *-*  | *113,24* *-*  |
| 4 | & С1633-128-ШТ-СИЛ-Р-11варіант 1 | Штукатурка цементна стартова   | кг | 2604,8 | 3,42 -  | \_\_-\_\_ -  | 8908 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *5* | *РН3-2-1* | *Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз**цегли* | *10 м3* | *0,1196* | *10071,03**7066,92* | *3004,11**1222,88* | *1204* | *845* | *359**146* | *117,684**18,5071* | *14,08**2,21* |
| *6* | *ЕН15-78-1**Н2,Н5=1,15* | *Утеплення фасадів мінеральними**плитами товщиною 150 мм з**опорядженням декоротивним розчином за**технологією "CEREZIT". Стіни гладкі* | *100 м2* | *0,8496* | *162942,84**48322,66* | *\_\_-\_\_* *-*  | *138436* | *41055* | *\_\_-\_\_* *-*  | *662,3172* *-*  | *562,7* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 173678 | 62025 | 750304 |   | 894,124,6 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 173678 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 110903 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 62329 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 26802 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 79,61 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 8363 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **200480** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **200480** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Укоси**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *7* | *РН13-15-5* | *Розбирання облицювання стiн з керамiчних**плиток* | *100м2* | *0,044* | *5499,80**5019,71* | *480,09**194,69* | *242* | *221* | *21**9* | *89,16**2,9394* | *3,92**0,13* |
| *8* | *РН11-2-7* | *Ремонт штукатурки зовнішнiх стiн* | *100м2* | *0,01* | *24880,43**24871,94* | *\_\_-\_\_* *-*  | *249* | *249* | *\_\_-\_\_* *-*  | *384,36* *-*  | *3,84* *-*  |
| 9 | & С1633-128-ШТ-СИЛ-Р-11варіант 1 | Штукатурка цементна стартова   | кг | 32 | 3,42 -  | \_\_-\_\_ -  | 109 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *10* | *ЕН15-78-3**Н2,Н5=1,15* | *Утеплення фасадів мінеральними**плитами товщиною 100 мм з**опорядженням декоротивним розчином за**технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до**300 мм* | *100 м2* | *0,044* | *143189,44**71670,46* | *\_\_-\_\_* *-*  | *6300* | *3154* | *\_\_-\_\_* *-*  | *982,3254* *-*  | *43,22* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 6900 | 3624 | 219 |   | 50,980,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 6900 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 3255 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 3633 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 1540 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 4,5 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 473 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **8440** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 2** | **8440** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 3. Покрівля**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *11* | *РН8-2-1* | *Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних**матерiалiв в 1-3 шари* | *100м2* | *1,272* | *1805,10**1805,10* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2296* | *2296* | *\_\_-\_\_* *-*  | *33,012* *-*  | *41,99* *-*  |
| *12* | *РН8-35-1* | *Улаштування цементної вирiвнювальної**стяжки* | *100м2* | *0,47* | *5121,25**5113,97* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2407* | *2404* | *\_\_-\_\_* *-*  | *82,992* *-*  | *39,01* *-*  |
| 13 | & С111-1647-Сваріант 1 | Стяжка для підлог Siltek F20  | кг | 2820 | 3,61 -  | \_\_-\_\_ -  | 10180 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *14* | *Е12-20-3* | *Улаштування пароiзоляцiї прокладної в**один шар* | *100м2* | *1,1* | *930,73**841,84* | *88,89**36,53* | *1024* | *926* | *98**40* | *13,164**0,482* | *14,48**0,53* |
| 15 | & С111-1720-2варіант 1 | Плiвка пароізоляційна juta 110  | м2 | 132 | 24,97 -  | \_\_-\_\_ -  | 3296 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 16 | & С111-СТ-ПАРваріант 1 | Стрічка К-2  | м | 90 | 25,36 -  | \_\_-\_\_ -  | 2282 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *17* | *РН8-37-1* | *Утеплення покриттiв плитами iз**пiнопласту полiстирольного на клею в**один шар* | *100м2* | *1,1* | *21590,45**1685,70* | *\_\_-\_\_* *-*  | *23749* | *1854* | *\_\_-\_\_* *-*  | *29,388* *-*  | *32,33* *-*  |
| 18 | С111-2011-3 | Сумiш ППС (для приклеювання та захиступiнополiстирольних плит) Ceresit СT 85  | кг | 660 | 10,56 -  | \_\_-\_\_ -  | 6970 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *19* | *РН8-37-2* | *Додавати на кожний наступний шар**утеплення плитами iз пiнопласту**полiстирольного на бiтумнiй мастицi* | *100м2* | *1,1* | *21110,00**1205,25* | *\_\_-\_\_* *-*  | *23221* | *1326* | *\_\_-\_\_* *-*  | *21,012* *-*  | *23,11* *-*  |
| 20 | С111-2011-3 | Сумiш ППС (для приклеювання та захиступiнополiстирольних плит) Ceresit СT 85  | кг | 660 | 10,56 -  | \_\_-\_\_ -  | 6970 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *21* | *ЕН11-11-18**Н2,Н5=1,15* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *1,2* | *1379,36**1282,34* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1655* | *1539* | *\_\_-\_\_* *-*  | *22,356* *-*  | *26,83* *-*  |
| 22 | & С111-874С | Сiтка армуюча Вр 4 50х50  | м2 | 132 | 66,46 -  | \_\_-\_\_ -  | 8773 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *23* | *РН8-35-1* | *Улаштування цементної вирiвнювальної**стяжки* | *100м2* | *1,2* | *5121,25**5113,97* | *\_\_-\_\_* *-*  | *6146* | *6137* | *\_\_-\_\_* *-*  | *82,992* *-*  | *99,59* *-*  |
| *24* | *РН8-35-3**Н1=8* | *На кожнi 5 мм змiни товщини шару**цементної вирiвнювальної стяжки**додавати або виключати (до 70 мм)* | *100м2* | *1,2* | *1062,66**1052,96* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1275* | *1264* | *\_\_-\_\_* *-*  | *17,088* *-*  | *20,51* *-*  |
| 25 | & С111-1647-Сваріант 1 | Стяжка для підлог Siltek F20  | кг | 16800 | 3,61 -  | \_\_-\_\_ -  | 60648 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *26* | *ЕН15-78-1**Н2,Н5=1,15* | *Утеплення фасадів мінеральними**плитами товщиною 50 мм з опорядженням**декоротивним розчином за технологією**"CEREZIT". Стіни гладкі* | *100 м2* | *0,11* | *110393,56**48322,66* | *\_\_-\_\_* *-*  | *12143* | *5315* | *\_\_-\_\_* *-*  | *662,3172* *-*  | *72,85* *-*  |
| *27* | *ЕН15-183-1**Н2,Н5=1,15* | *Декоративне штукатурення фасадiв* | *100м2* | *-0,11* | *24350,45**23615,88* | *\_\_-\_\_* *-*  | *-2679* | *-2598* | *\_\_-\_\_* *-*  | *319,263* *-*  | *-35,12* *-*  |
| *28* | *РН11-26-3* | *Полiпшене штукатурення поверхонь стiн**всереденi будiвлi цементно-вапняним або**цементним розчином по каменю та бетону* | *100м2* | *0,11* | *10696,09**10513,89* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1177* | *1157* | *\_\_-\_\_* *-*  | *152,796* *-*  | *16,81* *-*  |
| 29 | & С1633-128-ШТ-СИЛ-Р-11варіант 1 | Штукатурка цементна стартова   | кг | 352 | 3,42 -  | \_\_-\_\_ -  | 1204 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *30* | *РН12-26-1* | *Фарбування силiкатними фарбами за 2**рази ранiше пофарбованих простих**фасадiв по штукатурцi* | *100м2* | *0,11* | *6315,83**3313,43* | *\_\_-\_\_* *-*  | *695* | *364* | *\_\_-\_\_* *-*  | *53,772* *-*  | *5,91* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *31* | *РН8-32-3* | *Улаштування покрiвель рулонних з**матерiалiв, що наплавляються, iз**застосуванням газопламеневих пальникiв,**в два шари* | *100м2* | *1,31* | *30053,19**2637,01* | *\_\_-\_\_* *-*  | *39370* | *3454* | *\_\_-\_\_* *-*  | *39,816* *-*  | *52,16* *-*  |
| *32* | *РН8-40-5* | *Улаштування з листової сталi**брандмауерiв, парапетiв* | *100м* | *0,245* | *5626,40**5626,40* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1378* | *1378* | *\_\_-\_\_* *-*  | *91,308* *-*  | *22,37* *-*  |
| 33 | & С111-5-37-2-2варіант 1 | Парапет 550мм  | м | 26 | 172,14 -  | \_\_-\_\_ -  | 4476 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 34 | & С111-136-5Д | Дюбель 6х40 мм  | шт | 420 | 0,31 -  | \_\_-\_\_ -  | 130 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 35 | & С1632-102-СЛ-ТБваріант 1 | Силікон, туба 280 мл   | туб | 2 | 96,89 -  | \_\_-\_\_ -  | 194 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 36 | & С11-19-В2варіант 1 | Саморіз "блоха"  | шт | 60 | 0,26 -  | \_\_-\_\_ -  | 16 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *37* | *РН15-24-1* | *Установлення воронок водостiчних* | *шт* | *1* | *611,43**214,69* | *\_\_-\_\_* *-*  | *611* | *215* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3,12* *-*  | *3,12* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 219607 | 27031 | 9840 |   | 435,950,53 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 219607 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 192478 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 27071 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 14001 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 50,39 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 5295 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **233608** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 3** | **233608** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 4. Прорізи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *38* | *РН6-1-1* | *Демонтаж вiконних коробок в кам'яних**стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,07* | *10991,57**10984,21* | *\_\_-\_\_* *-*  | *769* | *769* | *\_\_-\_\_* *-*  | *191,496* *-*  | *13,4* *-*  |
| *39* | *РН6-2-2* | *Знiмання засклених вiконних рам* | *100 м2* | *0,2814* | *3842,81**3842,81* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1081* | *1081* | *\_\_-\_\_* *-*  | *68,256* *-*  | *19,21* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *40* | *РН8-4-1* | *Розбирання вiдливiв з листової сталi* | *100м* | *0,182* | *943,56**943,56* | *\_\_-\_\_* *-*  | *172* | *172* | *\_\_-\_\_* *-*  | *17,256* *-*  | *3,14* *-*  |
| *41* | *РН20-12-5**Н2,Н3,Н5,**Н6=0,7* | *Розбирання зварних металевих**конструкцій вагою до 10 кг (захисні грати)* | *1т* | *0,024* | *3064,32**3064,32* | *\_\_-\_\_* *-*  | *74* | *74* | *\_\_-\_\_* *-*  | *40,32* *-*  | *0,97* *-*  |
| *42* | *РН20-12-5**Н2,Н3,Н5,**Н6=0,7* | *Розбирання металевих конструкцій**(захисні роллети алюмінієві)* | *1т* | *0,075* | *3064,32**3064,32* | *\_\_-\_\_* *-*  | *230* | *230* | *\_\_-\_\_* *-*  | *40,32* *-*  | *3,02* *-*  |
| *43* | *ЕН10-20-4**Н2,Н5=1,15* | *Заповнення вiконних прорiзiв готовими**блоками площею бiльше 3 м2 з**металлопластику в кам'яних стiнах**житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,2439* | *8370,50**8356,77* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2042* | *2038* | *\_\_-\_\_* *-*  | *119,6046* *-*  | *29,17* *-*  |
| 44 | С123-214варіант 1 | Блоки віконні металопластикові  | м2 | 24,39 | 2373,55 -  | \_\_-\_\_ -  | 57891 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 45 | & С111-140Дваріант 1 | Анкерні пластини  | шт | 34 | 1,52 -  | \_\_-\_\_ -  | 52 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 46 | & С111-140Дваріант 2 | Дюбель 6х60мм  | шт | 68 | 0,33 -  | \_\_-\_\_ -  | 22 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 47 | & С111-72-1Аваріант 1 | Монтажна піна  | л | 5,13 | 252,72 -  | \_\_-\_\_ -  | 1296 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *48* | *ЕН10-20-2**Н2,Н5=1,15* | *Заповнення вiконних прорiзiв готовими**блоками площею до 2 м2 з**металлопластику в кам'яних стiнах**житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,0597* | *14455,67**14414,88* | *\_\_-\_\_* *-*  | *863* | *861* | *\_\_-\_\_* *-*  | *206,31* *-*  | *12,32* *-*  |
| 49 | С123-214варіант 1 | Блоки віконні металопластикові  | м2 | 5,97 | 2373,55 -  | \_\_-\_\_ -  | 14170 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 50 | & С111-140Дваріант 1 | Анкерні пластини  | шт | 15 | 1,52 -  | \_\_-\_\_ -  | 23 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 51 | & С111-140Дваріант 2 | Дюбель 6х60мм  | шт | 30 | 0,33 -  | \_\_-\_\_ -  | 10 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 52 | & С111-72-1Аваріант 1 | Монтажна піна  | л | 2,24 | 252,72 -  | \_\_-\_\_ -  | 566 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *53* | *ЕН10-25-4**Н2,Н5=1,15* | *Установлення відливів з оцинкованої сталі**з полімерним покриттям (350мм)* | *100м* | *0,182* | *2326,15**2321,47* | *\_\_-\_\_* *-*  | *423* | *423* | *\_\_-\_\_* *-*  | *37,674* *-*  | *6,86* *-*  |
| 54 | & С111-1801-1варіант 1 | Зливи 350 мм   | м | 18,9 | 131,91 -  | \_\_-\_\_ -  | 2493 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 55 | & С111-1477-1-О | Шурупи 3,5х9,5  | шт | 64 | 0,30 -  | \_\_-\_\_ -  | 19 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *56* | *РН20-12-5* | *Монтаж металоконструкцiй сходiв,**площадок, огороджень (грати)* | *1т* | *0,348* | *4709,64**4377,60* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1639* | *1523* | *\_\_-\_\_* *-*  | *57,6* *-*  | *20,04* *-*  |
| 57 | & С111-1755-1варіант 1 | Грати металевi тип 1  | шт | 1 | 36999,27 -  | \_\_-\_\_ -  | 36999 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 58 | & С111-1755-1варіант 2 | Грати металевi тип 2  | шт | 1 | 7770,15 -  | \_\_-\_\_ -  | 7770 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 59 | & С111-1755-1варіант 3 | Грати металевi тип 3  | шт | 1 | 3657,51 -  | \_\_-\_\_ -  | 3658 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 60 | & С1530-ГЕБ-КР-ДФваріант 1 | Анкерне кріплення грат  | шт | 28 | 25,62 -  | \_\_-\_\_ -  | 717 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *61* | *ЕН10-25-3**Н2=1,15;**Н5=1,15* | *Установлення пластикових пiдвiконних**дошок* | *100м* | *0,024* | *2680,32**2680,32* | *\_\_-\_\_* *-*  | *64* | *64* | *\_\_-\_\_* *-*  | *43,4976* *-*  | *1,04* *-*  |
| 62 | С123-385варіант 1 | Дошки пiдвiконнi, ширина 250 мм   | м | 2,45 | 132,80 -  | \_\_-\_\_ -  | 325 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 63 | & С111-72-1Аваріант 2 | Монтажна піна  | л | 0,33 | 252,72 -  | \_\_-\_\_ -  | 83 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *64* | *РН11-30-1* | *Полiпшене штукатурення поверхонь стiн**всереденi будiвлi цементно-вапняним або**цементним розчином по каменю та**бетону (укоси)* | *100м2* | *0,1095* | *25927,85**25927,85* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2839* | *2839* | *\_\_-\_\_* *-*  | *360,66* *-*  | *39,49* *-*  |
| 65 | & С1633-128-22 | Штукатурка ROTBAND  | кг | 186,15 | 4,67 -  | \_\_-\_\_ -  | 869 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *66* | *РН11-59-3* | *Безпiщане накриття стiн* | *100м2* | *0,1095* | *4221,21**4079,60* | *\_\_-\_\_* *-*  | *462* | *447* | *\_\_-\_\_* *-*  | *60,18* *-*  | *6,59* *-*  |
| 67 | С111-1624-1варіант 1 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17  | кг | 1,64 | 19,87 -  | \_\_-\_\_ -  | 33 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 68 | С111-1896варіант 1 | Шпаклiвка Сатенгіпс  | кг | 13,14 | 4,47 -  | \_\_-\_\_ -  | 59 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *69* | *РН12-49-5* | *Полiпшене фарбування**полiвiнiлацетатними водоемульсiйними**сумiшами стiн по збiрних конструкцiях,**пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *0,1095* | *3415,61**3363,51* | *\_\_-\_\_* *-*  | *374* | *368* | *\_\_-\_\_* *-*  | *52,596* *-*  | *5,76* *-*  |
| 70 | С111-1624-1варіант 2 | Фарба водоемульсійна  | кг | 2,19 | 156,72 -  | \_\_-\_\_ -  | 343 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 4 | 138430 | 10889 | \_\_-\_\_ -  |   | 161,01 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 138430 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 127541 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 10889 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 5238 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 17,68 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1855 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **143668** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 4** | **143668** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 5. Інші роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 71 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну  | 1 т | 8,78 | 106,95106,95 | \_\_-\_\_ -  | 939 | 939 | \_\_-\_\_ -  | 1,956 -  | 17,17 -  |
| 72 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км  | т | 8,78 | 174,27 -  | 174,2730,82 | 1530 |  -  | 1530271 | \_\_-\_\_0,411 | \_\_-\_\_3,61 |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 5 | 2469 | 939 | 1530271 |   | 17,173,61 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 2469 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 1210 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 663 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 2,49 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 262 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **3132** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 5** | **3132** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 541084 | 104508 | 2399624 |   | 1559,238,87 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 541084 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 434177 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 105132 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 48245 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 154,67 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 16248 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **589329** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **589329** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **1722,77** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **121380** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |