|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт фасаду та покрівлі АЗПСМ № 6 КНП «ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва», за адресою м. Київ, вул. М. Кибальчича 13а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДН-РФ-КИБ13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Капітальний ремонт фасаду та покрівлі АЗПСМ № 6 КНП «ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва», за адресою м. Київ, вул. М. Кибальчича 13а** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 589,329 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 1,72277 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 121,38 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 4,0 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “6 березня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Стіни** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *1* | | *РН13-15-5* | *Розбирання облицювання стiн з керамiчних*  *плиток* | *100м2* | *0,814* | | *5499,80*  *5019,71* | *480,09*  *194,69* | | *4477* | *4086* | *391*  *158* | | *89,16*  *2,9394* | | *72,58*  *2,39* |
| *2* | | *РН11-54-1* | *Улаштування основи пiд штукатурку з*  *металевої сiтки по цегляних та бетонних*  *поверхнях* | *100м2* | *0,814* | | *15362,76*  *9702,16* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *12505* | *7898* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *161,568*  *-* | | *131,52*  *-* |
| *3* | | *РН11-41-1* | *Штукатурення цементно-вапняним*  *розчином по каменю стiн фасадiв* | *100м2* | *0,814* | | *10009,54*  *10001,05* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *8148* | *8141* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *139,116*  *-* | | *113,24*  *-* |
| 4 | | & С1633-  128-ШТ-  СИЛ-Р-11  варіант 1 | Штукатурка цементна стартова | кг | 2604,8 | | 3,42  - | \_\_-\_\_  - | | 8908 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *5* | *РН3-2-1* | *Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз*  *цегли* | *10 м3* | *0,1196* | *10071,03*  *7066,92* | *3004,11*  *1222,88* | *1204* | *845* | *359*  *146* | *117,684*  *18,5071* | *14,08*  *2,21* |
| *6* | *ЕН15-78-1*  *Н2,Н5=1,15* | *Утеплення фасадів мінеральними*  *плитами товщиною 150 мм з*  *опорядженням декоротивним розчином за*  *технологією "CEREZIT". Стіни гладкі* | *100 м2* | *0,8496* | *162942,84*  *48322,66* | *\_\_-\_\_*  *-* | *138436* | *41055* | *\_\_-\_\_*  *-* | *662,3172*  *-* | *562,7*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 173678 | 62025 | 750  304 |  | 894,12  4,6 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 173678 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 110903 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 62329 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 26802 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 79,61 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8363 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **200480** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **200480** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Укоси** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7* | *РН13-15-5* | *Розбирання облицювання стiн з керамiчних*  *плиток* | *100м2* | *0,044* | *5499,80*  *5019,71* | *480,09*  *194,69* | *242* | *221* | *21*  *9* | *89,16*  *2,9394* | *3,92*  *0,13* |
| *8* | *РН11-2-7* | *Ремонт штукатурки зовнішнiх стiн* | *100м2* | *0,01* | *24880,43*  *24871,94* | *\_\_-\_\_*  *-* | *249* | *249* | *\_\_-\_\_*  *-* | *384,36*  *-* | *3,84*  *-* |
| 9 | & С1633-  128-ШТ-  СИЛ-Р-11  варіант 1 | Штукатурка цементна стартова | кг | 32 | 3,42  - | \_\_-\_\_  - | 109 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *10* | *ЕН15-78-3*  *Н2,Н5=1,15* | *Утеплення фасадів мінеральними*  *плитами товщиною 100 мм з*  *опорядженням декоротивним розчином за*  *технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до*  *300 мм* | *100 м2* | *0,044* | *143189,44*  *71670,46* | *\_\_-\_\_*  *-* | *6300* | *3154* | *\_\_-\_\_*  *-* | *982,3254*  *-* | *43,22*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 6900 | 3624 | 21  9 |  | 50,98  0,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 6900 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 3255 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 3633 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1540 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,5 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 473 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **8440** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **8440** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Покрівля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *11* | *РН8-2-1* | *Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних*  *матерiалiв в 1-3 шари* | *100м2* | *1,272* | *1805,10*  *1805,10* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2296* | *2296* | *\_\_-\_\_*  *-* | *33,012*  *-* | *41,99*  *-* |
| *12* | *РН8-35-1* | *Улаштування цементної вирiвнювальної*  *стяжки* | *100м2* | *0,47* | *5121,25*  *5113,97* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2407* | *2404* | *\_\_-\_\_*  *-* | *82,992*  *-* | *39,01*  *-* |
| 13 | & С111-  1647-С  варіант 1 | Стяжка для підлог Siltek F20 | кг | 2820 | 3,61  - | \_\_-\_\_  - | 10180 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *14* | *Е12-20-3* | *Улаштування пароiзоляцiї прокладної в*  *один шар* | *100м2* | *1,1* | *930,73*  *841,84* | *88,89*  *36,53* | *1024* | *926* | *98*  *40* | *13,164*  *0,482* | *14,48*  *0,53* |
| 15 | & С111-  1720-2  варіант 1 | Плiвка пароізоляційна juta 110 | м2 | 132 | 24,97  - | \_\_-\_\_  - | 3296 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 16 | & С111-СТ-  ПАР  варіант 1 | Стрічка К-2 | м | 90 | 25,36  - | \_\_-\_\_  - | 2282 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *17* | *РН8-37-1* | *Утеплення покриттiв плитами iз*  *пiнопласту полiстирольного на клею в*  *один шар* | *100м2* | *1,1* | *21590,45*  *1685,70* | *\_\_-\_\_*  *-* | *23749* | *1854* | *\_\_-\_\_*  *-* | *29,388*  *-* | *32,33*  *-* |
| 18 | С111-2011-3 | Сумiш ППС (для приклеювання та захисту  пiнополiстирольних плит) Ceresit СT 85 | кг | 660 | 10,56  - | \_\_-\_\_  - | 6970 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *19* | *РН8-37-2* | *Додавати на кожний наступний шар*  *утеплення плитами iз пiнопласту*  *полiстирольного на бiтумнiй мастицi* | *100м2* | *1,1* | *21110,00*  *1205,25* | *\_\_-\_\_*  *-* | *23221* | *1326* | *\_\_-\_\_*  *-* | *21,012*  *-* | *23,11*  *-* |
| 20 | С111-2011-3 | Сумiш ППС (для приклеювання та захисту  пiнополiстирольних плит) Ceresit СT 85 | кг | 660 | 10,56  - | \_\_-\_\_  - | 6970 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *21* | *ЕН11-11-18*  *Н2,Н5=1,15* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *1,2* | *1379,36*  *1282,34* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1655* | *1539* | *\_\_-\_\_*  *-* | *22,356*  *-* | *26,83*  *-* |
| 22 | & С111-874С | Сiтка армуюча Вр 4 50х50 | м2 | 132 | 66,46  - | \_\_-\_\_  - | 8773 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *23* | *РН8-35-1* | *Улаштування цементної вирiвнювальної*  *стяжки* | *100м2* | *1,2* | *5121,25*  *5113,97* | *\_\_-\_\_*  *-* | *6146* | *6137* | *\_\_-\_\_*  *-* | *82,992*  *-* | *99,59*  *-* |
| *24* | *РН8-35-3*  *Н1=8* | *На кожнi 5 мм змiни товщини шару*  *цементної вирiвнювальної стяжки*  *додавати або виключати (до 70 мм)* | *100м2* | *1,2* | *1062,66*  *1052,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1275* | *1264* | *\_\_-\_\_*  *-* | *17,088*  *-* | *20,51*  *-* |
| 25 | & С111-  1647-С  варіант 1 | Стяжка для підлог Siltek F20 | кг | 16800 | 3,61  - | \_\_-\_\_  - | 60648 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *26* | *ЕН15-78-1*  *Н2,Н5=1,15* | *Утеплення фасадів мінеральними*  *плитами товщиною 50 мм з опорядженням*  *декоротивним розчином за технологією*  *"CEREZIT". Стіни гладкі* | *100 м2* | *0,11* | *110393,56*  *48322,66* | *\_\_-\_\_*  *-* | *12143* | *5315* | *\_\_-\_\_*  *-* | *662,3172*  *-* | *72,85*  *-* |
| *27* | *ЕН15-183-1*  *Н2,Н5=1,15* | *Декоративне штукатурення фасадiв* | *100м2* | *-0,11* | *24350,45*  *23615,88* | *\_\_-\_\_*  *-* | *-2679* | *-2598* | *\_\_-\_\_*  *-* | *319,263*  *-* | *-35,12*  *-* |
| *28* | *РН11-26-3* | *Полiпшене штукатурення поверхонь стiн*  *всереденi будiвлi цементно-вапняним або*  *цементним розчином по каменю та бетону* | *100м2* | *0,11* | *10696,09*  *10513,89* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1177* | *1157* | *\_\_-\_\_*  *-* | *152,796*  *-* | *16,81*  *-* |
| 29 | & С1633-  128-ШТ-  СИЛ-Р-11  варіант 1 | Штукатурка цементна стартова | кг | 352 | 3,42  - | \_\_-\_\_  - | 1204 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *30* | *РН12-26-1* | *Фарбування силiкатними фарбами за 2*  *рази ранiше пофарбованих простих*  *фасадiв по штукатурцi* | *100м2* | *0,11* | *6315,83*  *3313,43* | *\_\_-\_\_*  *-* | *695* | *364* | *\_\_-\_\_*  *-* | *53,772*  *-* | *5,91*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *31* | *РН8-32-3* | *Улаштування покрiвель рулонних з*  *матерiалiв, що наплавляються, iз*  *застосуванням газопламеневих пальникiв,*  *в два шари* | *100м2* | *1,31* | *30053,19*  *2637,01* | *\_\_-\_\_*  *-* | *39370* | *3454* | *\_\_-\_\_*  *-* | *39,816*  *-* | *52,16*  *-* |
| *32* | *РН8-40-5* | *Улаштування з листової сталi*  *брандмауерiв, парапетiв* | *100м* | *0,245* | *5626,40*  *5626,40* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1378* | *1378* | *\_\_-\_\_*  *-* | *91,308*  *-* | *22,37*  *-* |
| 33 | & С111-5-  37-2-2  варіант 1 | Парапет 550мм | м | 26 | 172,14  - | \_\_-\_\_  - | 4476 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 34 | & С111-136-  5Д | Дюбель 6х40 мм | шт | 420 | 0,31  - | \_\_-\_\_  - | 130 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 35 | & С1632-  102-СЛ-ТБ  варіант 1 | Силікон, туба 280 мл | туб | 2 | 96,89  - | \_\_-\_\_  - | 194 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 36 | & С11-19-В2  варіант 1 | Саморіз "блоха" | шт | 60 | 0,26  - | \_\_-\_\_  - | 16 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *37* | *РН15-24-1* | *Установлення воронок водостiчних* | *шт* | *1* | *611,43*  *214,69* | *\_\_-\_\_*  *-* | *611* | *215* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3,12*  *-* | *3,12*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 219607 | 27031 | 98  40 |  | 435,95  0,53 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 219607 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 192478 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 27071 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 14001 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 50,39 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5295 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **233608** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **233608** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Прорізи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *38* | *РН6-1-1* | *Демонтаж вiконних коробок в кам'яних*  *стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,07* | *10991,57*  *10984,21* | *\_\_-\_\_*  *-* | *769* | *769* | *\_\_-\_\_*  *-* | *191,496*  *-* | *13,4*  *-* |
| *39* | *РН6-2-2* | *Знiмання засклених вiконних рам* | *100 м2* | *0,2814* | *3842,81*  *3842,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1081* | *1081* | *\_\_-\_\_*  *-* | *68,256*  *-* | *19,21*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *40* | *РН8-4-1* | *Розбирання вiдливiв з листової сталi* | *100м* | *0,182* | *943,56*  *943,56* | *\_\_-\_\_*  *-* | *172* | *172* | *\_\_-\_\_*  *-* | *17,256*  *-* | *3,14*  *-* |
| *41* | *РН20-12-5*  *Н2,Н3,Н5,*  *Н6=0,7* | *Розбирання зварних металевих*  *конструкцій вагою до 10 кг (захисні грати)* | *1т* | *0,024* | *3064,32*  *3064,32* | *\_\_-\_\_*  *-* | *74* | *74* | *\_\_-\_\_*  *-* | *40,32*  *-* | *0,97*  *-* |
| *42* | *РН20-12-5*  *Н2,Н3,Н5,*  *Н6=0,7* | *Розбирання металевих конструкцій*  *(захисні роллети алюмінієві)* | *1т* | *0,075* | *3064,32*  *3064,32* | *\_\_-\_\_*  *-* | *230* | *230* | *\_\_-\_\_*  *-* | *40,32*  *-* | *3,02*  *-* |
| *43* | *ЕН10-20-4*  *Н2,Н5=1,15* | *Заповнення вiконних прорiзiв готовими*  *блоками площею бiльше 3 м2 з*  *металлопластику в кам'яних стiнах*  *житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,2439* | *8370,50*  *8356,77* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2042* | *2038* | *\_\_-\_\_*  *-* | *119,6046*  *-* | *29,17*  *-* |
| 44 | С123-214  варіант 1 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 24,39 | 2373,55  - | \_\_-\_\_  - | 57891 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 45 | & С111-140Д  варіант 1 | Анкерні пластини | шт | 34 | 1,52  - | \_\_-\_\_  - | 52 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 46 | & С111-140Д  варіант 2 | Дюбель 6х60мм | шт | 68 | 0,33  - | \_\_-\_\_  - | 22 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 47 | & С111-72-  1А  варіант 1 | Монтажна піна | л | 5,13 | 252,72  - | \_\_-\_\_  - | 1296 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *48* | *ЕН10-20-2*  *Н2,Н5=1,15* | *Заповнення вiконних прорiзiв готовими*  *блоками площею до 2 м2 з*  *металлопластику в кам'яних стiнах*  *житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,0597* | *14455,67*  *14414,88* | *\_\_-\_\_*  *-* | *863* | *861* | *\_\_-\_\_*  *-* | *206,31*  *-* | *12,32*  *-* |
| 49 | С123-214  варіант 1 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 5,97 | 2373,55  - | \_\_-\_\_  - | 14170 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 50 | & С111-140Д  варіант 1 | Анкерні пластини | шт | 15 | 1,52  - | \_\_-\_\_  - | 23 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 51 | & С111-140Д  варіант 2 | Дюбель 6х60мм | шт | 30 | 0,33  - | \_\_-\_\_  - | 10 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 52 | & С111-72-  1А  варіант 1 | Монтажна піна | л | 2,24 | 252,72  - | \_\_-\_\_  - | 566 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *53* | *ЕН10-25-4*  *Н2,Н5=1,15* | *Установлення відливів з оцинкованої сталі*  *з полімерним покриттям (350мм)* | *100м* | *0,182* | *2326,15*  *2321,47* | *\_\_-\_\_*  *-* | *423* | *423* | *\_\_-\_\_*  *-* | *37,674*  *-* | *6,86*  *-* |
| 54 | & С111-  1801-1  варіант 1 | Зливи 350 мм | м | 18,9 | 131,91  - | \_\_-\_\_  - | 2493 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 55 | & С111-  1477-1-О | Шурупи 3,5х9,5 | шт | 64 | 0,30  - | \_\_-\_\_  - | 19 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *56* | *РН20-12-5* | *Монтаж металоконструкцiй сходiв,*  *площадок, огороджень (грати)* | *1т* | *0,348* | *4709,64*  *4377,60* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1639* | *1523* | *\_\_-\_\_*  *-* | *57,6*  *-* | *20,04*  *-* |
| 57 | & С111-  1755-1  варіант 1 | Грати металевi тип 1 | шт | 1 | 36999,27  - | \_\_-\_\_  - | 36999 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 58 | & С111-  1755-1  варіант 2 | Грати металевi тип 2 | шт | 1 | 7770,15  - | \_\_-\_\_  - | 7770 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 59 | & С111-  1755-1  варіант 3 | Грати металевi тип 3 | шт | 1 | 3657,51  - | \_\_-\_\_  - | 3658 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 60 | & С1530-  ГЕБ-КР-ДФ  варіант 1 | Анкерне кріплення грат | шт | 28 | 25,62  - | \_\_-\_\_  - | 717 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *61* | *ЕН10-25-3*  *Н2=1,15;*  *Н5=1,15* | *Установлення пластикових пiдвiконних*  *дошок* | *100м* | *0,024* | *2680,32*  *2680,32* | *\_\_-\_\_*  *-* | *64* | *64* | *\_\_-\_\_*  *-* | *43,4976*  *-* | *1,04*  *-* |
| 62 | С123-385  варіант 1 | Дошки пiдвiконнi, ширина 250 мм | м | 2,45 | 132,80  - | \_\_-\_\_  - | 325 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 63 | & С111-72-  1А  варіант 2 | Монтажна піна | л | 0,33 | 252,72  - | \_\_-\_\_  - | 83 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *64* | *РН11-30-1* | *Полiпшене штукатурення поверхонь стiн*  *всереденi будiвлi цементно-вапняним або*  *цементним розчином по каменю та*  *бетону (укоси)* | *100м2* | *0,1095* | *25927,85*  *25927,85* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2839* | *2839* | *\_\_-\_\_*  *-* | *360,66*  *-* | *39,49*  *-* |
| 65 | & С1633-  128-22 | Штукатурка ROTBAND | кг | 186,15 | 4,67  - | \_\_-\_\_  - | 869 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *66* | *РН11-59-3* | *Безпiщане накриття стiн* | *100м2* | *0,1095* | *4221,21*  *4079,60* | *\_\_-\_\_*  *-* | *462* | *447* | *\_\_-\_\_*  *-* | *60,18*  *-* | *6,59*  *-* |
| 67 | С111-1624-1  варіант 1 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 1,64 | 19,87  - | \_\_-\_\_  - | 33 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 68 | С111-1896  варіант 1 | Шпаклiвка Сатенгіпс | кг | 13,14 | 4,47  - | \_\_-\_\_  - | 59 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *69* | *РН12-49-5* | *Полiпшене фарбування*  *полiвiнiлацетатними водоемульсiйними*  *сумiшами стiн по збiрних конструкцiях,*  *пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *0,1095* | *3415,61*  *3363,51* | *\_\_-\_\_*  *-* | *374* | *368* | *\_\_-\_\_*  *-* | *52,596*  *-* | *5,76*  *-* |
| 70 | С111-1624-1  варіант 2 | Фарба водоемульсійна | кг | 2,19 | 156,72  - | \_\_-\_\_  - | 343 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 138430 | 10889 | \_\_-\_\_  - |  | 161,01  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 138430 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 127541 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 10889 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 5238 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 17,68 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1855 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **143668** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **143668** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 5. Інші роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 8,78 | 106,95  106,95 | \_\_-\_\_  - | 939 | 939 | \_\_-\_\_  - | 1,956  - | 17,17  - |
| 72 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 8,78 | 174,27  - | 174,27  30,82 | 1530 | - | 1530  271 | \_\_-\_\_  0,411 | \_\_-\_\_  3,61 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | | | | | 2469 | 939 | 1530  271 |  | 17,17  3,61 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2469 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 1210 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 663 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,49 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 262 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3132** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 5** | | | | | **3132** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 541084 | 104508 | 2399  624 |  | 1559,23  8,87 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 541084 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 434177 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 105132 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 48245 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 154,67 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 16248 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **589329** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **589329** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1722,77** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **121380** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |