**Бюджет проекта**

| **№****п/п** | **Найменування товарів (робіт, послуг)** | **Кількість, од.** | **Ціна за одиницю, грн.** | **Вартість, грн.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відеореєстратор XVR5116H-4KLТип изделия: XVR видеорегистраторФормат сжатия: H.264+ / H.264Тип записи: видео / видео и аудиоМакс. разрешение записи: 8MpСкорость записи: 4K@7fps / 5Mp@12fps / 4Mp/3Mp@15fps / 1080P@25fpsRealtime в макс.разрешении: нетВидеовходы: 16Видеовыходы: VGA / HDMIАудиовходы/аудиовыходы: 1/1Количество подключаемых IP-камер: 8Режим записи: ручной / по расписанию / по детектору движения / по тревогеЖесткие диски: 1 SATA HDD до 8TbИнтерфейсы: RJ-45(10/100/1000M) / RS-485Сетевые функции: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2PТревожные входы-выходы: нетUSB: 2 портаПросмотр с мобильных устройств: iOS / AndroidПриложение для мобильных устройств: gDMSS (Android) | iDMSS (iOS)Режим резервного копирования: USB Flash / загрузка по сетиСпособ управления: USB-мышь / сетьПитание: DC 12ВПотребление: 15ВтРабочая температура: -10℃~+55℃Комплектация: видеорегистратор, инструкция, программное обеспечение, блок питания, USB-мышкаРазмеры, мм: 325x255x55 | 1 шт | 7700 | 7700 |
| 2 | Відеокамера HAC-HDW1400RP-VF ВнутрішяТип изделия: HDCVI видеокамераТип корпуса: куполТип установки: внутренняяМатрица: 1/2.9" Sony Exmor CMOSРазрешение камеры: 2MPФокусное расстояние, мм: 2.8Угол обзора: 106°Чувствительность: 0.02LuxИК-Подсветка, м: 20Механический ИК-фильтр: естьСтандарт видеосигнала: PALЭкранное меню: естьРежимы: AGC / BLC / AWB / 2DNRОсобенности: нетНапряжение питания: DC 12VСтепень защиты: IP67Диапазон температур: -40°C ~ +60°CКомплектация: видеокамера, инструкция, элементы крепленияМатериал корпуса: пластикЦвет корпуса: белыйРазмеры: 85×69ммВес: 110г | 9 шт | 1220 | 10980 |
| 3 | Відеокамера HAC-HFW1400RP-VF-IRE6Тип изделия: HDCVI видеокамераТип корпуса: цилиндрТип установки: уличнаяМатрица: 1/2.9" CMOSРазрешение камеры: 2MPФокусное расстояние, мм: 2.8Угол обзора: 106°Чувствительность: 0.02LuxИК-Подсветка, м: 20Механический ИК-фильтр: естьСтандарт видеосигнала: PALЭкранное меню: естьРежимы: AGC / BLC / 2DNRОсобенности: нетНапряжение питания: DC 12VСтепень защиты: IP67Диапазон температур: -40°C ~ +60°CКомплектация: видеокамера, инструкция, элементы крепленияМатериал корпуса: металлЦвет корпуса: белыйРазмеры: 154x70x70ммВес: 200г | 2 шт | 1840 | 3680 |
| 4 | Відеоконвертор AL-207HD | 11 | 200 | 2200 |
| 6 | Гермобокс | 11 | 150 | 1650 |
| 9 | Блок живлення | 1 | 1800 | 1800 |
| 10 | Жорсткий диск 10тб | 1 | 10500 | 10500 |
| 11 | Витратні матеріали(короб,елементи кріплення інше) | 1 од | 2500 | 2500 |
| 12 | Кабельна продукція(силовий та звита пара) | 1 од | 8000 | 8000 |
| 14 | Монтаж та пусконаладка |  |  | 34000 |
|  |  |  |  | 83010 |
| 14 | Ризики (20%) |  |  | 16602 |
|  |  |  | Всього: | 99612 |