**Бюджет проекта**

| **№**  **п/п** | **Найменування товарів (робіт, послуг)** | **Кількість, од.** | **Ціна за одиницю, грн.** | **Вартість, грн.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відеореєстратор XVR5116H-4KL Тип изделия: XVR видеорегистратор  Формат сжатия: H.264+ / H.264  Тип записи: видео / видео и аудио  Макс. разрешение записи: 8Mp  Скорость записи: 4K@7fps / 5Mp@12fps / 4Mp/3Mp@15fps / 1080P@25fps  Realtime в макс.разрешении: нет  Видеовходы: 16  Видеовыходы: VGA / HDMI  Аудиовходы/аудиовыходы: 1/1  Количество подключаемых IP-камер: 8  Режим записи: ручной / по расписанию / по детектору движения / по тревоге  Жесткие диски: 1 SATA HDD до 8Tb  Интерфейсы: RJ-45(10/100/1000M) / RS-485  Сетевые функции: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P  Тревожные входы-выходы: нет  USB: 2 порта  Просмотр с мобильных устройств: iOS / Android  Приложение для мобильных устройств: gDMSS (Android) | iDMSS (iOS)  Режим резервного копирования: USB Flash / загрузка по сети  Способ управления: USB-мышь / сеть  Питание: DC 12В  Потребление: 15Вт  Рабочая температура: -10℃~+55℃  Комплектация: видеорегистратор, инструкция, программное обеспечение, блок питания, USB-мышка  Размеры, мм: 325x255x55 | 1 шт | 7700 | 7700 |
| 2 | Відеокамера HAC-HDW1400RP-VF Внутрішя  Тип изделия: HDCVI видеокамера  Тип корпуса: купол  Тип установки: внутренняя  Матрица: 1/2.9" Sony Exmor CMOS  Разрешение камеры: 2MP  Фокусное расстояние, мм: 2.8  Угол обзора: 106°  Чувствительность: 0.02Lux  ИК-Подсветка, м: 20  Механический ИК-фильтр: есть  Стандарт видеосигнала: PAL  Экранное меню: есть  Режимы: AGC / BLC / AWB / 2DNR  Особенности: нет  Напряжение питания: DC 12V  Степень защиты: IP67  Диапазон температур: -40°C ~ +60°C  Комплектация: видеокамера, инструкция, элементы крепления  Материал корпуса: пластик  Цвет корпуса: белый  Размеры: 85×69мм  Вес: 110г | 9 шт | 1220 | 10980 |
| 3 | Відеокамера HAC-HFW1400RP-VF-IRE6 Тип изделия: HDCVI видеокамера  Тип корпуса: цилиндр  Тип установки: уличная  Матрица: 1/2.9" CMOS  Разрешение камеры: 2MP  Фокусное расстояние, мм: 2.8  Угол обзора: 106°  Чувствительность: 0.02Lux  ИК-Подсветка, м: 20  Механический ИК-фильтр: есть  Стандарт видеосигнала: PAL  Экранное меню: есть  Режимы: AGC / BLC / 2DNR  Особенности: нет  Напряжение питания: DC 12V  Степень защиты: IP67  Диапазон температур: -40°C ~ +60°C  Комплектация: видеокамера, инструкция, элементы крепления  Материал корпуса: металл  Цвет корпуса: белый  Размеры: 154x70x70мм  Вес: 200г | 2 шт | 1840 | 3680 |
| 4 | Відеоконвертор AL-207HD | 11 | 200 | 2200 |
| 6 | Гермобокс | 11 | 150 | 1650 |
| 9 | Блок живлення | 1 | 1800 | 1800 |
| 10 | Жорсткий диск 10тб | 1 | 10500 | 10500 |
| 11 | Витратні матеріали(короб,елементи кріплення інше) | 1 од | 2500 | 2500 |
| 12 | Кабельна продукція(силовий та звита пара) | 1 од | 8000 | 8000 |
| 14 | Монтаж та пусконаладка |  |  | 34000 |
|  |  |  |  | 83010 |
| 14 | Ризики (20%) |  |  | 16602 |
|  |  |  | Всього: | 99612 |