|  |
| --- |
| **Сучасне музичне та звукове обладнання для школи № 262** |
| **№** | **Назва** | **Технічні характеристики** | **К-ть, шт.** | **Ціна, грн.** | **Вартість, грн.** |
| 1 | Акустична система HL Audio B12A Usb | Розмір ВЧ - 1.38", розмір НЧ - 12", потужність - 300 Вт. | 6 | 5 950 | 35 700 |
| 2 | Пульт мікшерний RCF LPAD24CXUSB |  Кількість каналів: 24 Вид: Аналогові Діапазон частот: 20 Гц - 20 кГц, ±1 дБ Бездротові можливості: Підтримка адаптера Bluetooth (не входить до комплекту) Країна реєстрації бренду: Італія  | 1 | 21 909 | 21 909 |
| 3 | Радіосистема DV audio MGX-24 Dual | Радіус прийому: 30-50 метрівЧастотний діапазон: 60-18000 HzСпіввідношення сигнал / шум: 98 dB-ATHD at 1 kHz 0.5%  | 3 | 4 480 | 13 440 |
| 4 | Радиосистема DV audio BGX-24 Dual | Радіус прийому: до 30 метрів (прямої видимості)Частотний діапазон: 60-18000 HzСпіввідношення сигнал / шум: 98 dB-ATHD at 1 kHz 0.5%  | 2 | 4424 | 8 848 |
| 5 | Пасивна акустична система ARCTIC HB-215H | Двосмугова пасивна акустична системаПотужність - 650 / 1300Вт (пост / пік)Частотний діапазон - 38 Гц - 20 кГц (-6 дБ)Чутливість - 100 дБНомінальний імпеданс - 4 ОмРоз'єми - 2 x Speakon + 1/4 "Jack  | 4 | 6 048 | 24 192 |
| 6 | Посилювач потужності Park Audio DF2000 MkII | Вихідна потужність, 4Ω: 2 х 1000 Вт. Вбудований кросовер. Відключається вхідний фільтр (HPF).Захист від перевантаження і короткого замикання | 2 | 13 659 | 27 318 |
| 7 | Подавлювач зворотного зв'язку Phonic i7100 |  Цифровий пригнічувач зворотного зв'язку ЦАП / АЦП 24 біт / 48 кГц має до 12 частотних фільтрів на канал 24 фільтра автоматичний і ручний режими роботи входи і виходи: XLR & 1/4 "Jack | 7 | 2 920 | 20 440 |
| 8 | Підвісний конденсаторний мікрофон Samson CM12C | Кардіоїдна діаграма спрямованостіАЧХ: 50 Гц - 18 кГцЧутливість: -42 дБ / ПаМаксимальний звуковий тиск (SPL): 136 дБОпір: 200 ОмФантомне живлення 9-52 В  | 2 | 2 716 | 5 432 |
| 9 | Стійка для обладнання Bespeco BPRACM20 (21-3-3-2) |   Призначення: Для рекового обладнання Максимальне навантаження: 90 кг Країна реєстрації бренду: Італія  | 1 | 4 340 | 4 340 |
| 10 | Комплект для проведення репетицій у кабінеті музики LTC Karaoke-Star 4 MKII (10-7026) | Інтерфейси: USB, Bluetooth, Мікрофонній вхід, RCA (лінійний вхід) Кількість каналів: 2.0 Підтримка носіїв: USB Караоке: ЄЗагальна віхідна Потужність (RMS): 150 Вт  | 1 | 4 459 | 4 459 |
| 11 | Комплект з шести приладів заливного світла City Light CS-B004 36 х 3W Led Par Light | Комплект з шести приладів заливного світла 36 x 3W в транспортувальному кейсі. Лампа LED: RGB 36 шт. по 3 Вт (R12, G12, B12). Потужність: 108 Вт. DMX-керування. | 1 | 14 877 | 14 877 |
| 12 | Контролер DMX Chauvet Obey 70 | Управління 12 світловими приладами по 32 канали кожен, 240 сцен (30 банків по 8 сцен 6 наборів Чейс). | 1 | 5 087 | 5 087 |
| 13 | Світловий ефект Eurolight LED Z-20 Beam | Він має 3 LED x 6 Вт з яких 6 кольорів: червоний, зелений, синій, бурштиновий, білий, ультрафіолетовий. | 1 | 2 846 | 2 846 |
| 14 | Дим машина CHAUVET H1000 HURRICANE 1000 | Потужність: 740 Вт.Швидкий прогрів: 2 хв.Обсяг бака: 1 л.Споживання: 20 мл/хв. | 1 | 2 970 | 2 970 |
| 15 | Рідина для диму Disco Effect D-VF Vesuvio Fog | Рідина для виробництва густого штучного диму ємністю 5 л. | 2 | 291 | 582 |
| 16 | Комплект DMX передатчиков WI1 | Free COLOR WI1 - комплект бездротових DMX передавачів, в комплекті передавач і приймач, частотний діапазон 2.4 ГГц, радіус дії 100 м. | 1 | 2 067 | 2 067 |
| 17 | Алюмінієва ферма SOUNDKING SKDKB2203-300 | Діаметр: 30 мм.Трикутник: 22 см.Довжина: 3 м.Вага: 8 кг. | 1 | 4 312 | 4 312 |
| 18 | Проектор BenQ MH750 | Роздільна здатність: 1920x1080.Рівень контрасту: 10000:1.Співвідношення сторін: 16:9.Діагональ екрану (мін-макс): 1.52 - 4.57 м.Яскравість: 4500 ANSI люмен. | 1 | 30 099 | 30 099 |
| 19 | Екран моторизований настінний LUMI PSAC250D  | 500х375 см | 1 | 22 684 | 22 684 |
| 20 | Стельове кріплення для проектора Charmount CT-PRB-2 | Відстань від стелі: 65 - 100 см.Нахил: від -15° до +15°.Навантаження: до 10 кг. | 1 | 655 | 655 |
| 21 | Зарядний пристрій для акумуляторів PowerPlant PP-EU401 | Підходять для акамуляторів типу: AA/AAA/CR-9V. | 3 | 499 | 1 497 |
| 22 | Акумулятор універсальний Varta Rechargeable Accu BLI 4 Ni-MH | Ємність: 2100 мАг.Тип: АА. | 4 | 416 | 1 664 |
| 23 | Мережевий подовжувач Real-El RS-8 Protect Black | Кількість розеток: 8.Довжина кабеля: 3 м. | 3 | 307 | 921 |
| 24 | Мікрофонний кабель RockCable RCL30351 D7 Black | Довжина кабеля: 1 м.Роз'єми: 2 х XLR. | 38 | 91 | 3 458 |
| 25 | Інсертний кабель Quik Lok RKSA140-2 | Довжина кабеля: 2 м.Роз'єми: 2 x Jack (1/4") - Mini-Jack 1/8" (3.5 мм). | 2 | 238 | 476 |
| 26 | Інсертний кабель Quik Lok RKSI200-2 | Довжина кабеля: 2 м.Роз'єми: 2 x Jack (1/4"). | 5 | 203 | 1 015 |
| 27 | Провід Одескабель ШВВПн 2 х 1.5 мм² 50 м | Довжина кабеля: 50 м. | 8 | 700 | 5 600 |
| 28 | Спікон BESPECO SK102/4P |   | 8 | 139 | 1 112 |
| 29 | Джек "стерео" BESPECO SS-10 |   | 20 | 53 | 1 060 |
| 30 | Флеш карта Silicon Power Ultima II Black | 32GB | 2 | 145 | 290 |
| 31 | Мікрофонна стійка Bespeco MS30NE | Висота: 200 см, довжина плеча: 62 см  | 4 | 859 | 3 436 |
| 32 | Стійка для акустичної системи SoundKing SB400B | Призначення: Для акустичних систем Максимальне навантаження: 30кг Вміщувана кількість інструментів: 1 | 4 | 1256 | 5 024 |
| 33 | Робоча станція Yamaha PSR-S670 | Тип клавіатури: Динамічна механіка Кількість клавіш: 61 Розмір клавіш: Повнорозмірні | 1 | 22560 | 22 560 |
| 34 | Педаль сустейн Yamaha FC4A |  Основа з гуми перешкоджає ковзанню педаліЗнижений механічний шумВідчуття наближені до педалі фортепіаноДовжина кабелю: 183 смСумісна із синтезаторами Yamaha, Roland і Kawai | 1 | 1269 | 1 269 |
| 35 | Стійка SoundKing DF032 | Призначення: Для акустичних системВміщувана кількість інструментів: 1Максимальне навантаження: 30 кг | 1 | 867 | 867 |
| 36 | Мікрофон Superlux TM58 | Призначення: Вокальні Спрямування: Кардіоїдні Чутливість: -52 ± 2 дБВ | 1 | 488 | 488 |
| **Загальна сума:** | **303 000** |
| Непередбачувані додаткові витрати (подорожчання товару, інфляція і т.д. - 20% від загальної суми): | 60 600 |
| **Всього з відсотком обов'язкового резерву**:  | **363 600** |