**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Капітальний ремонт спортивного зала спеціалізованої школи з поглибленим вивченням французької мови №269 по проспекту Академіка Глушкова, 17-А у Голосіївському районі м. Києва

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 | 284,38 |  |
| 2 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 12 |  |
| 3 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 36,15 |  |
| 4 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | м | 12 |  |
| 5 | Монтаж стель підвісних комбінованих стальних з облицюванням металевими листами | м2 | 276,35 |  |
| 6 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 12 |  |
| 7 | Демонтаж опорядження стін європанелями на основі ДСП (короб-лавочка навколо радіаторів) | м2 | 23,6 |  |
| 8 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 | 423,6 |  |
| 9 | Простукування облицювання з риштувань | м2 | 250 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонувапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20ммУлаштування перегородок на металевому однорядному | м2 | 77,07 |  |
| 11 | м2 | 34,56 |  |
|  | каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях |  |  |  |
| 12 | Улаштування основи з бетонкантактного розчину | м2 | 53,65 |  |
| 13 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "СегегіГ | м2 | 220 |  |
| 14 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 220 |  |
| 15 | Установлення перфорованих кутиків | м | 86,3 |  |
| 16 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 220 |  |
| 17 | Опорядження стін європанелями на основі ДСП | м2 | 198,82 |  |
| 18 | Установлення декоративних накутників та нащільників | м | 83 |  |
| 19 | Навішування захистної сітки на віконні прорізи та фронтальні стіни) | навішув | 215,4 |  |
| 20 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 14,2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 | м2 | 14,2 |  |
| 22 | Обстругування дощатих покриттів площею до 5 м2 електрорубанком | м2 | 14,2 |  |
| 23 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 10% | м2 | 284,38 |  |
| 24 | Нанесення спортивної розмітки | м2 | 15 |  |
| 25 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 26 | Знімання дверних полотен | м2 | 8,87 |  |
| 27 | Знімання наличників | м | 20,87 |  |
| 28 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 8,87 |  |
| 29 | Установлення і кріплення наличників | м | 20,87 |  |
| ЗО | Спускання води із системи опалення, ХВ, ГВ | м | 305 |  |
| 31 | Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм | шт | 4 |  |
| 32 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 16 |  |
| 33 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з трубсталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40ммДемонтаж трубопроводу водопостачання з труб | м | 26 |  |
| 34 | м | 26 |  |
|  | сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32ммДемонтаж трубопроводу водопостачання з труб |  |  |  |
| 35 | м | 11,2 |  |
|  | сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15ммПрокладання трубопроводів водопостачання з труб |  |  |  |
| 36 | м | 26 |  |
|  | поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  |  |  |
| 37 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм | шт | 18 |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 26 |  |
| 39 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 2 |  |
| 40 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 8 |  |
| 41 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | шт | 16 |  |
| 42 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих (1 секція = 0,18 кВт) | кВт | 14,4 |  |
| 43 | Додавання однієї або двох крайніх секцій радіаторів | шт | 8 |  |
| 44 | Установлення кранів повітряних | комплект | 8 |  |
| 45 | Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням | прилад | 8 |  |
| 46 | Заповнення | м | 305 |  |
| 47 | Навантаження | т | 3 |  |
| 48 | Перевезення | т | 3 |  |

Ніколенко О.М.
Склав

Перевірив

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Ціна одного спортивного залу з підвісною металевою стелею: 1 300 000,00грн Ціна одного спортивного залу з маляркою по стелі: 1 000 000,00грн