|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт актового залу початкової школи №326 по вул. Вишгородська, 44-В в Оболонському районі м. Києва | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Поточний ремонт актового залу в початкової школи №326 по вул. Вишгородська, 44-В в Оболонському районі м. Києва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поточний ремонт актового залу в початкової школи №326 по вул. Вишгородська, 44-В в Оболонському районі м. Києва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 246,295 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 1,26486 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 85,313 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,7 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “5 березня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | Перелiк нарахувань: | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | Коефiцiєнт для урахування впливу  умов виконання будiвельних  pобiт=1,2 |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | Коефiцiєнт для урахування впливу  умов виконання монтажних  pобiт=1,2 |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | Підлоги | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | | 100м | 0,325 | | 391,07  391,07 | \_\_-\_\_  - | | 127 | 127 | \_\_-\_\_  - | | 7,152  - | | 2,32  - |
| *2* | | *РН7-2-2* | *Розбирання покриттiв пiдлог з щитового*  *паркету* | | *100м2* | *0,678* | | *4204,02*  *4204,02* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *2850* | *2850* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *76,884*  *-* | | *52,13*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *3* | *РН7-17-1* | *Улаштування цементної стяжки*  *товщиною 20 мм по бетоннiй основi*  *площею до 20 м2* | *100м2* | *0,678* | *8297,76*  *5140,76* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5626* | *3485* | *\_\_-\_\_*  *-* | *85,608*  *-* | *58,04*  *-* |
| *4* | *РН7-17-9*  *К=3* | *На кожнi 5 мм змiни товщини шару*  *цементної стяжки додавати або*  *виключати( с/в товщ. до 3,5 см)* | *100м2* | *0,678* | *2826,45*  *466,95* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1916* | *317* | *\_\_-\_\_*  *-* | *7,776*  *-* | *5,27*  *-* |
| *5* | *ЕН11-11-15*  *Н2=Н5=1,15* | *Улаштування стяжок самовирівнювальних*  *з суміші товщиною 5 мм* | *100м2* | *0,678* | *5215,42*  *5203,34* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3536* | *3528* | *\_\_-\_\_*  *-* | *86,6502*  *-* | *58,75*  *-* |
| 6 | С111-1624-1  варіант 1 | Грунтовка бетоноконтакт | кг | 13,3566 | 39,68  - | \_\_-\_\_  - | 530 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 7 | С1546-92-ЦГ  варіант 1 | Суміш Артісан -С | кг | 376,29 | 6,82  - | \_\_-\_\_  - | 2566 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *8* | *ЕН11-39-3*  *Н2=1,15*  *Н5=1,15* | *Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ*  *на клеї зі зварюванням полотнища у стиках* | *100м2* | *0,678* | *7973,02*  *6327,95* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5406* | *4290* | *\_\_-\_\_*  *-* | *96,669*  *-* | *65,54*  *-* |
| 9 | С111-2000-7  варіант 1 | Клей універсальний К188Е | кг | 20,7468 | 137,05  - | \_\_-\_\_  - | 2843 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 10 | С111-574  варіант 2 | Лiнолеум спортивний 6,5 мм. | м2 | 69,156 | 390,94  - | \_\_-\_\_  - | 27036 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 11 | С111-1624-1  варіант 1 | Грунтовка бетоноконтакт | кг | 13,83 | 39,68  - | \_\_-\_\_  - | 549 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *12* | *РН7-31-5* | *Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних* | *100м* | *0,325* | *4468,39*  *1219,59* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1452* | *396* | *\_\_-\_\_*  *-* | *17,724*  *-* | *5,76*  *-* |
|  |  | Двері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | РН6-15-1 | Знiмання наличникiв | 100 м | 0,106 | 444,81  444,81 | \_\_-\_\_  - | 47 | 47 | \_\_-\_\_  - | 7,98  - | 0,85  - |
| *14* | *РН7-31-1* | *Улаштування наличників дерев'яних* | *100м* | *0,106* | *1008,50*  *1001,63* | *\_\_-\_\_*  *-* | *107* | *106* | *\_\_-\_\_*  *-* | *16,68*  *-* | *1,77*  *-* |
|  |  | Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *15* | *РН11-50-2* | *Вiдбивання штукатурки по цеглi та*  *бетону зi стiн та стель, площа*  *вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2* | *100м2* | *0,849* | *3473,05*  *3473,05* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2949* | *2949* | *\_\_-\_\_*  *-* | *63,516*  *-* | *53,93*  *-* |
| *16* | *РН11-26-3* | *Полiпшене штукатурення поверхонь стiн*  *всереденi будiвлi цементно-вапняним або*  *цементним розчином по каменю та бетону* | *100м2* | *0,849* | *10513,89*  *10513,89* | *\_\_-\_\_*  *-* | *8926* | *8926* | *\_\_-\_\_*  *-* | *152,796*  *-* | *129,72*  *-* |
| 17 | С111-874  варіант 2 | Сiтка ткана фасадна | м2 | 99,645 | 8,49  - | \_\_-\_\_  - | 846 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | & С111-  1896-Р  варіант 1  8,5 кг(1 см)  х 2 см = 17  кг/ м2 | Штукатурна суміш МП 75 | кг | 1443,3 | 4,68  - | \_\_-\_\_  - | 6755 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 19 | С111-1624-2  варіант 3 | Грунтовка глибокого проникнення СТ 17 | л | 16,98 | 15,45  - | \_\_-\_\_  - | 262 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *20* | *ЕН15-74-1*  *К=1,15* | *Опорядження внутрішніх поверхонь стін*  *по каменю і бетону декоративною*  *сумішшю з наповнювачем, величина зерен*  *2 мм* | *100м2* | *0,849* | *36821,52*  *16562,35* | *\_\_-\_\_*  *-* | *31261* | *14061* | *\_\_-\_\_*  *-* | *212,1474*  *-* | *180,11*  *-* |
| *21* | *РН12-49-5* | *Полiпшене фарбування*  *полiвiнiлацетатними водоемульсiйними*  *сумiшами стiн по збiрних конструкцiях,*  *пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *0,849* | *9546,56*  *3363,51* | *\_\_-\_\_*  *-* | *8105* | *2856* | *\_\_-\_\_*  *-* | *52,596*  *-* | *44,65*  *-* |
|  |  | Вікна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *22* | *РН6-1-1* | *Демонтаж вiконних коробок в кам'яних*  *стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,03* | *10991,57*  *10984,21* | *\_\_-\_\_*  *-* | *330* | *330* | *\_\_-\_\_*  *-* | *191,496*  *-* | *5,74*  *-* |
| *23* | *РН6-2-2* | *Знiмання засклених вiконних рам* | *100 м2* | *0,168* | *3842,81*  *3842,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | *646* | *646* | *\_\_-\_\_*  *-* | *68,256*  *-* | *11,47*  *-* |
| *24* | *ЕН10-20-2*  *К=1,15* | *Заповнення вiконних прорiзiв готовими*  *блоками площею до 2 м2 з*  *металлопластику в кам'яних стiнах*  *житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,168* | *14455,67*  *14414,88* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2429* | *2422* | *\_\_-\_\_*  *-* | *206,31*  *-* | *34,66*  *-* |
| 25 | & С123-33-1 | Блоки вiконнi металопластикові | м2 | 16,8 | 2148,02  - | \_\_-\_\_  - | 36087 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *26* | *ЕН10-25-4* | *Установлення віконних зливів* | *100м* | *0,0615* | *2022,74*  *2018,67* | *\_\_-\_\_*  *-* | *124* | *124* | *\_\_-\_\_*  *-* | *32,76*  *-* | *2,01*  *-* |
| 27 | & С123-387-  1-1 | Зливи віконні металеві | м | 6,37 | 334,60  - | \_\_-\_\_  - | 2131 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *28* | *РН11-30-1* | *Штукатурення плоских поверхонь вiконних*  *та дверних укосiв по бетону та каменю* | *100м2* | *0,111* | *25927,85*  *25927,85* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2878* | *2878* | *\_\_-\_\_*  *-* | *360,66*  *-* | *40,03*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | & С111-  1896-Р  варіант 1  8,5 кг(1 см)  х 2 см = 17  кг/ м2 | Штукатурна суміш МП 75 | кг | 188,7 | 4,68  - | \_\_-\_\_  - | 883 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *30* | *РН7-31-5* | *Улаштування кутиків - жилок алюміневих* | *100м* | *0,486* | *1488,25*  *1219,59* | *\_\_-\_\_*  *-* | *723* | *593* | *\_\_-\_\_*  *-* | *17,724*  *-* | *8,61*  *-* |
| *31* | *ЕН15-56-3*  *К=1,15* | *Безпіщане накриття поверхонь стін*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при*  *нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *0,486* | *4388,06*  *3697,10* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2133* | *1797* | *\_\_-\_\_*  *-* | *54,5376*  *-* | *26,51*  *-* |
| 32 | С111-2015-5  варіант 1 | Шпаклiвка "Сатенгіпс" | кг | 48,6 | 5,11  - | \_\_-\_\_  - | 248 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *33* | *РН12-49-6* | *Полiпшене фарбування*  *полiвiнiлацетатними водоемульсiйними*  *сумiшами відкосів по збiрних конструкцiях,*  *пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *0,486* | *10558,58*  *3786,35* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5131* | *1840* | *\_\_-\_\_*  *-* | *59,208*  *-* | *28,78*  *-* |
| *34* | *РН15-47-1* | *Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг* | *100шт* | *0,04* | *7456,25*  *7456,25* | *\_\_-\_\_*  *-* | *298* | *298* | *\_\_-\_\_*  *-* | *126,42*  *-* | *5,06*  *-* |
| *35* | *РН15-90-2* | *Установлення опалювальних радiаторiв*  *сталевих* | *100кВт* | *0,0792* | *8699,43*  *8445,10* | *\_\_-\_\_*  *-* | *689* | *669* | *\_\_-\_\_*  *-* | *133,752*  *-* | *10,59*  *-* |
|  |  | Стеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *36* | *РН11-50-1* | *Вiдбивання штукатурки по цеглi та*  *бетону зi стiн та стель, площа*  *вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2* | *100м2* | *0,655* | *3998,64*  *3998,64* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2619* | *2619* | *\_\_-\_\_*  *-* | *73,128*  *-* | *47,9*  *-* |
| *37* | *РН11-40-1* | *Оброблення швiв плит перекриття з*  *обклеюванням армувальною стрічкою* | *100м* | *0,48* | *1576,84*  *829,56* | *\_\_-\_\_*  *-* | *757* | *398* | *\_\_-\_\_*  *-* | *12,972*  *-* | *6,23*  *-* |
| *38* | *РН11-29-4* | *Суцiльне вирiвнювання бетонних*  *поверхонь стель [одношарове*  *штукатурення], товщина шару 10 мм* | *100м2* | *0,655* | *5718,25*  *5718,25* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3745* | *3745* | *\_\_-\_\_*  *-* | *91,668*  *-* | *60,04*  *-* |
| 39 | & С111-  1896-Р  варіант 1  8,5 кг(1 см)  х 1 см = 8,5  кг/ м2 | Штукатурна суміш МП 75 | кг | 556,75 | 4,68  - | \_\_-\_\_  - | 2606 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | С111-1624-2  варіант 3 | Грунтовка глибокого проникнення СТ 17 | л | 9,4451 | 15,45  - | \_\_-\_\_  - | 146 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *41* | *ЕН15-56-5* | *Безпіщане накриття поверхонь стель*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при*  *нанесенні за 3 рази* | *100 м2* | *0,655* | *6388,58*  *5893,66* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4185* | *3860* | *\_\_-\_\_*  *-* | *86,94*  *-* | *56,95*  *-* |
| 42 | С111-2015-5  варіант 1 | Шпаклiвка "Сатенгіпс" | кг | 65,5 | 5,11  - | \_\_-\_\_  - | 335 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *43* | *ЕН15-56-6*  *К=1,15* | *Безпіщане накриття поверхонь стель*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5*  *мм додавати (товщ. 1 мм)* | *100 м2* | *0,655* | *2651,19*  *2469,73* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1737* | *1618* | *\_\_-\_\_*  *-* | *36,432*  *-* | *23,86*  *-* |
| 44 | С111-2015-5  варіант 1 | Шпаклiвка "Сатенгіпс" | кг | 65,5 | 5,11  - | \_\_-\_\_  - | 335 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *45* | *РН12-49-6* | *Полiпшене фарбування*  *полiвiнiлацетатними водоемульсiйними*  *сумiшами стель по збiрних конструкцiях,*  *пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *0,655* | *10558,58*  *3786,35* | *\_\_-\_\_*  *-* | *6916* | *2480* | *\_\_-\_\_*  *-* | *59,208*  *-* | *38,78*  *-* |
|  |  | Електротехнічні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | РН17-4-3 | Демонтаж свiтильникiв з лампами  розжарювання | 100шт | 0,06 | 596,66  596,66 | \_\_-\_\_  - | 36 | 36 | \_\_-\_\_  - | 9,936  - | 0,6  - |
| *47* | *РН17-10-4* | *Монтаж світильників* | *100шт* | *0,06* | *9142,50*  *9131,45* | *\_\_-\_\_*  *-* | *549* | *548* | *\_\_-\_\_*  *-* | *130,692*  *-* | *7,84*  *-* |
| 48 | РН17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 0,68 | 357,93  357,93 | \_\_-\_\_  - | 243 | 243 | \_\_-\_\_  - | 6,24  - | 4,24  - |
| *49* | *РН20-28-1* | *Пробивання борозен в цегляних стiнах,*  *перерiз борозен до 20 см2* | *100м* | *0,26* | *1735,07*  *1726,98* | *\_\_-\_\_*  *-* | *451* | *449* | *\_\_-\_\_*  *-* | *26,688*  *-* | *6,94*  *-* |
| 50 | РН20-27-7 | Свердлення отворiв в залiзобетонних  конструкцiях, дiаметр отвору 60 мм, глибина  свердлення 200 мм ( для протягнення  кабелю) | 100шт | 0,06 | 10179,23  9978,62 | 200,61  40,39 | 611 | 599 | 12  2 | 138,804  0,6732 | 8,33  0,04 |
| *51* | *РН17-5-3* | *Прокладання проводiв при схованiй*  *проводцi в борознах* | *100м* | *0,26* | *2275,69*  *2269,63* | *\_\_-\_\_*  *-* | *592* | *590* | *\_\_-\_\_*  *-* | *36,384*  *-* | *9,46*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52 | С157-266  варіант 1 | Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною  iзоляцiєю з мiдною жилою пiдвищеної  гнучкостi, ПВС 3х2,5 | 1000м | 0,068 | 15111,25  - | \_\_-\_\_  - | 1028 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *53* | *РН17-10-4* | *Монтаж 1-лампового бра для ламп*  *розжарювання* | *100шт* | *0,06* | *9142,50*  *9131,45* | *\_\_-\_\_*  *-* | *549* | *548* | *\_\_-\_\_*  *-* | *130,692*  *-* | *7,84*  *-* |
| 54 | С1547-7  варіант 2 | ЛЕД світильник 40 Вт з реостатом | шт | 6 | 508,22  - | \_\_-\_\_  - | 3049 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *55* | *РН17-12-3* | *Установлення вимикачiв утопленого типу*  *при схованiй проводцi, 2-клавiшних* | *100шт* | *0,02* | *2718,17*  *2702,97* | *\_\_-\_\_*  *-* | *54* | *54* | *\_\_-\_\_*  *-* | *45,012*  *-* | *0,9*  *-* |
| 56 | 290902-55  варіант 2 | Вимикач 2-кл. | шт | 2 | 64,15  - | \_\_-\_\_  - | 128 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 57 | С1512-5  варіант 1 | Коробка монтажна | шт | 2 | 2,15  - | \_\_-\_\_  - | 4 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *58* | *РН17-12-12* | *Установлення штепсельних розеток*  *герметичних та напiвгерметичних* | *100шт* | *0,01* | *3785,53*  *3773,06* | *\_\_-\_\_*  *-* | *38* | *38* | *\_\_-\_\_*  *-* | *62,832*  *-* | *0,63*  *-* |
| 59 | 290902-226  варіант 1 | Розетка | шт | 1 | 64,17  - | \_\_-\_\_  - | 64 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 60 | С1512-5  варіант 1 | Коробка монтажна | шт | 1 | 2,15  - | \_\_-\_\_  - | 2 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Подіум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *61* | *РН9-18-1* | *Улаштування дерев'яних*  *внутрiшньоквартирних постаментів з*  *пiдшиванням дошками обшивки* | *м2* | *5,9* | *1894,26*  *724,00* | *\_\_-\_\_*  *-* | *11176* | *4272* | *\_\_-\_\_*  *-* | *10,68*  *-* | *63,01*  *-* |
| *62* | *РН7-23-1* | *Улаштування дощатих покриттiв*  *товщиною 28 мм площею до 10 м2* | *100м2* | *0,059* | *48987,51*  *7133,38* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2890* | *421* | *\_\_-\_\_*  *-* | *115,764*  *-* | *6,83*  *-* |
| *63* | *РН7-24-1* | *Улаштування покриття з ламінату* | *100м2* | *0,072* | *17270,71*  *13734,45* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1243* | *989* | *\_\_-\_\_*  *-* | *204,9*  *-* | *14,75*  *-* |
| 64 | С1632-116  варіант 1 | Ламінат | м2 | 7,8 | 296,20  - | \_\_-\_\_  - | 2310 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 65 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 7,35 | 106,95  106,95 | \_\_-\_\_  - | 786 | 786 | \_\_-\_\_  - | 1,956  - | 14,38  - |
| 66 | С311-30-М  варіант 2 | Перевезення сміття до 30 км | т | 7,35 | 174,27  - | 174,27  30,82 | 1281 | - | 1281  227 | \_\_-\_\_  0,411 | \_\_-\_\_  3,02 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 218890 | 79828 | 1293  229 |  | 1211,81  3,06 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 218890 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 137769 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 80057 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 27405 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 49,99 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5256 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **246295** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **246295** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1264,86** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **85313** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **Форма № 5** |
| Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністації | | | | | | | | |
| *( назва організації, що затверджує )* | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| **Затверджено** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 307,742 тис. грн. | | | | | | | | |
| В тому числі зворотних сум 0 тис. грн. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *( посилання на документ про затвердження )* | | | | | | | | |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| **ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| **Поточний ремонт актового залу початкової школи №326 по вул. Вишгородська, 44-В в Оболонському районі м. Києва** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2018 р. | | | | | | | | |
| №  п/п | Номери  кошторисів і  кошторисних  розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів  інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | | |
| будівельних  робіт | устаткування,  меблів та  інвентарю | інших  витрат | загальна  вартість | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  |  | **Глава 2. Об'єкти основного призначення** | |  |  |  |  | |
| 1 | 2-1 | Поточний ремонт актового залу в початкової школи №326 по вул.  Вишгородська, 44-В в Оболонському районі м. Києва | | 246,295 | - | - | 246,295 | |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | |
|  |  | **Разом по главi 2:** | | 246,295 | - | - | 246,295 | |
|  |  | **Разом по главах 1-7:** | | 246,295 | - | - | 246,295 | |
|  |  | **Разом по главах 1-8:** | | 246,295 | - | - | 246,295 | |
|  |  | **Разом по главах 1-9:** | | 246,295 | - | - | 246,295 | |
|  |  | **Разом по главах 1-12:** | | 246,295 | - | - | 246,295 | |
|  | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | **Кошторисний прибуток (П)** | | 8,601 | - | - | 8,601 | |
|  | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних**  **організацій (АВ)** | | - | - | 1,556 | 1,556 | |
|  |  | **Разом** | | 254,896 | - | 1,556 | 256,452 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | **Податок на додану вартість** | | | - | - | 51,290 | 51,290 |
|  |  | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | | | 254,896 | - | 52,846 | 307,742 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| Керівник проектної організації | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |
|  | | |  |  | | | | |
| Головний інженер проекту  (Головний архітектор проекту) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |
|  | | |  |  | | | | |
| Керівник відділу | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |

**Бюджет проекту**

| №  п/п | Найменування товарів (робіт, послуг) | Вартість, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 307 742,00 |
| 2 | Технічний нагляд 2,5% | 7694,00 |
| 3 | Резерв (Загальна сума + 20%) | 63 088,00 |
|  | Всього: | **378 524,00** |