Безшовне гумове покриття для спортивної площадки, розмір 20м\*40м

Даний вид покриття виготовляється з резинової крихти та поліуретанового зв’язуючого безшовним способом.

Укладка робиться на бетонну або асфальтну основу.

Властивості та експлуатаційні показники:

* Еластичність;
* Довговічність;
* Травмобезпечні і велике поглинання удару;
* Безшовная монолітна конструкція;
* Висока адгезія до будь-якого виду основ;
* Висока стійкість до температурних перепадів;
* Стійкість до впливу УФ – випромінювання;
* Висока зносостійкість.

Відкриті системи поліуретанових покриттів з гумовою крихтою мають власну перевагу - водонепроникність, що не дає можливості утворення калюж після дощу.

Гумові поліуретанові покриття захищені від впливу шипів. При цьому, гумове покриття легко піддається ремонту навіть через кілька років активного використання можна недорого і просто оновити верхній шар покриття.