**Розрахунок робіт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1. **Облаштування території**   Нарiзування швiв у бетонi затвердiлому | м | 54 |  |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механiзованим способом | м3 | 21 |  |
| 3 | Розбирання щебеневих покриттiв та основ | м3 | 52,5 |  |
| 4 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю ззастосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | м2 | 350 |  |
| 5 | Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 73 |  |
| 6 | Перевезення грунту до 30 км | т | 0,73 |  |
| 7 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарів основи з пiску | м3 | 35 |  |
| 8 | Улаштування покриття з нетканого геотекстилю | м2 | 350 |  |
| 9 | Нетканий геотекстиль | м2 | 420 |  |
| 10 | Улаштування одношарових основ товщиною 12 см iз щебеню | м2 | 350 |  |
| 11 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 5-20 мм, марка М600 | м3 | 3,5 |  |
| 12 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 20-40 мм, марка М600 | м3 | 7,95 |  |
| 13 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 40-70 мм, марка М600 | м3 | 42,35 |  |
| 14 | Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних сумiшей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | м2 | 350 |  |
| 15 | Сумiш пiщано-гравiйна природна | м3 | 53 |  |
| 16 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 78 |  |
| 17 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 3,978 |  |
| 18 | Поребрик БР 100.20.8 | шт | 78 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Улаштування покриттів з гумових плиток на клею, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 350 |  |
| 20 | Плитки гумовi 500х500х25 | м2 | 357 |  |
| 21 | Хім.сировина VORAMTR MR 1118 Ізоцианат   1. **Огорожа** | кг | 37,8 |  |
| 22 | Демонтаж стовпчиків огорожі  кількість: r2(40х3,551:1000) | т | 0,14 |  |
| 23 | Розбирання монолітних бетонних фундаментiв | м3 | 2 |  |
| 24 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т  (нарощування забору з металопрофілю) | т | 0,53175 |  |
| 25 | Шурупи для профнастилу | шт | 200 |  |
| 26 | Профнастил оцинкований | м2 | 25 |  |
| 27 | Труба профыльна 40х20х3,0мм | т | 0,0714 |  |
| 28 | Труба профільна 120х120х4,0мм (стовпчики) | т | 0,2996 |  |
| 29 | Очищення поверхонь щiтками | м2 | 12,96 |  |
| 30 | Грунтування металевих поверхонь за один раз | м2 | 12,96 |  |
| 31 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь | м2 | 12,96 |  |
| 32 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв  глибиною 0,7 м | шт | 20 |  |
| 33 | Улаштування бетонних фундаментiв об'ємом до 5 м3  пiд устаткування | м3 | 0,315 |  |
| 34 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т  (монтаж забору з металопрофілю) | т | 1,20235 |  |
| 35 | Шурупи для профнастилу | шт | 448 |  |
| 36 | Профнастил оцинкований | м2 | 56 |  |
| 37 | Труба профыльна 40х20х3,0мм | т | 0,1428 |  |
| 38 | Труба профільна 120х120х4,0мм (стовпчики) | т | 0,8988 |  |
| 39 | Очищення поверхонь щiтками | м2 | 35,52 |  |
| 40 | Грунтування металевих поверхонь за один раз | м2 | 35,52 |  |
| 41 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь | м2 | 35,52 |  |
| 42 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв  глибиною 0,7 м | шт | 2 |  |
| 43 | Улаштування бетонних фундаментiв об'ємом до 5 м3 пiд устаткування | м3 | 0,0315 |  |
| 44 | Улаштування ворiт iз готових глухих полотен висотою до 2 м з установленням стовпiв | м2 | 8 |  |
| 45 | Ворота розпашнi 3,2х2,5м | шт | 1 |  |
|  | 1. **Опорна стінка** |  |  |  |
| 46 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  крiплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 3 |  |
| 47 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди | м3 | 3 |  |
| 48 | Перевезення грунту до 30 км | т | 4,8 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | Знiмання бетонних парапетів | м2 | 18,75 |  |
| 50 | Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх стiн iз цегли | м3 | 12,5 |  |
| 51 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй | т | 0,046275 |  |
| 52 | Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки поцегляних та бетонних поверхнях | м2 | 30 |  |
| 53 | Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином  по каменю стiн фасадiв | м2 | 30 |  |
| 54 | Улаштування з листової сталi брандмауерiв, парапетiв | м | 25 |  |
| 55 | Парапети індивідуального виготовлення | м.п | 25 |  |
| 56 | Навантаження смiття вручну | т | 65 |  |
| 57 | Перевезення сміття до 30 км | т | 65 |  |

**Бюджет проекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Вартість** |
| 1 | Спортивний комплекс із встановлення | 200000 грн |
| 2 | Загальна вартість матеріалів, виробів і конструкцій | 545000 грн |
| 3 | Вартість робіт | 125000 грн |
| 4 | Непередбачені витрати (20%) | 217500 грн |
|  | Разом | 1087500 грн |