**Бесшовное резиновое покрытие для спортивной площадки**



Данный вид покрытия изготавливается из резиновой крошки и полиуретанового связующего бесшовным способом.

Укладка происходит на бетонное или асфальтобетонное основание.

***Свойства и эксплуатационные показатели:***

* Эластичность
* Долговечность
* Травмобезопастность и поглощения удара
* Бесшовная монолитная конструкция
* Высокая адгезия к любому виду основ
* Высокая стойкость к температурным перепадам
* Стойкость к влиянию УФ – излучения
* Высокая износостойкость.

Открытые системы полиуретановых покрытий с резиновой крошкой имеют собственное преимущество – водонепроницаемость, что не дает возможности образованию луж после дождя.

Резиновые полиуретановые покрытия защищены от влияния шипов. При этом, резиновое покрытие легко поддается ремонту даже через несколько лет активного использования можно недорого и просто обновить верхний слой покрытия.