|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Форма №8 | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На**  Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Технічного ліцею по вул. Тампере 9 в м. Києві | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт : експлуатуєма будівля | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | СТЕЛІ | |  |  |  | |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  олiйної, перхлорвiнiлової фарби | | м2 | 22,87 |  | |
| 2 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | | м2 | 4 |  | |
| 3 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | м2 | 26,87 |  | |
| 4 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 3,0 мм | | м2 | 26,87 |  | |
| 5 | Грунтування стель перед фарбування | | м2 | 26,87 |  | |
| 6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | м2 | 26,87 |  | |
|  | ПІДЛОГИ | |  |  |  | |
| 7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | | м2 | 26,87 |  | |
| 8 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | | м2 | 26,87 |  | |
| 9 | Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї | | м2 | 28,87 |  | |
| 10 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею до 20 м2 | | м2 | 26,87 |  | |
| 11 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати до 50мм | | м2 | 26,87 |  | |
| 12 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | 26,87 |  | |
|  | СТІНИ | |  |  |  | |
| 13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,  перхлорвiнiлової фарби | | м2 | 21,3 |  | |
| 14 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20  мм | | м2 | 3,5 |  | |
| 15 | Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із  гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 24,8 |  | |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із  гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3,  5мм | | м2 | 24,8 |  | |
| 17 | Грунтування перед фарбуванням | | м2 | 24,8 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн і укосів по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 24,8 |  |
| 19 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих радiаторiв | м2 | 2,5 |  |
| 20 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,8 |  |
|  | СТЕЛІ |  |  |  |
| 21 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  олiйної, перхлорвiнiлової фарби | м2 | 5,43 |  |
| 22 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | м2 | 2 |  |
| 23 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | м2 | 7,43 |  |
| 24 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2,5 мм | м2 | 7,43 |  |
| 25 | Грунтування стель перед фарбування | м2 | 7,43 |  |
| 26 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 7,43 |  |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |  |
| 27 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 7,63 |  |
| 28 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | м2 | 7,63 |  |
| 29 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 7,63 |  |
| 30 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати до 50мм | м2 | 7,63 |  |
| 31 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 7,63 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 32 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,  перхлорвiнiлової фарби | м2 | 7,42 |  |
| 33 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20  мм | м2 | 2 |  |
| 34 | Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із  гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 9,42 |  |
| 35 | Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із  гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм | м2 | 9,42 |  |
| 36 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 9,42 |  |
| 37 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн і укосів по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 9,42 |  |
| 38 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих радiаторiв | м2 | 2,5 |  |
| 39 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,32 |  |
|  | СТЕЛІ |  |  |  |
| 40 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  олiйної, перхлорвiнiлової фарби | м2 | 5,14 |  |
| 41 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | м2 | 1 |  |
| 42 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | м2 | 6,14 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 3,0мм | м2 | 6,14 |  |
| 44 | Грунтування стель перед фарбуванням | м2 | 6,14 |  |
| 45 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 6,14 |  |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |  |
| 46 | Розбирання бетонних плiнтусiв | м | 9,3 |  |
| 47 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму | м2 | 6,14 |  |
| 48 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | м2 | 6,14 |  |
| 49 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 6,14 |  |
| 50 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати до 50мм | м2 | 6,14 |  |
| 51 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 6,14 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 52 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,  перхлорвiнiлової фарби | м2 | 15,57 |  |
| 53 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20  мм | м2 | 3,5 |  |
| 54 | Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із  гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 19,07 |  |
| 55 | Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із  гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3,  5мм | м2 | 19,07 |  |
| 56 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 19,07 |  |
| 57 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн і укосів по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 19,07 |  |
| 58 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та  стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | м2 | 12,8 |  |
| 59 | Просте штукатурення внутрiшнiх поверхонь зовнiшнiх  стiн цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону, коли iншi поверхнi не  обштукатурюються | м2 | 12,8 |  |
| 60 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 12,8 |  |
| 61 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих радiаторiв | м2 | 3 |  |
| 62 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,64 |  |
|  | СТЕЛІ |  |  |  |
| 63 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | м2 | 1,48 |  |
| 64 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | м2 | 1,48 |  |
| 65 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 3,0мм | м2 | 1,48 |  |
| 66 | Грунтування стель перед фарбування | м2 | 1,48 |  |
| 67 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 1,48 |  |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |  |
| 68 | Розбирання бетонних плiнтусiв | м | 2,96 |  |
| 69 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 1,48 |  |
| 70 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | м2 | 1,48 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 1,48 |  |
| 72 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати до 5 0мм | м2 | 1,48 |  |
| 73 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 1,48 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 74 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,  перхлорвiнiлової фарби | м2 | 6,24 |  |
| 75 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20  мм | м2 | 1,5 |  |
| 76 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 7,74 |  |
| 77 | Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із  гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3,  5мм | м2 | 7,74 |  |
| 78 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 7,74 |  |
| 79 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн і укосів по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 7,74 |  |
| 80 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та  стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | м2 | 4,61 |  |
| 81 | Просте штукатурення внутрiшнiх поверхонь зовнiшнiх  стiн цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону, коли iншi поверхнi не  обштукатурюються | м2 | 4,61 |  |
| 82 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 4,61 |  |
| 83 | Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх стiн iз  цегли (закладання прорізів) | м3 | 0,23 |  |
| 84 | Полiпшене штукатурення внутрiшнiх поверхонь  зовнiшнiх стiн вапняним розчином по каменю та бетону,  коли iншi поверхнi не обштукатурюються | м2 | 1,8 |  |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |  |
| 85 | Улаштування перемичок iз металевих балок | т | 0,004 |  |
| 86 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 87 | Знiмання дверних полотен | м2 | 3,78 |  |
| 88 | Знiмання наличникiв | м | 11 |  |
| 89 | Демонтаж металевих дверних коробок iз дверними  полотнами | м2 | 3 |  |
| 90 | Установлення металевих дверних коробок iз  навiшуванням дверних полотен у зовнішніх стінах | м2 | 2,1 |  |
| 91 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стiнах | м2 | 3,78 |  |
| 92 | Установлення i крiплення наличникiв | м | 11 |  |
|  | СТЕЛІ |  |  |  |
| 93 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | м2 | 2,92 |  |
| 94 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | м2 | 2,92 |  |
| 95 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 3,0мм | м2 | 2,92 |  |
| 96 | Грунтування стель перед фарбування | м2 | 2,92 |  |
| 97 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 2,92 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |  |
| 98 | Розбирання бетонних плiнтусiв | м | 4,3 |  |
| 99 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 3,22 |  |
| 100 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | м2 | 3,22 |  |
| 101 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 3,22 |  |
| 102 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати до 50мм | м2 | 3,22 |  |
| 103 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 3,22 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 104 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,  перхлорвiнiлової фарби | м2 | 8,5 |  |
| 105 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20  мм | м2 | 2,5 |  |
| 106 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 11 |  |
| 107 | Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із  гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3,  5мм | м2 | 11 |  |
| 108 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 11 |  |
| 109 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн і укосів по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 11 |  |
| 110 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та  стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | м2 | 8 |  |
| 111 | Просте штукатурення внутрiшнiх поверхонь зовнiшнiх  стiн цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону, коли iншi поверхнi не  обштукатурюються | м2 | 8 |  |
| 112 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 8 |  |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |  |
| 113 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 114 | Знiмання дверних полотен | м2 | 3,36 |  |
| 115 | Знiмання наличникiв | м | 22 |  |
| 116 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стiнах | м2 | 3,36 |  |
| 117 | Установлення i крiплення наличникiв | м | 22 |  |
|  | СТЕЛІ |  |  |  |
| 118 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  олiйної, перхлорвiнiлової фарби | м2 | 5,68 |  |
| 119 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | м2 | 1,5 |  |
| 120 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | м2 | 7,18 |  |
| 121 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2,5мм | м2 | 7,18 |  |
| 122 | Грунтування стель перед фарбування | м2 | 7,18 |  |
| 123 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 7,18 |  |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |  |
| 124 | Розбирання бетонних плiнтусiв | м | 14,62 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 125 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | | | м2 | | 7,18 | |  | |
| 126 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | | | м2 | | 7,18 | |  | |
| 127 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею до 20 м2 | | | м2 | | 7,18 | |  | |
| 128 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати до 50мм | | | м2 | | 7,18 | |  | |
| 129 | Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї | | | м2 | | 8,2 | |  | |
| 130 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | | м2 | | 7,18 | |  | |
|  | СТІНИ | | |  | |  | |  | |
| 131 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,  перхлорвiнiлової фарби | | | м2 | | 27,68 | |  | |
| 132 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20  мм | | | м2 | | 9 | |  | |
| 133 | Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із  гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | м2 | | 36,68 | |  | |
| 134 | Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із  гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3,  0мм | | | м2 | | 36,68 | |  | |
| 135 | Грунтування перед фарбуванням | | | м2 | | 36,68 | |  | |
| 136 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн і укосів по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | | м2 | | 36,68 | |  | |
| 137 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та  стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | | | м2 | | 38,4 | |  | |
| 138 | Просте штукатурення внутрiшнiх поверхонь зовнiшнiх  стiн цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону, коли iншi поверхнi не  обштукатурюються | | | м2 | | 38,4 | |  | |
| 139 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | | | м2 | | 38,4 | |  | |
| 140 | Облицювання поверхонь укосів дверних рядовими  керамiчними глазурованими плитками | | | м2 | | 1,62 | |  | |
| 141 | Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх стiн iз  цегли (закладання прорізів) | | | м3 | | 0,12 | |  | |
| 142 | Навантаження смiття вручну | | | т | | 7,95 | |  | |
| 143 | Перевезення сміття до 30 км | | | т | | 7,95 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | Демонтаж мийок | | | к-т | | 2 | |  | |
| 2 | Знiмання сифонiв | | | шт | | 4 | |  | |
| 3 | Знімання балона кисневого | | | уст-ка | | 1 | |  | |
| 4 | Демонтаж фiльтрiв для очищення води дiаметром 100  мм | | | фiльтр | | 1 | |  | |
| 5 | Знiмання водомiрiв | | | шт | | 1 | |  | |
| 6 | Знiмання трапiв | | | шт | | 1 | |  | |
| 7 | Демонтаж змiшувачiв | | | шт | | 3 | |  | |
| 8 | Демонтаж кранів кульових | | | шт | | 6 | |  | |
| 9 | Розбирання трубопроводiв водопостачання з труб  металопластикових напiрних дiаметром16 мм | | | м | | 5 | |  | |
| 10 | Установлення мийок на два вiддiлення | | | к-т | | 2 | |  | |
| 11 | Установлення балона кисневого | | | уст-ка | | 1 | |  | |
| 12 | Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром  100 мм | | | фiльтр | | 1 | |  | |
| 13 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром 20 мм | | | шт | | 1 | |  | |
| 14 | Установлення трапiв дiаметром 50 мм | | | к-т | | 1 | |  | |
| 15 | Установлення змiшувачiв для душа | | | шт | | 1 | |  | |
| 16 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб  металопластикових, дiаметром16мм | | | м | | 5 | |  | |
| 17 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | | | шт | | 6 | |  | |
| 18 | Прокладання трубопроводiв каналізації з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром  50 мм | | | м | | 19 | |  | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | Демонтаж вимикачiв, розеток | | | шт | | 11 | |  | |
| 2 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | | | шт | | 8 | |  | |
| 3 | Встановлення ВЗГ-ІР-54 | | | шт | | 8 | |  | |
| 4 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в  порожнинах перекриттiв i перегородок | | | м | | 30 | |  | |
| 5 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованiй проводцi | | | шт | | 6 | |  | |
| 6 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй  проводцi, 2-клавiшних | | | шт | | 5 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |