|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   | СШ №126 |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Капітальний ремонт приміщень їдальні та харчоблоку СШ №126 по вул. Празькій, 14 |
|   |   |
| Умови виконання робіт Діюча будова, Згідно таблиці Б1 додатку Б ДСТУ-Н Д.2.4-21-2012 "Виконанняремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених відмеблів, устаткування та інших предметів" встановлені до кошторисних норму локальному кошторисітакі коефіцієнти: Коефіцієнт для нарахування впливу умов виконання будівельнихробіт К= 1,2;  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | СТЕЛЯ |   |   |   |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби | м2 | 62,16 |   |
| 2 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 62,16 |   |
| 3 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 62,16 |   |
| 4 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiшепофарбованих радiаторiв та ребристих труб | м2 | 26,64 |   |
| 5 | Опорядження поверхнi покриттiв, що були в експлуатацiї | м2 | 62,16 |   |
| 6 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 48,8 |   |
| 7 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 48,8 |   |
| 8 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | м2 | 45,36 |   |
| 9 | Розбирання обшивки стін | м2 | 10 |   |
| 10 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 12 до 20 шт | м2 | 45,36 |   |
| 11 | Очищення внутрішніх поверхонь стін | м2 | 72,576 |   |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 72,58 |   |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати / додати 0,5 мм |  м2 | 72,58 |   |
| 14 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 72,58 |   |
| 15 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 20 |   |
| 16 | Демонтаж свiтильникiв | шт | 64 |   |
| 17 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi | м | 20 |   |
| 18 | Монтаж свiтильникiв | шт | 20 |   |
| 19 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 5 |   |
| 20 | Установлення вимикачiв | шт | 1 |   |
| 21 | Установлення штепсельних розеток | шт | 4 |   |
| 22 | Установлення та розбирання внутрiшнiх металевихтрубчастих iнвентарних риштувань при висотiпримiщень до 6 м | м2 | 62,16 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Навантаження смiття вручну |  т | 2,785 |   |
| 24 | Перевезення сміття до 30 км | т | 2,785 |   |
|   | ДВЕРІ |   |   |   |
| 25 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркаснихстiнах та в перегородках |  шт | 17 |   |
| 26 | Знiмання дверних полотен |  м2 | 28,8 |   |
| 27 | Заповнення дверних прорiзiв готовими двернимиблоками площею до 2 м2 у кам'яних стiнах | м2 | 28,8 |   |
|   | ВІКНА |   |   |   |
| 28 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 3 |   |
| 29 | Знiмання засклених вiконних рам |  м2 | 12 |   |
| 30 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блокамиплощею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'янихстiнах житлових і громадських будівель | м2 | 12 |   |
|   | ВІКНА РОЗДАЧІ |   |   |   |
| 31 | Улаштування роздаточних вікон | м2 | 6,6 |   |
| 32 | Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх стiн iзцегли |  м3 | 0,8778 |   |
|   | СТЕЛЯ |   |   |   |
| 33 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби | м2 | 131,08 |   |
| 34 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 131,08 |   |
| 35 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 131,08 |   |
| 36 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiшепофарбованих радiаторiв та ребристих труб | м2 | 13,32 |   |
| 37 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | шт | 8 |   |
| 38 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | кВт | 13,32 |   |
| 39 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 131,08 |   |
| 40 | Розбирання цементних стяжок | м2 | 131,08 |   |
| 41 | Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї | м2 | 131,08 |   |
| 42 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 131,08 |   |
| 43 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | м2 | 131,08 |   |
| 44 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 45,8 |   |
| 45 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 45,8 |   |
| 46 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | м2 | 104,24 |   |
| 47 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 12 до 20 шт | м2 | 104,24 |   |
| 48 | Очищення внутрішніх поверхонь стін | м2 | 109,92 |   |
| 49 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 109,92 |   |
| 50 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати / додати 0,5 мм |  м2 | 109,92 |   |
| 51 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 109,92 |   |
|   | САНТЕХРОБОТИ |   |   |   |
| 52 | Розбирання трубопроводiв водопостачання з напiрнихполiетиленових труб дiаметром 20 мм | м | 7 |   |
| 53 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з трубполiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром20 мм | м | 7 |   |
| 54 | Розбирання трубопроводiв з труб чавуннихканалiзацiйних дiаметром до 50 мм | м | 2,02 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | Розбирання трубопроводiв з труб чавуннихканалiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм | м | 9 |   |
| 56 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї зполiетиленових труб дiаметром 50 мм | м | 2,02 |   |
| 57 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї зполiетиленових труб дiаметром 100 мм | м | 9 |   |
| 58 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  шт | 1 |   |
| 59 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 20 |   |
| 60 | Демонтаж свiтильникiв | шт | 20 |   |
| 61 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi | м | 20 |   |
| 62 | Монтаж свiтильникiв | шт | 20 |   |
| 63 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 5 |   |
| 64 | Установлення вимикачiв | шт | 1 |   |
| 65 | Установлення штепсельних розеток | шт | 4 |   |
| 66 | Установлення та розбирання внутрiшнiх металевихтрубчастих iнвентарних риштувань при висотiпримiщень до 6 м | м2 | 131,08 |   |
| 67 | Навантаження смiття вручну |  т | 8,295 |   |
| 68 | Перевезення сміття до 30 км | т | 8,295 |   |
|   | ДЕМОНТАЖ |   |   |   |
| 69 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | к-т | 1 |   |
| 70 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведеннямхолодної та гарячої води | к-т | 1 |   |
| 71 | Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками | к-т | 1 |   |
| 72 | Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднанимбачком | к-т | 1 |   |
| 73 | Демонтаж свiтильникiв | шт | 2 |   |
| 74 | Монтаж свiтильникiв | шт | 2 |   |
| 75 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | м2 | 25,44 |   |
| 76 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 12 до 20 шт | м2 | 25,44 |   |
| 77 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 3 |   |
| 78 | Розбирання цементних стяжок | м2 | 3 |   |
| 79 | Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї | м2 | 3 |   |
| 80 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальноїгiдроiзоляцiї | м2 | 3 |   |
| 81 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 3 |   |
| 82 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | м2 | 3 |   |
| 83 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м | 10 |   |
| 84 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 3 |   |
| 85 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 3 |   |
| 86 | Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних водяних | к-т | 1 |   |
| 87 | Навантаження смiття вручну |  т | 8,894 |   |
| 88 | Перевезення сміття до 30 км | т | 8,894 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав інженер-проектувальник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І.С.Стельмах |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.Г. Снітко |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |