|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Форма №8 | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | СШ №126 | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На** Капітальний ремонт приміщень їдальні та харчоблоку СШ №126 по вул. Празькій, 14 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт Діюча будова, Згідно таблиці Б1 додатку Б ДСТУ-Н Д.2.4-21-2012 "Виконання  ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від  меблів, устаткування та інших предметів" встановлені до кошторисних норму локальному кошторисі  такі коефіцієнти: Коефіцієнт для нарахування впливу умов виконання будівельнихробіт К= 1,2; | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | СТЕЛЯ | |  |  |  | |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби | | м2 | 62,16 |  | |
| 2 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | м2 | 62,16 |  | |
| 3 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | м2 | 62,16 |  | |
| 4 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих радiаторiв та ребристих труб | | м2 | 26,64 |  | |
| 5 | Опорядження поверхнi покриттiв, що були в експлуатацiї | | м2 | 62,16 |  | |
| 6 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | | м | 48,8 |  | |
| 7 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | | м | 48,8 |  | |
| 8 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | | м2 | 45,36 |  | |
| 9 | Розбирання обшивки стін | | м2 | 10 |  | |
| 10 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 12 до 20 шт | | м2 | 45,36 |  | |
| 11 | Очищення внутрішніх поверхонь стін | | м2 | 72,576 |  | |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | м2 | 72,58 |  | |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати / додати 0,5 мм | | м2 | 72,58 |  | |
| 14 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | м2 | 72,58 |  | |
| 15 | Демонтаж схованої електропроводки | | м | 20 |  | |
| 16 | Демонтаж свiтильникiв | | шт | 64 |  | |
| 17 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi | | м | 20 |  | |
| 18 | Монтаж свiтильникiв | | шт | 20 |  | |
| 19 | Демонтаж вимикачiв, розеток | | шт | 5 |  | |
| 20 | Установлення вимикачiв | | шт | 1 |  | |
| 21 | Установлення штепсельних розеток | | шт | 4 |  | |
| 22 | Установлення та розбирання внутрiшнiх металевих  трубчастих iнвентарних риштувань при висотi  примiщень до 6 м | | м2 | 62,16 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Навантаження смiття вручну | т | 2,785 |  |
| 24 | Перевезення сміття до 30 км | т | 2,785 |  |
|  | ДВЕРІ |  |  |  |
| 25 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних  стiнах та в перегородках | шт | 17 |  |
| 26 | Знiмання дверних полотен | м2 | 28,8 |  |
| 27 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними  блоками площею до 2 м2 у кам'яних стiнах | м2 | 28,8 |  |
|  | ВІКНА |  |  |  |
| 28 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 29 | Знiмання засклених вiконних рам | м2 | 12 |  |
| 30 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками  площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних  стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 12 |  |
|  | ВІКНА РОЗДАЧІ |  |  |  |
| 31 | Улаштування роздаточних вікон | м2 | 6,6 |  |
| 32 | Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх стiн iз  цегли | м3 | 0,8778 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 33 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби | м2 | 131,08 |  |
| 34 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 131,08 |  |
| 35 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 131,08 |  |
| 36 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих радiаторiв та ребристих труб | м2 | 13,32 |  |
| 37 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | шт | 8 |  |
| 38 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | кВт | 13,32 |  |
| 39 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 131,08 |  |
| 40 | Розбирання цементних стяжок | м2 | 131,08 |  |
| 41 | Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї | м2 | 131,08 |  |
| 42 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 131,08 |  |
| 43 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 131,08 |  |
| 44 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 45,8 |  |
| 45 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 45,8 |  |
| 46 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | м2 | 104,24 |  |
| 47 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 12 до 20 шт | м2 | 104,24 |  |
| 48 | Очищення внутрішніх поверхонь стін | м2 | 109,92 |  |
| 49 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 109,92 |  |
| 50 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати / додати 0,5 мм | м2 | 109,92 |  |
| 51 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 109,92 |  |
|  | САНТЕХРОБОТИ |  |  |  |
| 52 | Розбирання трубопроводiв водопостачання з напiрних  полiетиленових труб дiаметром 20 мм | м | 7 |  |
| 53 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром  20 мм | м | 7 |  |
| 54 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром до 50 мм | м | 2,02 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 55 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм | | | м | | 9 | |  | |
| 56 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 50 мм | | | м | | 2,02 | |  | |
| 57 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 100 мм | | | м | | 9 | |  | |
| 58 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | | | шт | | 1 | |  | |
| 59 | Демонтаж схованої електропроводки | | | м | | 20 | |  | |
| 60 | Демонтаж свiтильникiв | | | шт | | 20 | |  | |
| 61 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi | | | м | | 20 | |  | |
| 62 | Монтаж свiтильникiв | | | шт | | 20 | |  | |
| 63 | Демонтаж вимикачiв, розеток | | | шт | | 5 | |  | |
| 64 | Установлення вимикачiв | | | шт | | 1 | |  | |
| 65 | Установлення штепсельних розеток | | | шт | | 4 | |  | |
| 66 | Установлення та розбирання внутрiшнiх металевих  трубчастих iнвентарних риштувань при висотi  примiщень до 6 м | | | м2 | | 131,08 | |  | |
| 67 | Навантаження смiття вручну | | | т | | 8,295 | |  | |
| 68 | Перевезення сміття до 30 км | | | т | | 8,295 | |  | |
|  | ДЕМОНТАЖ | | |  | |  | |  | |
| 69 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | | | к-т | | 1 | |  | |
| 70 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням  холодної та гарячої води | | | к-т | | 1 | |  | |
| 71 | Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками | | | к-т | | 1 | |  | |
| 72 | Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним  бачком | | | к-т | | 1 | |  | |
| 73 | Демонтаж свiтильникiв | | | шт | | 2 | |  | |
| 74 | Монтаж свiтильникiв | | | шт | | 2 | |  | |
| 75 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | | | м2 | | 25,44 | |  | |
| 76 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 12 до 20 шт | | | м2 | | 25,44 | |  | |
| 77 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | | | м2 | | 3 | |  | |
| 78 | Розбирання цементних стяжок | | | м2 | | 3 | |  | |
| 79 | Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї | | | м2 | | 3 | |  | |
| 80 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної  гiдроiзоляцiї | | | м2 | | 3 | |  | |
| 81 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | | | м2 | | 3 | |  | |
| 82 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | | м2 | | 3 | |  | |
| 83 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | | | м | | 10 | |  | |
| 84 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | | м2 | | 3 | |  | |
| 85 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | | м2 | | 3 | |  | |
| 86 | Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних водяних | | | к-т | | 1 | |  | |
| 87 | Навантаження смiття вручну | | | т | | 8,894 | |  | |
| 88 | Перевезення сміття до 30 км | | | т | | 8,894 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Склав інженер-проектувальник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І.С.  Стельмах | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Перевірив директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.Г. Снітко | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |