|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Форма №8 | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На**  Ремонт кулінарної майстерні Центру творчості для дітей та юнацтва «Зміна», вул. Краківска,20 м. Києва | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт : експлуатуєма будівля | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | **Кухня** | |  |  |  | |
|  | СТЕЛІ | |  |  |  | |
| 1 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | м2 | 43 |  | |
| 2 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | м2 | 43 |  | |
|  | ПІДЛОГИ | |  |  |  | |
| 3 | Розбирання цементних плiнтусiв | | м | 5,6 |  | |
| 4 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | | м2 | 43,5 |  | |
| 5 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | | м2 | 43,5 |  | |
| 6 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею до 20 м2 | | м2 | 43,5 |  | |
| 7 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати до 50мм | | м2 | 43,5 |  | |
| 8 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | 43,5 |  | |
|  | СТІНИ | |  |  |  | |
| 9 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | | м2 | 52,3 |  | |
| 10 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та  стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | | м2 | 77,4 |  | |
| 11 | Просте штукатурення внутрiшнiх поверхонь зовнiшнiх  стiн цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону, коли iншi поверхнi не  обштукатурюються | | м2 | 77,4 |  | |
| 12 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | | м2 | 77,4 |  | |
| 13 | Розбирання цегляних перегородок | | м3 | 1,2 |  | |
| 14 | Улаштування перегородок на металевому однорядному  каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або  гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у  житлових і громадських будівлях | | м2 | 8,6 |  | |
|  | ПРОРІЗИ | |  |  |  | |
| 15 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | | шт | 1 |  | |
| 16 | Знiмання дверних полотен | | м2 | 2,1 |  | |
| 17 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стiнах | | м2 | 2,1 |  | |
| 18 | Установлення i крiплення наличникiв | | м | 5,5 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| 19 | | Улаштування обшивки укосів дверних гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | | | | м2 | | | 0,76 | | |  | | |
|  | | **Тамбур** | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | СТЕЛІ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 20 | | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | | | м2 | | | 5,2 | | |  | | |
| 21 | | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | | | м2 | | | 5,2 | | |  | | |
|  | | ПІДЛОГИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 22 | | Розбирання цементних плiнтусiв | | | | м | | | 7,46 | | |  | | |
| 23 | | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | | | | м2 | | | 5,6 | | |  | | |
| 24 | | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | | | | м2 | | | 5,6 | | |  | | |
| 25 | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею до 20 м2 | | | | м2 | | | 5,6 | | |  | | |
| 26 | | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати до 50мм | | | | м2 | | | 5,6 | | |  | | |
| 27 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | | | м2 | | | 5,6 | | |  | | |
| 28 | | Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних | | | | м | | | 7,46 | | |  | | |
|  | | СТІНИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 29 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,  перхлорвiнiлової фарби | | | | м2 | | | 12,1 | | |  | | |
| 30 | | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20  мм | | | | м2 | | | 4,5 | | |  | | |
| 31 | | Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із  гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | | 24,3 | | |  | | |
| 32 | | Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із  гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3,  0мм | | | | м2 | | | 24,3 | | |  | | |
| 33 | | Грунтування перед фарбуванням | | | | м2 | | | 24,3 | | |  | | |
| 34 | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн і укосів по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | | | м2 | | | 24,3 | | |  | | |
|  | | ПРОРІЗИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 35 | | Знiмання дверних полотен | | | | м2 | | | 2,1 | | |  | | |
| 36 | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | | | | шт | | | 1 | | |  | | |
| 37 | | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стiнах | | | | м2 | | | 2,1 | | |  | | |
| 38 | | Установлення i крiплення наличникiв | | | | м | | | 5,5 | | |  | | |
| 39 | | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних  укосiв по бетону та каменю | | | | м2 | | | 1,56 | | |  | | |
| 40 | | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн і укосів по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | | | м2 | | | 1,56 | | |  | | |
| 41 | | Навантаження смiття вручну | | | | т | | | 11,23 | | |  | | |
| 42 | | Перевезення сміття до 30 км | | | | т | | | 11,23 | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | | Кількість | | | Примітка | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
|  | | **Електромонтажні роботи** | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1 | | Демонтаж вимикачiв, розеток | | | | шт | | | 3 | | |  | | |
| 2 | | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | | | | шт | | | 6 | | |  | | |
| 3 | | Демонтаж щита силового | | | | шафа | | | 1 | | |  | | |
| 4 | | Монтаж шита силового | | | | шафа | | | 1 | | |  | | |
| 5 | | Вимикач автоматичний [дифавтомат] двополюсний, що  установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм  до 25 А | | | | шт | | | 6 | | |  | | |
| 6 | | Вимикач автоматичний [автомат] , однополюсний, що  установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм  до 25 А | | | | шт | | | 3 | | |  | | |
| 7 | | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки  дiаметром до 25 мм, | | | | м | | | 50 | | |  | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| 8 | | Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | | | | м | | | 50 | | |  | | |
| 9 | | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | | | | м | | | 50 | | |  | | |
| 10 | | Прокладання кабелів при схованiй проводцi в борознах | | | | м | | | 88 | | |  | | |
| 11 | | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в  порожнинах перекриттiв i перегородок | | | | м | | | 70 | | |  | | |
| 12 | | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй  проводцi, 1-клавiшних | | | | шт | | | 2 | | |  | | |
| 13 | | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй  проводцi, 2-клавiшних | | | | шт | | | 1 | | |  | | |
| 14 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованiй проводцi | | | | шт | | | 31 | | |  | | |
| 15 | | Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються на  штирах, кiлькiсть ламп 2 шт | | | | шт | | | 12 | | |  | | |
| 16 | | Прокладання коробiв пластикових | | | | м | | | 7 | | |  | | |
| 17 | | Прокладання проводiв перерiзом до 35 мм2 у  пластикових коробах | | | | м | | | 7 | | |  | | |
| 18 | | Пробивання борозен в бетонних пiдлогах, перерiз  борозен до 40 см2 | | | | м | | | 80 | | |  | | |
| 19 | | Забивання борозен в підлогах, ширина борозни до 50  мм, глибина борозни до 20 мм | | | | м | | | 80 | | |  | | |
| 20 | | На кожнi наступнi 10 мм глибини борозни додавати | | | | м | | | 80 | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| №  п/п | | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | | Кількість | | | Примітка | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
|  | | **Сантехнічні роботи** | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1 | | Демонтаж мийок | | | | к-т | | | 6 | | |  | | |
| 2 | | Розбирання трубопроводiв водопостачання з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром  20 мм | | | | м | | | 20 | | |  | | |
| 3 | | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром  20 мм | | | | м | | | 20 | | |  | | |
| 4 | | Установлення муфтових кранів водорозбірних | | | | шт | | | 2 | | |  | | |
| 5 | | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | | | | шт | | | 2 | | |  | | |
| 6 | | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 50 мм | | | | м | | | 8 | | |  | | |
| 7 | | Установлення мийок на одне вiддiлення | | | | к-т | | | 6 | | |  | | |
| 8 | | Установлення тумбочки з мийкою | | | | шт | | | 6 | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | | | | |