|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На**  Ремонт кулінарної майстерні Центру творчості для дітей та юнацтва «Зміна», вул. Краківска,20 м. Києва |
|   |   |
| Умови виконання робіт : експлуатуєма будівля |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Кухня** |  |  |  |
|   | СТЕЛІ |   |   |   |
| 1 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 43 |   |
| 2 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 43 |   |
|   | ПІДЛОГИ |   |   |   |
| 3 | Розбирання цементних плiнтусiв | м | 5,6 |   |
| 4 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 43,5 |   |
| 5 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | м2 | 43,5 |   |
| 6 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 43,5 |   |
| 7 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати до 50мм | м2 | 43,5 |   |
| 8 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | м2 | 43,5 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 9 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | м2 | 52,3 |   |
| 10 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн тастель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | м2 | 77,4 |   |
| 11 | Просте штукатурення внутрiшнiх поверхонь зовнiшнiхстiн цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону, коли iншi поверхнi необштукатурюються | м2 | 77,4 |   |
| 12 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт | м2 | 77,4 |   |
| 13 | Розбирання цегляних перегородок |  м3 | 1,2 |   |
| 14 | Улаштування перегородок на металевому однорядномукаркасі з обшивкою гіпсокартонними листами абогіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією ужитлових і громадських будівлях | м2 | 8,6 |   |
|   | ПРОРІЗИ |   |   |   |
| 15 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 16 | Знiмання дверних полотен |  м2 | 2,1 |   |
| 17 | Заповнення дверних прорiзiв готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стiнах | м2 | 2,1 |   |
| 18 | Установлення i крiплення наличникiв | м | 5,5 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Улаштування обшивки укосів дверних гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 0,76 |   |
|  | **Тамбур** |  |  |  |
|   |  СТЕЛІ |   |   |   |
| 20 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 5,2 |   |
| 21 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 5,2 |   |
|   | ПІДЛОГИ |   |   |   |
| 22 | Розбирання цементних плiнтусiв | м | 7,46 |   |
| 23 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 5,6 |   |
| 24 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | м2 | 5,6 |   |
| 25 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 5,6 |   |
| 26 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати до 50мм | м2 | 5,6 |   |
| 27 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | м2 | 5,6 |   |
| 28 | Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних | м | 7,46 |   |
|   |  СТІНИ |   |   |   |
| 29 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,перхлорвiнiлової фарби | м2 | 12,1 |   |
| 30 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетонувапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20мм | м2 | 4,5 |   |
| 31 | Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином ізгіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  м2 | 24,3 |   |
| 32 | Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином ізгіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3,0мм |  м2 | 24,3 |   |
| 33 | Грунтування перед фарбуванням | м2 | 24,3 |   |
| 34 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн і укосів по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 24,3 |   |
|  |  ПРОРІЗИ |  |  |  |
| 35 | Знiмання дверних полотен |  м2 | 2,1 |   |
| 36 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 37 | Заповнення дверних прорiзiв готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стiнах | м2 | 2,1 |   |
| 38 | Установлення i крiплення наличникiв | м | 5,5 |   |
| 39 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та двернихукосiв по бетону та каменю | м2 | 1,56 |   |
| 40 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн і укосів по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 1,56 |   |
| 41 | Навантаження смiття вручну |  т | 11,23 |   |
| 42 | Перевезення сміття до 30 км | т | 11,23 |   |
|   |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  **Електромонтажні роботи** |  |  |  |
| 1 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 3 |   |
| 2 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт | 6 |   |
| 3 | Демонтаж щита силового |  шафа | 1 |   |
| 4 | Монтаж шита силового |  шафа | 1 |   |
| 5 | Вимикач автоматичний [дифавтомат] двополюсний, щоустановлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струмдо 25 А | шт | 6 |   |
| 6 | Вимикач автоматичний [автомат] , однополюсний, щоустановлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струмдо 25 А | шт | 3 |   |
| 7 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводкидiаметром до 25 мм, | м | 50 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2до 16 мм2 в труби | м | 50 |   |
| 9 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | м | 50 |   |
| 10 | Прокладання кабелів при схованiй проводцi в борознах | м | 88 |   |
| 11 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi впорожнинах перекриттiв i перегородок | м | 70 |   |
| 12 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiйпроводцi, 1-клавiшних | шт | 2 |   |
| 13 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiйпроводцi, 2-клавiшних | шт | 1 |   |
| 14 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованiй проводцi | шт | 31 |   |
| 15 | Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються наштирах, кiлькiсть ламп 2 шт | шт | 12 |   |
| 16 | Прокладання коробiв пластикових | м | 7 |   |
| 17 | Прокладання проводiв перерiзом до 35 мм2 упластикових коробах | м | 7 |   |
| 18 | Пробивання борозен в бетонних пiдлогах, перерiзборозен до 40 см2 | м | 80 |   |
| 19 | Забивання борозен в підлогах, ширина борозни до 50мм, глибина борозни до 20 мм | м | 80 |   |
| 20 | На кожнi наступнi 10 мм глибини борозни додавати | м | 80 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |  **Сантехнічні роботи** |  |  |  |
| 1 | Демонтаж мийок | к-т | 6 |   |
| 2 | Розбирання трубопроводiв водопостачання з трубполiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром20 мм | м | 20 |   |
| 3 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з трубполiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром20 мм | м | 20 |   |
| 4 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  шт | 2 |   |
| 5 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючихмереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм |  шт | 2 |   |
| 6 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї зполiетиленових труб дiаметром 50 мм | м | 8 |   |
| 7 | Установлення мийок на одне вiддiлення | к-т | 6 |   |
| 8 | Установлення тумбочки з мийкою | шт | 6 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |