Форма №8

 ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Середня загальноосвітня школа 46. Ремонт санвузлів /жіночих/ чоловічих на 1 та 2 поверхах

Умови виконання робіт К=1,2 Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12345678910111213 |  Санвузол №1(чоловічий) 1 поверхРозділ №1.Демонтажні роботиРозбирання перегородок у санвузлах Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарбиРозбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плитокВідбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стельРозбирання покриттів підлоги з керамічних плитокРозбирання конструкцій подіумів під чашіРозбирання цементних покриттiв пiдлог /стяжка та  бетонна основаРозбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 15 ммРозбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 20 ммРозбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром до 50 ммРозбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 ммДемонтаж раковин [умивальникiв]Знімання чаш напольних |  М2 м2м2м2м2м2м2ммммк/т шт | 2231,58522422 23 25 20 1523 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 | Знімання труб змивнихДемонтаж змішувачівДемонтаж вимикачівДемонтаж світильниківДемонтаж радіаторів опаленняДемонтаж вікон(2500\*1500) Розділ 2 .Стеля.Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошаркаУлаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»Улаштування плит стельових в каркас стелі «Армстронг» Розділ 3.Стіни.Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошаркаШтукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетонуОблицювання поверхонь стін керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої сумішіОбробка відкосів грунтівкоюВстановлення перфорованого кутаНанесення штукатурки на відкосиШпаклювання відкосівШліфування відкосів наждачним паперомОбробка відкосів грунтовкоюФарбування відкосів  Розділ 4.Підлога.Улаштування цегляних подіумів під чашіУлаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції із заходом на стіниУлаштування цементної стяжки товщиною 20мм по бетонній основі площею до 22 м2На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати /всього товщина 50ммУлаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5ммУлаштування покриттів з керамічної плитки на розчині Рідке скло Розділ 5.Сантехнічні перегородкиВстановлення перегородок у санвузлі Розділ 6.Вікна.Встановлення склопакетів двошарових площею 1500\*2500 Розділ 7.Радіатори.Встановлення нових радіаторів опалення+ зварювальні роботи Розділ 8.Сантехнічні роботи.Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 50 мм | шт шт шт шт шт шт  м2  м2  м2 м2 м2 п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м п.м м2 м2 м2 м2 м2 м2    шт  шт  м |  3 2 111262,52262,562,562,5 11 11 11 11 11 11 11 112222222222 2 1 20 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 ммПрокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 ммПрокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 ммВрізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 ммУстановлення муфтових кранів водорозбірних Монтаж чаші ГенуяМонтаж сифона чаші ГенуяМонтаж бачка прихованого для чаші ГенуяМонтаж пісуарів Монтаж сифонів для пісуарівМонтаж зливних кранів на пісуариМонтаж умивальниківМонтаж тумб під умивальникиМонтаж змішувачів на умивальникиМонтаж сифонів на умивальникиМонтаж хромованих кранів Розділ 9.Електромонтажні роботиПрокладання кабелюВстановлення вимикачів двоклавішних утопленого типу при схованій проводці Встановлення вимикача – тиристорного регулятора для витяжного вентилятораУлаштування світлодіодної стрічки з профілемМонтаж LED- світильника в підвісну стелю  Розділ 10.ВентиляціяМонтаж припливно – витяжної системи вентиляції Розділ 11.Інші роботиНавантаження сміття вручнуПеревезення сміття до 30 км Санвузол 2 (жіночий) 1 поверхРозділ №1.Демонтажні роботиРозбирання перегородок у санвузлах Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарбиРозбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плитокВідбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стельРозбирання покриттів підлоги з керамічних плитокРозбирання конструкцій подіумів під чашіРозбирання цементних покриттiв пiдлог /стяжка та  бетонна основаРозбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 15 мм |  м м м м шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт м шт шт м шт к/т т тМ2 м2м2м2м2м2м2 м  |  15 23 25 10 6 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 223 1 1 5 1 12231,5 85 22 4 22 23 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 20 ммРозбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром до 50 ммРозбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 ммДемонтаж раковин [умивальникiв]Знімання чаш напольнихЗнімання труб змивнихДемонтаж змішувачівДемонтаж вимикачівДемонтаж світильниківДемонтаж радіаторів опаленняДемонтаж вікон(2500\*1500) Розділ 2 .Стеля.Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошаркаУлаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»Улаштування плит стельових в каркас стелі «Армстронг» Розділ 3.Стіни.Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошаркаШтукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетонуОблицювання поверхонь стін керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої сумішіОбробка відкосів грунтівкоюВстановлення перфорованого кутаНанесення штукатурки на відкосиШпаклювання відкосівШліфування відкосів наждачним паперомОбробка відкосів грунтовкоюФарбування відкосів  Розділ 4.Підлога.Улаштування цегляних подіумів під чашіУлаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції із заходом на стіниУлаштування цементної стяжки товщиною 20мм по бетонній основі площею до 22 м2На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати /всього товщина 50ммУлаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5ммУлаштування покриттів з керамічної плитки на розчині Рідке скло  | мммк/т штшт шт шт шт шт шт  м2  м2  м2 м2 м2 п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м п.м м2 м2 м2 м2 м2 м2 |  25 20 15 2 3 3 2 1 1 1 2 62,5 22 62,5 62,5 62,5 11 11 11 11 11 11 11 11 22 22 22 22 22 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 |  Розділ 5.Сантехнічні перегородкиВстановлення перегородок у санвузлі Розділ 6.Вікна.Встановлення склопакетів двошарових площею 1500\*2500 Розділ 7.Радіатори.Встановлення нових радіаторів опалення+ зварювальні роботи Розділ 8.Сантехнічні роботи.Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 50 ммПрокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 ммПрокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 ммПрокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 ммВрізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 ммУстановлення муфтових кранів водорозбірних Монтаж чаші ГенуяМонтаж сифона чаші ГенуяМонтаж бачка прихованого для чаші Генуя Монтаж умивальниківМонтаж тумб під умивальникиМонтаж змішувачів на умивальникиМонтаж сифонів на умивальникиМонтаж хромованих кранів Розділ 9.Електромонтажні роботиПрокладання кабелюВстановлення вимикачів двоклавішних утопленого типу при схованій проводці Встановлення вимикача – тиристорного регулятора для витяжного вентилятораУлаштування світлодіодної стрічки з профілемМонтаж LED- світильника в підвісну стелю  Розділ 10.ВентиляціяМонтаж припливно – витяжної системи вентиляції Розділ 11.Інші роботиНавантаження сміття вручнуПеревезення сміття до 30 км |  шт  шт  шт  М м м м м шт шт шт шт шт шт шт шт шт  м  шт  шт м шт  к/т  т т   |  2 1 20 15 23 25 10 6 3 3 3 2 2 2 2 2 23 1 1 5 1 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 |  Санвузол 3(чоловічий) 2 поверхРозділ №1.Демонтажні роботиРозбирання перегородок у санвузлах Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарбиРозбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плитокВідбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стельРозбирання покриттів підлоги з керамічних плитокРозбирання конструкцій подіумів під чашіРозбирання цементних покриттiв пiдлог /стяжка та  бетонна основаРозбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 15 ммРозбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 20 ммРозбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром до 50 ммРозбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 ммДемонтаж раковин [умивальникiв]Знімання чаш напольнихЗнімання труб змивнихДемонтаж змішувачівДемонтаж вимикачівДемонтаж світильниківДемонтаж радіаторів опаленняДемонтаж вікон(2500\*1500) Розділ 2 .Стеля.Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошаркаУлаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»Улаштування плит стельових в каркас стелі «Армстронг» Розділ 3.Стіни.Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошаркаШтукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетонуОблицювання поверхонь стін керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої сумішіОбробка відкосів грунтівкоюВстановлення перфорованого кутаНанесення штукатурки на відкосиШпаклювання відкосівШліфування відкосів наждачним паперомОбробка відкосів грунтовкоюФарбування відкосів  |  М2 м2м2м2м2м2м2ммммк/т штшт шт шт шт шт шт  м2  м2  м2 м2 м2 п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м п.м |  22 31,5 85 22 4 22 23 25 20 15 2 3 3 2 1 1 1 262,5 22 62,5 62,5 62,5 11 11 11 11 11 11 11 11 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 |  Розділ 4.Підлога.Улаштування цегляних подіумів під чашіУлаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції із заходом на стіниУлаштування цементної стяжки товщиною 20мм по бетонній основі площею до 22 м2На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати /всього товщина 50ммУлаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5ммУлаштування покриттів з керамічної плитки на розчині Рідке скло Розділ 5.Сантехнічні перегородкиВстановлення перегородок у санвузлі Розділ 6.Вікна.Встановлення склопакетів двошарових площею 1500\*2500 Розділ 7.Радіатори.Встановлення нових радіаторів опалення+ зварювальні роботи Розділ 8.Сантехнічні роботи.Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 50 ммПрокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 ммПрокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 ммПрокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 ммВрізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 ммУстановлення муфтових кранів водорозбірних Монтаж чаші ГенуяМонтаж сифона чаші ГенуяМонтаж бачка прихованого для чаші ГенуяМонтаж пісуарів Монтаж сифонів для пісуарівМонтаж зливних кранів на пісуариМонтаж умивальниківМонтаж тумб під умивальникиМонтаж змішувачів на умивальникиМонтаж сифонів на умивальникиМонтаж хромованих кранів Розділ 9.Електромонтажні роботиПрокладання кабелюВстановлення вимикачів двоклавішних утопленого типу при схованій проводці  |  м2 м2 м2 м2 м2 шт  шт  шт  М м м м м шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт штм шт |  22 22 22 22 22 2 1 20 15 23 25 10 6 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 23 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 | Встановлення вимикача – тиристорного регулятора для витяжного вентилятораУлаштування світлодіодної стрічки з профілемМонтаж LED- світильника в підвісну стелю  Розділ 10.ВентиляціяМонтаж припливно – витяжної системи вентиляції Розділ 11.Інші роботиНавантаження сміття вручнуПеревезення сміття до 30 км Санвузол 4 (жіночий) 2 поверхРозділ №1.Демонтажні роботиРозбирання перегородок у санвузлах Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарбиРозбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плитокВідбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стельРозбирання покриттів підлоги з керамічних плитокРозбирання конструкцій подіумів під чашіРозбирання цементних покриттiв пiдлог /стяжка та  бетонна основаРозбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 15 ммРозбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 20 ммРозбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром до 50 ммРозбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 ммДемонтаж раковин [умивальникiв]Знімання чаш напольнихЗнімання труб змивнихДемонтаж змішувачівДемонтаж вимикачівДемонтаж світильниківДемонтаж радіаторів опаленняДемонтаж вікон(2500\*1500) Розділ 2 .Стеля.Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошаркаУлаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»Улаштування плит стельових в каркас стелі «Армстронг» Розділ 3.Стіни.Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошарка |  шт м шт к/т т тМ2 м2м2м2м2м2м2 ммммк/т штшт шт шт шт шт шт м2  м2 м2 |  1 5 1 1 22 31,5 85 22 4 22 23 25 20 15 2 3 3 2 1 1 1 2 62,5 22 62,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 | Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетонуОблицювання поверхонь стін керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої сумішіОбробка відкосів грунтівкоюВстановлення перфорованого кутаНанесення штукатурки на відкосиШпаклювання відкосівШліфування відкосів наждачним паперомОбробка відкосів грунтовкоюФарбування відкосів  Розділ 4.Підлога.Улаштування цегляних подіумів під чашіУлаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції із заходом на стіниУлаштування цементної стяжки товщиною 20мм по бетонній основі площею до 22 м2На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати /всього товщина 50ммУлаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5ммУлаштування покриттів з керамічної плитки на розчині Рідке скло Розділ 5.Сантехнічні перегородкиВстановлення перегородок у санвузлі Розділ 6.Вікна.Встановлення склопакетів двошарових площею 1500\*2500 Розділ 7.Радіатори.Встановлення нових радіаторів опалення+ зварювальні роботи Розділ 8.Сантехнічні роботи.Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 50 ммПрокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 ммПрокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 ммПрокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 ммВрізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 ммУстановлення муфтових кранів водорозбірних Монтаж чаші ГенуяМонтаж сифона чаші ГенуяМонтаж бачка прихованого для чаші Генуя Монтаж умивальниківМонтаж тумб під умивальникиМонтаж змішувачів на умивальники | м2 м2 п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м п.м м2 м2 м2 м2 м2 м2 шт  шт  шт М м м м м шт шт шт шт шт шт шт |  62,5 62,5 11 11 11 11 11 11 11 11 22 22 22 22 22 2 1 20 15 23 25 10 6 3 3 3 2 2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 | Монтаж сифонів на умивальникиМонтаж хромованих кранів Розділ 9.Електромонтажні роботиПрокладання кабелюВстановлення вимикачів двоклавішних утопленого типу при схованій проводці Встановлення вимикача – тиристорного регулятора для витяжного вентилятораУлаштування світлодіодної стрічки з профілемМонтаж LED- світильника в підвісну стелю  Розділ 10.ВентиляціяМонтаж припливно – витяжної системи вентиляції Розділ 11.Інші роботиНавантаження сміття вручнуПеревезення сміття до 30 км | шт шт  м  шт  шт м шт  к/т  т т |  2 2 23 1 1 5 1 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |