Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Середня загальноосвітня школа 46. Ремонт санвузлів /жіночих/ чоловічих на 1 та 2 поверхах

Умови виконання робіт К=1,2 Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 | Санвузол №1(чоловічий) 1 поверх  Розділ №1.Демонтажні роботи  Розбирання перегородок у санвузлах  Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби  Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток  Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель  Розбирання покриттів підлоги з керамічних плиток  Розбирання конструкцій подіумів під чаші  Розбирання цементних покриттiв пiдлог /стяжка та  бетонна основа  Розбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 15 мм  Розбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 20 мм  Розбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром до 50 мм  Розбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм  Демонтаж раковин [умивальникiв]  Знімання чаш напольних | М2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м  м  м  м  к/т  шт | 22  31,5  85  22  4  22  23  25  20  15  2  3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 | Знімання труб змивних  Демонтаж змішувачів  Демонтаж вимикачів  Демонтаж світильників  Демонтаж радіаторів опалення  Демонтаж вікон(2500\*1500)  Розділ 2 .Стеля.  Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошарка  Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»  Улаштування плит стельових в каркас стелі «Армстронг»  Розділ 3.Стіни.  Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошарка  Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону  Облицювання поверхонь стін керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші  Обробка відкосів грунтівкою  Встановлення перфорованого кута  Нанесення штукатурки на відкоси  Шпаклювання відкосів  Шліфування відкосів наждачним папером  Обробка відкосів грунтовкою  Фарбування відкосів  Розділ 4.Підлога.  Улаштування цегляних подіумів під чаші  Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції із заходом на стіни  Улаштування цементної стяжки товщиною 20мм по бетонній основі площею до 22 м2  На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати /всього товщина 50мм  Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5мм  Улаштування покриттів з керамічної плитки на розчині Рідке скло  Розділ 5.Сантехнічні перегородки  Встановлення перегородок у санвузлі  Розділ 6.Вікна.  Встановлення склопакетів двошарових площею 1500\*2500  Розділ 7.Радіатори.  Встановлення нових радіаторів опалення+ зварювальні роботи  Розділ 8.Сантехнічні роботи.  Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 50 мм | шт  шт  шт  шт  шт  шт    м2    м2  м2  м2  м2  п.м.  п.м.  п.м.  п.м.  п.м.  п.м.  п.м  п.м  м2  м2  м2  м2  м2  м2        шт    шт    м | 3  2  1  1  1  2  62,5  22  62,5  62,5  62,5  11  11  11  11  11  11  11  11  22  22  22  22  22  2  1  20 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм  Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм  Установлення муфтових кранів водорозбірних  Монтаж чаші Генуя  Монтаж сифона чаші Генуя  Монтаж бачка прихованого для чаші Генуя  Монтаж пісуарів  Монтаж сифонів для пісуарів  Монтаж зливних кранів на пісуари  Монтаж умивальників  Монтаж тумб під умивальники  Монтаж змішувачів на умивальники  Монтаж сифонів на умивальники  Монтаж хромованих кранів  Розділ 9.Електромонтажні роботи  Прокладання кабелю  Встановлення вимикачів двоклавішних утопленого типу при схованій проводці  Встановлення вимикача – тиристорного регулятора для витяжного вентилятора  Улаштування світлодіодної стрічки з профілем  Монтаж LED- світильника в підвісну стелю  Розділ 10.Вентиляція  Монтаж припливно – витяжної системи вентиляції  Розділ 11.Інші роботи  Навантаження сміття вручну  Перевезення сміття до 30 км  Санвузол 2 (жіночий) 1 поверх  Розділ №1.Демонтажні роботи  Розбирання перегородок у санвузлах  Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби  Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток  Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель  Розбирання покриттів підлоги з керамічних плиток  Розбирання конструкцій подіумів під чаші  Розбирання цементних покриттiв пiдлог /стяжка та  бетонна основа  Розбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 15 мм | м  м  м  м  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  м  шт  шт  м  шт  к/т  т  т  М2  м2  м2  м2  м2  м2  м2    м | 15  23  25  10  6  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  23  1  1  5  1  1  22  31,5  85  22  4  22  23 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104 | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 20 мм  Розбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром до 50 мм  Розбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм  Демонтаж раковин [умивальникiв]  Знімання чаш напольних  Знімання труб змивних  Демонтаж змішувачів  Демонтаж вимикачів  Демонтаж світильників  Демонтаж радіаторів опалення  Демонтаж вікон(2500\*1500)  Розділ 2 .Стеля.  Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошарка  Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»  Улаштування плит стельових в каркас стелі «Армстронг»  Розділ 3.Стіни.  Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошарка  Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону  Облицювання поверхонь стін керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші  Обробка відкосів грунтівкою  Встановлення перфорованого кута  Нанесення штукатурки на відкоси  Шпаклювання відкосів  Шліфування відкосів наждачним папером  Обробка відкосів грунтовкою  Фарбування відкосів  Розділ 4.Підлога.  Улаштування цегляних подіумів під чаші  Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції із заходом на стіни  Улаштування цементної стяжки товщиною 20мм по бетонній основі площею до 22 м2  На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати /всього товщина 50мм  Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5мм  Улаштування покриттів з керамічної плитки на розчині Рідке скло | м  м  м  к/т  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт    м2    м2  м2  м2  м2  п.м.  п.м.  п.м.  п.м.  п.м.  п.м.  п.м  п.м  м2  м2  м2  м2  м2  м2 | 25  20  15  2  3  3  2  1  1  1  2  62,5  22  62,5  62,5  62,5  11  11  11  11  11  11  11  11  22  22  22  22  22 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129 | Розділ 5.Сантехнічні перегородки  Встановлення перегородок у санвузлі  Розділ 6.Вікна.  Встановлення склопакетів двошарових площею 1500\*2500  Розділ 7.Радіатори.  Встановлення нових радіаторів опалення+ зварювальні роботи  Розділ 8.Сантехнічні роботи.  Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 50 мм  Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм  Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм  Установлення муфтових кранів водорозбірних  Монтаж чаші Генуя  Монтаж сифона чаші Генуя  Монтаж бачка прихованого для чаші Генуя  Монтаж умивальників  Монтаж тумб під умивальники  Монтаж змішувачів на умивальники  Монтаж сифонів на умивальники  Монтаж хромованих кранів  Розділ 9.Електромонтажні роботи  Прокладання кабелю  Встановлення вимикачів двоклавішних утопленого типу при схованій проводці  Встановлення вимикача – тиристорного регулятора для витяжного вентилятора  Улаштування світлодіодної стрічки з профілем  Монтаж LED- світильника в підвісну стелю  Розділ 10.Вентиляція  Монтаж припливно – витяжної системи вентиляції  Розділ 11.Інші роботи  Навантаження сміття вручну  Перевезення сміття до 30 км | шт    шт    шт    М  м  м  м  м  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт    м    шт    шт  м  шт    к/т    т  т | 2  1  20  15  23  25  10  6  3  3  3  2  2  2  2  2  23  1  1  5  1  1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161 | Санвузол 3(чоловічий) 2 поверх  Розділ №1.Демонтажні роботи  Розбирання перегородок у санвузлах  Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби  Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток  Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель  Розбирання покриттів підлоги з керамічних плиток  Розбирання конструкцій подіумів під чаші  Розбирання цементних покриттiв пiдлог /стяжка та  бетонна основа  Розбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 15 мм  Розбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 20 мм  Розбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром до 50 мм  Розбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм  Демонтаж раковин [умивальникiв]  Знімання чаш напольних  Знімання труб змивних  Демонтаж змішувачів  Демонтаж вимикачів  Демонтаж світильників  Демонтаж радіаторів опалення  Демонтаж вікон(2500\*1500)  Розділ 2 .Стеля.  Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошарка  Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»  Улаштування плит стельових в каркас стелі «Армстронг»  Розділ 3.Стіни.  Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошарка  Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону  Облицювання поверхонь стін керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші  Обробка відкосів грунтівкою  Встановлення перфорованого кута  Нанесення штукатурки на відкоси  Шпаклювання відкосів  Шліфування відкосів наждачним папером  Обробка відкосів грунтовкою  Фарбування відкосів | М2  м2  м2  м2  м2  м2  м2  м  м  м  м  к/т  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт    м2    м2  м2  м2  м2  п.м.  п.м.  п.м.  п.м.  п.м.  п.м.  п.м  п.м | 22  31,5  85  22  4  22  23  25  20  15  2  3  3  2  1  1  1  2  62,5  22  62,5  62,5  62,5  11  11  11  11  11  11  11  11 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189 | Розділ 4.Підлога.  Улаштування цегляних подіумів під чаші  Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції із заходом на стіни  Улаштування цементної стяжки товщиною 20мм по бетонній основі площею до 22 м2  На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати /всього товщина 50мм  Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5мм  Улаштування покриттів з керамічної плитки на розчині Рідке скло  Розділ 5.Сантехнічні перегородки  Встановлення перегородок у санвузлі  Розділ 6.Вікна.  Встановлення склопакетів двошарових площею 1500\*2500  Розділ 7.Радіатори.  Встановлення нових радіаторів опалення+ зварювальні роботи  Розділ 8.Сантехнічні роботи.  Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 50 мм  Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм  Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм  Установлення муфтових кранів водорозбірних  Монтаж чаші Генуя  Монтаж сифона чаші Генуя  Монтаж бачка прихованого для чаші Генуя  Монтаж пісуарів  Монтаж сифонів для пісуарів  Монтаж зливних кранів на пісуари  Монтаж умивальників  Монтаж тумб під умивальники  Монтаж змішувачів на умивальники  Монтаж сифонів на умивальники  Монтаж хромованих кранів  Розділ 9.Електромонтажні роботи  Прокладання кабелю  Встановлення вимикачів двоклавішних утопленого типу при схованій проводці | м2  м2  м2  м2  м2  шт    шт    шт    М  м  м  м  м  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  м  шт | 22  22  22  22  22  2  1  20  15  23  25  10  6  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  23  1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218 | Встановлення вимикача – тиристорного регулятора для витяжного вентилятора  Улаштування світлодіодної стрічки з профілем  Монтаж LED- світильника в підвісну стелю  Розділ 10.Вентиляція  Монтаж припливно – витяжної системи вентиляції  Розділ 11.Інші роботи  Навантаження сміття вручну  Перевезення сміття до 30 км  Санвузол 4 (жіночий) 2 поверх  Розділ №1.Демонтажні роботи  Розбирання перегородок у санвузлах  Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби  Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток  Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель  Розбирання покриттів підлоги з керамічних плиток  Розбирання конструкцій подіумів під чаші  Розбирання цементних покриттiв пiдлог /стяжка та  бетонна основа  Розбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 15 мм  Розбирання трубопроводу водопостачання з труб  дiаметром 20 мм  Розбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром до 50 мм  Розбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм  Демонтаж раковин [умивальникiв]  Знімання чаш напольних  Знімання труб змивних  Демонтаж змішувачів  Демонтаж вимикачів  Демонтаж світильників  Демонтаж радіаторів опалення  Демонтаж вікон(2500\*1500)  Розділ 2 .Стеля.  Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошарка  Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»  Улаштування плит стельових в каркас стелі «Армстронг»  Розділ 3.Стіни.  Обробка поверхонь антигрибковим розчином в 3 прошарка | шт  м  шт  к/т  т  т  М2  м2  м2  м2  м2  м2  м2    м  м  м  м  к/т  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  м2    м2  м2 | 1  5  1  1  22  31,5  85  22  4  22  23  25  20  15  2  3  3  2  1  1  1  2  62,5  22  62,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247 | Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону  Облицювання поверхонь стін керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші  Обробка відкосів грунтівкою  Встановлення перфорованого кута  Нанесення штукатурки на відкоси  Шпаклювання відкосів  Шліфування відкосів наждачним папером  Обробка відкосів грунтовкою  Фарбування відкосів  Розділ 4.Підлога.  Улаштування цегляних подіумів під чаші  Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції із заходом на стіни  Улаштування цементної стяжки товщиною 20мм по бетонній основі площею до 22 м2  На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати /всього товщина 50мм  Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5мм  Улаштування покриттів з керамічної плитки на розчині Рідке скло  Розділ 5.Сантехнічні перегородки  Встановлення перегородок у санвузлі  Розділ 6.Вікна.  Встановлення склопакетів двошарових площею 1500\*2500  Розділ 7.Радіатори.  Встановлення нових радіаторів опалення+ зварювальні роботи  Розділ 8.Сантехнічні роботи.  Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 50 мм  Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм  Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм  Установлення муфтових кранів водорозбірних  Монтаж чаші Генуя  Монтаж сифона чаші Генуя  Монтаж бачка прихованого для чаші Генуя  Монтаж умивальників  Монтаж тумб під умивальники  Монтаж змішувачів на умивальники | м2  м2  п.м.  п.м.  п.м.  п.м.  п.м.  п.м.  п.м  п.м  м2  м2  м2  м2  м2  м2  шт    шт    шт  М  м  м  м  м  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт | 62,5  62,5  11  11  11  11  11  11  11  11  22  22  22  22  22  2  1  20  15  23  25  10  6  3  3  3  2  2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 249  250  251  252  253  254  255  256  257  258 | Монтаж сифонів на умивальники  Монтаж хромованих кранів  Розділ 9.Електромонтажні роботи  Прокладання кабелю  Встановлення вимикачів двоклавішних утопленого типу при схованій проводці  Встановлення вимикача – тиристорного регулятора для витяжного вентилятора  Улаштування світлодіодної стрічки з профілем  Монтаж LED- світильника в підвісну стелю  Розділ 10.Вентиляція  Монтаж припливно – витяжної системи вентиляції  Розділ 11.Інші роботи  Навантаження сміття вручну  Перевезення сміття до 30 км | шт  шт    м    шт    шт  м  шт    к/т    т  т | 2  2  23  1  1  5  1  1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |