Производитель: **Neoclima**

Быстрый заказ

* Neoclima NS /NU-36AHE Wi-Fi работает на озонобезопасном фреоне R410
* Размер помещения до 105 м² при высоте потолка не более 3 метров. В этой серии также есть модели для помещений с площадью до [20 м²](https://proficlimate.com.ua/prodazha/konditsionery-bytovye/nastennye/neoclima/therminator-20/neoclima-ns-nu-07ahew/); [25 м²](https://proficlimate.com.ua/prodazha/konditsionery-bytovye/nastennye/neoclima/therminator-20/neoclima-ns-nu-09ahew/); [35 м²](https://proficlimate.com.ua/prodazha/konditsionery-bytovye/nastennye/neoclima/therminator-20/neoclima-ns-nu-12ahew/); [50 м²](https://proficlimate.com.ua/prodazha/konditsionery-bytovye/nastennye/neoclima/therminator-20/neoclima-ns-nu-18ahew/); [70 м²](https://proficlimate.com.ua/prodazha/konditsionery-bytovye/nastennye/neoclima/therminator-20/neoclima-ns-nu-24ahew/); [85 м²](https://proficlimate.com.ua/prodazha/konditsionery-bytovye/nastennye/neoclima/therminator-20/neoclima-ns-nu-30ahew/);
* В кондиционер серии [Therminator 2.0](https://proficlimate.com.ua/prodazha/konditsionery-bytovye/nastennye/neoclima/therminator-20/) опционально может быть установлен модуль **Wi-Fi** с помощью которого можно организовать удаленное управление из любой точки  через смартфон с установленной программой. Владелец может проверить температуру в помещении через интернет, управлять режимами работы, настраивать расширенный таймер на каждый день недели.

Технические характеристики Neoclima NS /NU-36AHE Wi-Fi:

**Основные функции:**

|  |  |
| --- | --- |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Фильтрация | да |
| Осушение воздуха | да |
| Вентиляция | да |

**Основные характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Класс энергосбережения | C |
| Размер помещения, м² | 105 |
| Производительность охлаждения, кВт | 9,4 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,81 |
| Производительность обогрева, кВт | 9,6 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,21 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1286x346x262 |
| Тип фреона (хладагент) | R410 |

**Дополнительная информация[:](https://www.proficlimate.com.ua/)**

|  |  |
| --- | --- |
| Адаптация к отрицательной температуре | от 43 до -7 |
| Автоматический перезапуск | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Производство | Греция |
| Сборка | Китай |
| Официальная гарантия | 2 года |

|  |
| --- |
|  |

Кондиционер стандарт класса. С следующими функциями: автоматический перезапуск; TURBO, SLEEP, запоминание положения жалюзи, датчики определения утечки хладагента.