|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **Технічне завдання** |
|   |   |
| **На**  Утеплення фасаду школи № 236 Голосіївського району» |
|   |   |
| Умови виконання робіт к=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевихтрубчастих iнвентарних риштувань, висота риштуваньдо 16 мДемонтаж водостічних трубУстановлення водостічних труб | м2 мм | 490,9 46 46 |   |
|  4 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною150 мм з опорядженням декоративним розчином затехнологією "CEREZIT". Стіни з прорізними елементами |  м2 |  322,71 |   |
| 5 6 7 | Штукатурка укосівБезпіщане накриття укосівФарбування укосів |  м2 м2 м2 | 66,4 66,4 66,4 |   |
| 8 | Розбирання вiдливiв з листової сталi | м | 69,55 |   |
| 910 | Установлення віконних зливівУстановлення зливів під покрівлю | мм | 69,5551,53 |   |
| 11 | Навантаження смiття вручну | т | 0,2 |   |
| 12 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,2 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |