|  |
| --- |
| Благоустрій території (влаштування доріжки та озеленення) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
|  **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** |
|   |
|   |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 549,48 | 57,60 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 2,5 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин | люд-год | 16,86 | 73,25 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин  | розряд | 4,6 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуваннямавтотранспорту при перевезенні грунту ібудівельного сміття | люд-год | 43,16 | 74,67 |   |   |   |   |
| 6 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 60,29 | 104,60 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 669,79 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 2,5 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | СН201-410 | Трактори на пневмоколiсному ходу,потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] | маш-год | 0,18 | 307,8455,41 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | СН202-1140 | Крани на автомобiльному ходу,вантажопiдйомнiсть 6,3 т | маш-год | 1,452 | 381,71554,24 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | СН206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельнi напневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,25м3 | маш-год | 9,6 | 264,382538,05 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | СН212-1601 | Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л | маш-год | 1,6 | 459,78735,65 |   |   |   |   |
| 11 | С311-30 | Перевезення грунту до 30 км | т | 105 | 166,9917533,95 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу II** | **грн.** |   | **21417,30** |   |   |   |   |
|   |   |  **в тому числі енергоносії:** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Бензин | кг | 23,066 |   |   |   |   |   |
|   |   | Дизельне паливо | кг | 41,203 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 3,677 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0,247 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в****складi загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | СН270-244 | Котки ручнi, 30-40 кг | маш-год | 2,08 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | С111-1554 | Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-40/60, першийсорт | т | 0,21 | 11166,552344,98 | 10570,652219,84 | 376,9579,16 | 218,9545,98 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | С142-10-2 | Вода | м3 | 43,7 | 24,261060,16 | 24,261060,16 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | +С1421-9453варіант 1 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, маркаМ1000 i бiльше | м3 | 41,4 | 766,2531722,75 | 350,0014490,00 | 401,2316610,92 | 15,02621,83 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | +С1421-9552варіант 1 | Пiсок природний, збагачений | м3 | 0,756 | 300226,80 | 300,00226,80 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | +С1421-9835варіант 1 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi[асфальтобетон щiльний](дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi,тип А, марка 1 | т | 30 | 250075000,00 | 2500,0075000,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | +С1421-10634варіант 2 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 33 | 3009900,00 | 300,009900,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | &С1429-8-2-1варіант 2 | Кущі грудка 0,3х0,3, висота 0 ,3-0,8 | шт | 20 | 1553100,00 | 155,003100,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | &С1429-8-2-Тваріант 4 | Дерева грудка 0,6х0,8, висота до 3,0 | шт | 6 | 10006000,00 | 1000,006000,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | +С1429-110 | Земля рослинна | м3 | 47,28 | 40018912,00 | 400,0018912,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | +С1429-117 | Сумiш насiння газонних трав | ц | 0,148 | 150002220,00 | 15000,002220,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **150486,69** | **133128,80** | **16690,08** | **667,81** |   |
|   |   | **Підсумкові витрати енергоносіїв****для усіх машин** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 3,677 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0,247 |   |   |   |   |   |
|   |   | Бензин | л | 31,17 |   |   |   |   |   |
|   |   | Дизельне паливо | л | 48,474 |   |   |   |   |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 грудня" 2020 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Гребенок |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І.В. Ковальчук  |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |