Готовый комплексный проект универсальной спортивной открытой площадки

Для мини футбола, баскетбола и занятий физкультурой под ключ c ограждением.


Технические решения, принятые в проекте соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Площадка состоит из Поля с ограждением и Спортивного Комплекса.

Поле размером 30\*18 метров оборудовано встроенными воротами и баскетбольными фермами

Спортивный Комплекс включает модули и отдельные элементы для работы над всеми группами мышц

Модульная конфигурация площадки позволяет установить комплекс на площадках любой формы, в том числе неправильной.



## Описание

## Универсальная спортивная площадка для школы.

### **В комплекте:**

* Ограждение

— стойки высотой 5500 мм 30 шт.

— стойки высотой 6500 мм. 26 шт.

— панель ограждения 1850\*1950 – 92 шт.

— панель ограждения 1850\*1000 – 12 шт.

— панель ограждения 850\*1950 – 8 шт.

— панель ограждения 850\*1000 – 4 шт.

— панель ограждения 1050\*1950 – 8 шт.

— панель ограждения 1050\*1000 – 4 шт.

* Баскетбольные фермы
* [Комплекс мини](http://dc-sport.ru/product/mini/) (Д/Ш/В 2400\*2700\*2400)

— шведская стенка

— каскад турников

— пресс-скамья наклонная

— брусья для отжимания классические

* Рукоход змейка + Брусья-пресс
* Пресс-скамья горизонтальная
* [Гиперэкстензия](http://dc-sport.ru/product/giperekstenzia/)
* Метизы для крепления
* Колпачки и заглушки
* Паспорт изделия, сертификат, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации и установке в комплекте.

### **Основные характеристики:**

* Металлические конструкции окрашены порошковым напылением.
* Комбинированная окраска возможна в цвета по выбору заказчика.
* Монтируется в грунт на удлиненные стойки, гиперэкстензия на закладной элемент под вкапывание и бетонирование.
* Метизы закрыты пластиковыми морозостойкими колпачками, торцы труб пластиковыми заглушками.
* Гарантия 5 лет.
* Ветровая нагрузка 38 км/с., сейсмическая нагрузка 6 балов, максимальная нагрузка на снаряд 150 кг.