**Бюджет проекту\*\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | Кількість | Ціна,  грн. | Вартість,  грн. |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на  Капітальний ремонт спортивних  майданчиків |  |  |  |
|  | Розділ 1. Майданчик 42х22м |  |  |  |
| 1 | Нарізання щілин в асфальтобетонному  покритті баровою установкою БМ-271,  глибина щілини 600 мм | 1,7 | 1261,80 | 2145,06 |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв  вручну | 0,1386 | 9446,59 | 1309,30 |
| 3 | Виправлення профiлю основ щебеневих  з додаванням нового матерiалу | 9,24 | 323,59 | 2989,97 |
| 1 | Щебiнь iз природного каменю для  будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм,  марка М1000 | 10,626 | 478,88 | 5088,58 |
| 2 | Щебiнь iз природного каменю для  будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм,  марка М1000 | 50,82 | 478,88 | 24336,68 |
|  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 9,24 | 3508,14 | 32415,23 |
| 4 | Установлення бетонних поребрикiв на  щебеневу основу | 128 | 51,60 | 6604,80 |
| 1 | Портландцемент загальнобудiвельного  призначення бездобавковий, марка 400 | 0,1792 | 1375,06 | 246,41 |
| 2 | Щебiнь iз природного каменю для  будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм,  марка М1000 | 7,2576 | 478,88 | 3475,52 |
| 3 | Пiсок природний, рядовий | 2,304 | 271,70 | 626,00 |
|  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 128 | 85,57 | 10952,73 |
| 5 | Поребрики П7 iз бетону М-300 ГОСТ  6665-74 | 128 | 59,81 | 7655,68 |
| 6 | Установлення металевої огорожi з  сiтчастих панелей | 1,28 | 8972,20 | 11484,42 |
| 1 | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 | 0,01536 | 46036,28 | 707,12 |
| 2 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону  В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача  бiльше 10 до 20 мм | 1,7664 | 857,42 | 1514,55 |
|  | Робота + матеріали | 1,28 | 10707,88 | 13706,09 |
| 7 | Огорожа висотою 3 м (металокаркас:  стояки L-4м труба 80х80х3мм=6шт;  труба L-4м 40х80х3мм; труба  50х50х2мм; полоса 20х3мм; сталь  кругла 8мм; сітка рабиця яч. 50\*50, нитка  4мм в пластиці, та кріплення) | 128 | 1705,19 | 218264,32 |
| 8 | Улаштування хвiрток без установлення  стовпiв при металевих огорожах i  огорожах iз панелей | 0,01 | 3462,69 | 34,63 |
| 1 | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 | 0,0002 | 46036,28 | 9,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 3 | | 5 | | | 6 | | 7 |
|  | | Робота + матеріали | | 0,01 | | | 4384,00 | | 43,84 |
| 9 | | Хвіртка металева | | 1 | | | 1316,61 | | 1316,61 |
| 10 | | Улаштування покриттів бетонних  товщиною 30 мм | | 9,24 | | | 1905,58 | | 17607,56 |
| 1 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону  В15 [М200], крупнiсть заповнювача  бiльше 10 до 20 мм | | 28,2744 | | | 1206,11 | | 34102,04 |
|  | | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | | 9,24 | | | 5596,28 | | 51709,60 |
| 11 | | Додавати або виключати на кожнi 5 мм  змiни товщини бетонних покриттів до 100  мм | | 9,24 | | | 767,04 | | 7087,45 |
| 1 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону  В15 [М200], крупнiсть заповнювача  бiльше 10 до 20 мм | | 65,9736 | | | 1206,11 | | 79571,42 |
|  | | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | | 9,24 | | | 9378,67 | | 86658,87 |
| 12 | | Установлення арматури окремими  стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в  плити покриття і перекриття | | 0,67932 | | | 1423,45 | | 966,98 |
| 1 | | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного  призначення чорний, дiаметр 1,2 мм | | 0,  003294702 | | | 21686,77 | | 71,45 |
| 2 | | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | | 0,  000101898 | | | 46036,28 | | 4,69 |
|  | | Робота + матеріали | | 0,67932 | | | 1535,54 | | 1043,12 |
| 13 | | Прокат для армування з/б конструкцiй  круглий та перiодичного профiлю, клас А-  III, дiаметр 12 мм | | 0,6861132 | | | 13393,35 | | 9189,35 |
| 14 | | Улаштування бетонної стяжки товщиною  20 мм площею понад 20 м2 | | 9,24 | | | 2106,75 | | 19466,37 |
| 1 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону  В10 [М150], крупнiсть заповнювача 10 мм  i менше | | 18,8496 | | | 1114,31 | | 21004,30 |
|  | | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | | 9,24 | | | 4379,94 | | 40470,67 |
| 15 | | На кожнi 5 мм змiни товщини шару  стяжки з важкого бетону додавати до 50  мм | | 9,24 | | | 399,11 | | 3687,78 |
| 1 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону  В10 [М150], крупнiсть заповнювача 10 мм  i менше | | 28,2744 | | | 1114,31 | | 31506,45 |
|  | | Робота + матеріали | | 9,24 | | | 3808,90 | | 35194,23 |
| 16 | | Армування стяжки дротяною сіткою  діаметром 3 мм та ячейкою 110х110мм | | 9,24 | | | 596,29 | | 5509,72 |
| 1 | | В'язальний дрiт | | 0,19404 | | | 3622,50 | | 702,91 |
|  | | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | | 9,24 | | | 672,36 | | 6212,63 |
| 17 | | Сiтка армувальна 100x100x3 мм | | 997,92 | | | 20,09 | | 20048,21 |
| 18 | | Шлiфування бетонних або  металоцементних покриттiв | | 9,24 | | | 3738,73 | | 34545,87 |
| 19 | | Улаштування гумовового спортивного  покриття | | 9,24 | | | 2265,79 | | 20935,90 |
| 20 | | Клей для поліуретанового покриття | | 489,6 | | | 148,93 | | 72916,13 |
| 21 | | Гумове спортивне покриття 20мм | | 924 | | | 534,36 | | 493748,64 |
| 22 | | Монтаж дрiбних металоконструкцiй  баскетбольного щита | | 0,6 | | | 3510,28 | | 2106,17 |
| 1 | | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | | 0,00078 | | | 46036,28 | | 35,91 |
|  | | Робота + матеріали | | 0,6 | | | 3570,13 | | 2142,08 |
| 23 | | Щит б/б 1800\*1050 мм, оргскло 8 мм | | 4 | | | 7479,04 | | 29916,16 |
| 24 | | Корзина б/б підвищеної міцності з сіткою | | 4 | | | 833,74 | | 3334,96 |
| 25 | | Монтаж дрiбних металоконструкцiй воріт  для мініфутболу | | 0,4 | | | 3510,28 | | 1404,11 |
| 1 | | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | | 0,00052 | | | 46036,28 | | 23,94 |
|  | | Робота + матеріали | | 0,4 | | | 3570,13 | | 1428,05 |
| 26 | Ворота м/ф 2\*3 м розбірні без полос | | | 2 | | | | 4580,63 | 9161,26 |
| 1 | | | 3 | | 5 | 6 | | | 7 |
| 27 | | | Сітка м/ф проста ігрова 3,5 мм | | 2 | 1172,76 | | | 2345,52 |
| 28 | | | Монтаж дрiбних металоконструкцiй  стійок універсальних теніс/волейбол з  пристроєм на тяжіння тросу, в к-ті з  тросом та лебідкою | | 0,2 | 3510,28 | | | 702,06 |
| 1 | | | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | | 0,00026 | 46036,28 | | | 11,97 |
|  | | | Робота + матеріали | | 0,2 | 3570,15 | | | 714,03 |
| 29 | | | Стійки універсальні теніс/волейбол з  пристроєм на тяжіння тросу, в к-ті з  тросом та лебідкою | | 1 | 6413,35 | | | 6413,35 |
| 30 | | | Сітка волейбольна проста | | 1 | 709,31 | | | 709,31 |
| 31 | | | Сітка великий теніс профі | | 1 | 2942,61 | | | 2942,61 |
| 32 | | | Трибуна 2-х рядна на 20 місць, модуль | | 1 | 16925,84 | | | 16925,84 |
| 33 | | | Спортивний тренажерний комплекс | | 1 | 83132,89 | | | 83132,89 |
| 34 | | | Установлення металевої огорожi  трибуни з сiтчастих панелей | | 0,2 | 8972,20 | | | 1794,44 |
| 1 | | | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 | | 0,0024 | 46036,28 | | | 110,49 |
| 2 | | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону  В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача  бiльше 10 до 20 мм | | 0,276 | 857,42 | | | 236,65 |
|  | | | Робота + матеріали | | 0,2 | 10707,90 | | | 2141,58 |
| 35 | | | Огорожа трибуни | | 20 | 1705,19 | | | 34103,80 |
|  | | | Всього по розділу 1 | |  |  | | | 1355893,52 |
|  | | | Розділ 2. Бігова доріжка | |  |  | | |  |
| 36 | | | Розбирання асфальтобетонних покриттiв  вручну | | 0,136 | 9446,59 | | | 1284,74 |
| 37 | | | Виправлення профiлю основ щебеневих  з додаванням нового матерiалу | | 2,72 | 323,59 | | | 880,16 |
| 1 | | | Щебiнь iз природного каменю для  будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм,  марка М1000 | | 3,128 | 478,88 | | | 1497,94 |
| 2 | | | Щебiнь iз природного каменю для  будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм,  марка М1000 | | 14,96 | 478,88 | | | 7164,04 |
|  | | | Робота + матеріали | | 2,72 | 3508,14 | | | 9542,14 |
| 38 | | | Установлення бетонних поребрикiв на  щебеневу основу | | 144 | 51,60 | | | 7430,40 |
| 1 | | | Портландцемент загальнобудiвельного  призначення бездобавковий, марка 400 | | 0,2016 | 1375,06 | | | 277,21 |
| 2 | | | Щебiнь iз природного каменю для  будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм,  марка М1000 | | 8,1648 | 478,88 | | | 3909,96 |
| 3 | | | Пiсок природний, рядовий | | 2,592 | 271,70 | | | 704,25 |
|  | | | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | | 144 | 85,57 | | | 12321,82 |
| 39 | | | Поребрики П7 iз бетону М-300 ГОСТ  6665-74 | | 144 | 59,81 | | | 8612,64 |
| 40 | | | Улаштування покриттів бетонних  товщиною 30 мм | | 2,01 | 1905,58 | | | 3830,22 |
| 1 | | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону  В15 [М200], крупнiсть заповнювача  бiльше 10 до 20 мм | | 6,1506 | 1206,11 | | | 7418,30 |
|  | | | Робота + матеріали | | 2,01 | 5596,28 | | | 11248,52 |
| 41 | | | Додавати або виключати на кожнi 5 мм  змiни товщини бетонних покриттів до 90  мм | | 2,72 | 712,24 | | | 1937,29 |
| 1 | | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону  В15 [М200], крупнiсть заповнювача  бiльше 10 до 20 мм | | 18,0336 | 1206,11 | | | 21750,51 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Установлення арматури окремими  стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в  плити покриття і перекриття | 0,143856 | 1423,45 | 204,77 |
| Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного  призначення чорний, дiаметр 1,2 мм | 0,  000697702 | 21686,77 | 15,13 |
| Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | 0,  000021578 | 46036,28 | 0,99 |
| Робота + матеріали | 0,143856 | 1535,49 | 220,89 |
| Прокат для армування з/б конструкцiй  круглий та перiодичного профiлю, клас А-  III, дiаметр 12 мм | 0,14529456 | 13393,35 | 1945,98 |
| Улаштування бетонної стяжки товщиною  20 мм площею понад 20 м2 | 2,72 | 2106,75 | 5730,36 |
|  |  |  |  |
| Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону  В10 [М150], крупнiсть заповнювача 10 мм  i менше | 5,5488 | 1114,31 | 6183,08 |
| Робота + матеріали | 2,72 | 4379,94 | 11913,44 |
| На кожнi 5 мм змiни товщини шару  стяжки з важкого бетону додавати до 45  мм | 2,72 | 332,60 | 904,67 |
| Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону  В10 [М150], крупнiсть заповнювача 10 мм  i менше | 6,936 | 1114,31 | 7728,85 |
| Робота + матеріали | 2,72 | 3174,09 | 8633,52 |
| Армування стяжки дротяною сіткою  діаметром 3 мм та ячейкою 110х110мм | 2,72 | 596,29 | 1621,91 |
| В'язальний дрiт | 0,05712 | 3622,50 | 206,92 |
| Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 2,72 | 672,36 | 1828,83 |
| Сiтка армувальна 100x100x3 мм | 293,76 | 20,09 | 5901,64 |
| Шлiфування бетонних або  металоцементних покриттiв | 2,72 | 3738,73 | 10169,35 |
| Улаштування гумовового спортивного  покриття | 2,72 | 2265,79 | 6162,95 |
| Клей для поліуретанового покриття | 68 | 148,93 | 10127,24 |
|  |  |  |  |
| Гумове спортивне покриття 20мм | 272 | 534,36 | 145345,92 |
| Всього по розділу 2 |  |  | **268947,42** |
| Розділ 3. Інші роботи |  |  |  |
| Навантаження смiття вручну | 43,9 | 47,55 | 2087,45 |
| Перевезення сміття до 30 км | 43,9 | 143,52 | 6300,53 |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування** | **1633228,92** |
| у тому числі |  |
| Робота | 188927,39 |
| Матеріали та устаткування | 1444301,53 |
| **Додаткові витрати** | **31376,63** |
| у тому числi: |  |
| Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) | 30186,63 |
| Вартiсть експертизи проектної документацiї | 1190 |
| **Разом без ПДВ** | **1664605,55** |
| **Податок на додану вартість** | **332921,11** |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всього з урахуванням ПДВ** | | | | | | **1997526,66** |
|  | | | | | |  |