|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будова улаштування сходів НВК №20 | | | | | | |
| Об'єкт улаштування сходів | | | | | | |
| Шифр проекту 02-02-01 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Комерційний кошторис об'єкта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| №  з/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Ціна,  грн. | Вартість,  грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **Локальний кошторис 2-1-1 на сходи з**  **наборних бетонних сходинок із**  **улаштуванням плитки** |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 1. Улашутвання сходів |  |  |  |  |
| **1** | **РН18-2-1** | **Розбирання існуючих схдоів** | **100м** | **1,04** | **1716** | **1785** |
| **2** | **РН18-5-1** | **Виправлення профiлю основ**  **щебеневих з додаванням нового**  **матерiалу** | **100м2** | **0,3432** | **179** | **61** |
|  | *С1421-9458* | *Щебiнь iз природного каменю для*  *будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка*  *М800* | *м3* | *0,39468* | *467,49* | *185* |
|  | *С1421-9459* | *Щебiнь iз природного каменю для*  *будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка*  *М800* | *м3* | *1,8876* | *406,27* | *767* |
| **3** | **РН18-34-1** | **Улаштування цементно-бетонної**  **підготовки, одношарової із**  **улаштуванням арматури для**  **кріплення сходів та цементуванням**  **підоснови** | **100м2** | **0,3432** | **1033** | **355** |
|  | *С111-1352* | *Цемент глиноземистий, марка 400* | *т* | *0,0700128* | *5330,62* | *373* |
|  | *С112-80* | *Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-*  *6,5 м, усi ширини, товщина 44 мм i бiльше, II*  *сорт* | *м3* | *0,0082368* | *2084,87* | *17* |
|  | *С124-65-П* | *Арматура-сетки, класс А1, диаметр 10 мм* | *м2* | *6,864* | *81,27* | *558* |
|  | *С1421-*  *10634* | *Пiсок природний, рядовий* | *м3* | *1,3728* | *251,51* | *345* |
| **4** | **РН18-29-2** | **Установлення бетонних i**  **залiзобетонних сходин (виробів) при**  **iнших видах покриттiв** | **100м** | **0,7875** | **2305** | **1815** |
|  | *С111-181* | *Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60*  *мм* | *т* | *0,0007875* | *12698,21* | *10* |
|  | *С112-38* | *Бруси необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,*  *5 м, усi ширини, товщина 100,125 мм, IV*  *сорт* | *м3* | *0,133875* | *1619,16* | *217* |
|  | *С1416-1* | *Сходи залізобетонні ЛС-11 /105х33х14,5* | *шт* | *78,75* | *115,05* | *9060* |
|  | *С1424-*  *11600* | *Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону*  *В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше*  *40 мм* | *м3* | *0,464625* | *1034,03* | *480* |
|  | *С1425-*  *11683* | *Розчин готовий кладковий важкий*  *цементний, марка М100* | *м3* | *0,04725* | *773,18* | *37* |
|  |  | Разом по розділу 1 |  |  |  | 16065 |
|  |  | Розділ 2. Облицювання сходів |  |  |  |  |
| **5** | **РН13-24-3** | **Облицювання поверхонь плитками з**  **карнизними, плiнтусними i кутовими**  **елементами в громадських будiвлях**  **по цеглi та бетону** | **100м2** | **0,78** | **8780** | **6849** |
|  | *С111-233-10*  *варіант 1* | *Грунтовка универсальная*  *глубокопроникающая ANSERGLOB EG 60*  *(10л)* | *кг* | *1,9344* | *12,51* | *24* |
|  | *С111-268-1* | *Вибролитьевая тротуарная плитка*  *Паутинка 30х30 см, толщина 9мм* | *м2* | *12,48* | *106,02* | *1323* |
|  | *С111-1608* | *Дрантя* | *кг* | *0,39* | *5,02* | *2* |
|  | *С111-1650-3*  *варіант 1* | *Клей Anserglob ВСХ 34 для керамогранита*  *25 кг /ANSERGLOB BCX 34/1,3кг х 1мм/1м2* | *кг* | *93,6* | *2,98* | *279* |
|  |  | Разом по розділу 2 |  |  |  | 8477 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Розділ 3. Сміття | |  |  |  |  |
| **6** | **РН20-40-1** | **Навантаження смiття вручну** | | **1 т** | **7,488** | **137** | **1026** |
| **7** | **С311-30-М** | **Перевезення сміття до 30 км** | | **т** | **7,488** | **279** | **2088** |
|  |  | Разом по розділу 3 | |  |  |  | 3114 |
| **У с ь о г о в а р т і с т ь р о б і т** | | | | | | | **13979** |
| **У с ь о г о в а р т і с т ь м а т е р і а л і в** | | | | | | | **13677** |
| **У с ь о г о п р я м і в и т р а т и** | | | | | | | **27656** |
| **З а г а л ь н о в и р о б н и ч і в и т р а т и** | | | | | | | **7998** |
| **К о ш т о р и с н а в а р т і с т ь** | | | | | | | **35654** |
| Загальна трудомiсткiсть, люд.-год. | | | | | | | 705,68 |
| **Прибуток (3,82 грн/люд-год.)** | | | | | | | **2696** |
| **Адмiнiстративнi витрати (1,52 грн/люд-год.)** | | | | | | | **1073** |
| **РАЗОМ** | | | | | | | **39423** |
| **Податок на додану вартiсть** | | | | | | | **7884,6** |
| **Всього з урахуванням ПДВ** | | | | | | | **47307,6** |
| **Додаткові витрати (20%) від загальної суми, грн** | | | | | | | **9461,52** |
| **РАЗОМ (грн)** | | | | | | | **56769,12** |
|  | | |  | | | | |