|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улаштування сходів НВК №20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Форма № 1а** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1**  на сходи з наборних бетонних сходинок із улаштуванням плитки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | у тому числі: | | | | | | | |
| відпускна  ціна,  грн. | | транспортна  складова,  грн. | | Заготівель-  но-склад-  ські вит-  рати, грн. | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд.-год. | | 617,01 | | 19,27 | |  | |  | |  | | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-  будівельниками | | розряд | | 3,4 | |  | |  | |  | |  | | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  будівельного сміття | | люд.-год. | | 55,4 | | 23,06 | |  | |  | |  | | | |
| 4 | |  | | Витрати труда працівників, заробітна плата яких  передбачена в загальновиробничих витратах | | люд.-год. | | 33,27 | | 32,31 | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | Разом загальна кошторисна трудомісткість | | | | люд.-год. | | 705,68 | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,4 | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 5 | | С311-30-М | | Перевезення сміття до 30 км | | т | | 7,488 | | 278,87 | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 6 | | С111-181 | | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм | | т | | 0,0007875 | | 12698,21 | | 12340,07 | | 109,16 | | 248,98 | | | |
| 7 | | +&С111-233-  10  варіант 1 | | Грунтовка универсальная глубокопроникающая  ANSERGLOB EG 60 (10л) | | кг | | 1,9344 | | 12,51 | | 12,09 | | 0,17 | | 0,25 | | | |
| 8 | | +&С111-268-1 | | Вибролитьевая тротуарная плитка Паутинка 30х30 см,  толщина 9мм | | м2 | | 12,48 | | 106,02 | | 100,00 | | 3,94 | | 2,08 | | | |
| 9 | | С111-1352 | | Цемент глиноземистий, марка 400 | | т | | 0,070013 | | 5330,62 | | 5101,02 | | 125,08 | | 104,52 | | | |
| 10 | | С111-1608 | | Дрантя | | кг | | 0,39 | | 5,02 | | 4,68 | | 0,24 | | 0,10 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 11 | | +&С111-1650-  3  варіант 1 | | Клей Anserglob ВСХ 34 для керамогранита 25 кг  /ANSERGLOB BCX 34/1,3кг х 1мм/1м2 | | кг | | 93,6 | | 2,98 | | 2,77 | | 0,15 | | 0,06 | |
| 12 | | С112-38 | | Бруси необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi  ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт | | м3 | | 0,13388 | | 1619,16 | | 1515,70 | | 71,71 | | 31,75 | |
| 13 | | С112-80 | | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi  ширини, товщина 44 мм i бiльше, II сорт | | м3 | | 0,008237 | | 2084,87 | | 1972,28 | | 71,71 | | 40,88 | |
| 14 | | С124-65-П | | Арматура-сетки, класс А1, диаметр 10 мм | | м2 | | 6,864 | | 81,27 | | 78,58 | | 1,10 | | 1,59 | |
| 15 | | +&С1416-1 | | Сходи залізобетонні ЛС-11 /105х33х14,5 | | шт | | 78,75 | | 115,05 | | 104,67 | | 8,12 | | 2,26 | |
| 16 | | С1421-9458 | | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,  фракцiя 10-20 мм, марка М800 | | м3 | | 0,39468 | | 467,49 | | 257,62 | | 200,70 | | 9,17 | |
| 17 | | С1421-9459 | | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,  фракцiя 20-40 мм, марка М800 | | м3 | | 1,8876 | | 406,27 | | 197,60 | | 200,70 | | 7,97 | |
| 18 | | С1421-10634 | | Пiсок природний, рядовий | | м3 | | 1,3728 | | 251,51 | | 53,28 | | 193,30 | | 4,93 | |
| 19 | | С1424-11600 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],  крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | | м3 | | 0,46463 | | 1034,03 | | 762,04 | | 251,71 | | 20,28 | |
| 20 | | С1425-11683 | | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | | м3 | | 0,04725 | | 773,18 | | 527,28 | | 230,74 | | 15,16 | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Додаткові витрати (20%) від загальної суми, грн** | | **9461,52** | | **РАЗОМ (грн)** | | **56769,12** | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 травня 2018 p. | | | | | | | | | | | | | | | | | |