|  |  |
| --- | --- |
|   | *Додаток Д ( Е ) довідковий* |
|   | *До ДБН А.2.2-3-2012*  |
|   | *затверджений Наказом* |
|   | *Мінрегіонбуду України* |
|   | *від 03.03.2012 № 98* |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **Відомість обсягів робіт** |
|   |   |
| улаштування сходів |
|   |   |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 2-1-1 на сходи з наборнихбетонних сходинок із улаштуванням плитки |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Розбирання існуючих схдоів |  м | 104 |   |
| 2 | Виправлення профiлю основ щебеневих з додаваннямнового матерiалу |  м2 | 34,32 |   |
| 3 | Улаштування цементно-бетонної підготовки,одношарової із улаштуванням арматури для кріпленнясходів та цементуванням підоснови |  м2 | 34,32 |   |
| 4 | Установлення бетонних i залiзобетонних сходин(виробів) при iнших видах покриттiв |  м | 78,75 |   |
| 5 | Облицювання поверхонь плитками з карнизними,плiнтусними i кутовими елементами в громадськихбудiвлях по цеглi та бетону |  м2 | 78 |   |
| 6 | Навантаження смiття вручну |  т | 7,488 |   |
| 7 | Перевезення сміття до 30 км |  т | 7,488 |   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *посада, підпис* |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *посада, підпис* |
|   |