|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | *Додаток Д ( Е ) довідковий* | | | |
|  | | | | *До ДБН А.2.2-3-2012* | | | |
|  | | | | *затверджений Наказом* | | | |
|  | | | | *Мінрегіонбуду України* | | | |
|  | | | | *від 03.03.2012 № 98* | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **Відомість обсягів робіт** | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| улаштування сходів | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на сходи з наборних  бетонних сходинок із улаштуванням плитки | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |
| 1 | Розбирання існуючих схдоів | | | м | 104 |  | |
| 2 | Виправлення профiлю основ щебеневих з додаванням  нового матерiалу | | | м2 | 34,32 |  | |
| 3 | Улаштування цементно-бетонної підготовки,  одношарової із улаштуванням арматури для кріплення  сходів та цементуванням підоснови | | | м2 | 34,32 |  | |
| 4 | Установлення бетонних i залiзобетонних сходин  (виробів) при iнших видах покриттiв | | | м | 78,75 |  | |
| 5 | Облицювання поверхонь плитками з карнизними,  плiнтусними i кутовими елементами в громадських  будiвлях по цеглi та бетону | | | м2 | 78 |  | |
| 6 | Навантаження смiття вручну | | | т | 7,488 |  | |
| 7 | Перевезення сміття до 30 км | | | т | 7,488 |  | |
|  | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *посада, підпис* | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *посада, підпис* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |