|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | |
|  | |  | | | |
| **На** Капітальний ремонт спортплощадки СШ №224 у Дніпровському районі м. Києва | | | | | |
|  | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Демонтажні роботи | |  |  |  |
| 1 | Розбирання бортових каменiв | | 100м | 0,03 |  |
| 2 | Розбирання тротуарiв iз бетонних плит iз заповненням  швiв пiском | | 100м2 | 0,15 |  |
| 3 | Викопування кущів | | 10шт | 2,4 |  |
| 4 | Розбирання металевої огорожi | | 100м | 0,05 |  |
| 5 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 10 |  |
|  | Розділ. Улаштування покриття спортивного майданчика  з резинових плит | |  |  |  |
| 6 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з  застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 500  мм(Н=350мм) | | 100м2 | 3,408 |  |
| 7 | Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного профiлю  вручну, глибина корита до 500 мм | | 100м2 | 2,272 |  |
| 8 | Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | | 100 т | 2,98 |  |
| 9 | Перевезення грунту до 30 км | | т | 298 |  |
| 10 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв  основи з пiску товщиною 10 см | | 100м3 | 0,568 |  |
| 11 | Пiсок природний, рядовий | | м3 | 62,48 |  |
| 12 | Улаштування одношарових основ товщиною 12 см iз  щебеню | | 100м2 | 5,68 |  |
| 13 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,  фракцiя 5-20 мм, марка М600 | | м3 | 5,68 |  |
| 14 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,  фракцiя 20-40 мм, марка М600 | | м3 | 12,89 |  |
| 15 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,  фракцiя 40-70 мм, марка М600 | | м3 | 68,73 |  |
| 16 | Улаштування покриття з нетканого геотекстилю | | 1000м2 | 0,568 |  |
| 17 | Нетканий геотекстиль Лавсан Гео 200 | | м2 | 681,6 |  |
| 18 | Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних  сумiшей оптимального гранулометричного складу  одношарових, товщиною 12 см | | 100м2 | 5,68 |  |
| 19 | Сумiш пiщано-гравiйна природна | | м3 | 86 |  |
| 20 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | | м | 44 |  |
| 21 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],  крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | | м3 | 2,24 |  |
| 22 | Поребрик БР 100.20.8 | | шт | 44 |  |
| 23 | Улаштування резинового покриття | | 100м2 | 5,68 |  |
| 24 | Плитка гумова, 500х500 мм | | м2 | 591 |  |
|  | Розділ. Встановлення огорожі майданчика | |  |  |  |
| 25 | Установлення металевої огорожi по металевих стовпах  з бетонуванням | | 100м | 1,054 |  |
| 26 | Стовп "Пром"5000х80х60-3000 | | шт | 43 |  |
| 27 | Панель "Пром" 2030х2500мм, d=5+2х6мм 200х50мм | | шт | 42 |  |
| 28 | Набір кріплення "Пром- Спорт"-2 (комплект) | | шт | 172 |  |
| 29 | Улаштування хвiрток з установленням стовпiв металевих | | 100шт | 0,01 |  |
| 30 | Хвіртка 2030х1000 | | шт | 1 |  |
|  | Розділ. Улаштування лав | |  |  |  |
| 31 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів  глибиною 0,7 м | | 10 ям | 2,4 |  |
| 32 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских | | 100м3 | 0,054 |  |
| 33 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в  тілі бетону | | т | 0,48 |  |
| 34 | Деталі закладні | | т | 0,48 |  |
| 35 | Установлення лав | | 100шт | 0,06 |  |
| 36 | Лава | | шт | 6 |  |
|  | Розділ. Встановлення ігрового обладанання для дітей з  обмеженими можливостями | |  |  |  |
| 37 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів  глибиною 0,7 м | | 10 ям | 3,5 |  |
| 38 | Улаштування бетонної пiдготовки | | 100м3 | 0,7875 |  |
| 39 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в  тілі бетону | | т | 0,7 |  |
| 40 | Деталі закладні | | т | 0,7 |  |
| 41 | Установлення елементів майданчика | | 100шт | 0,07 |  |
| 42 | Комплекс для дітей обмеженими фізичними  можливостями InterAtletika T601 | | шт | 1 |  |
| 43 | Качелі для дітей з обмеженими фізичними  можливостями | | шт | 3 |  |
| 44 | Пісочниця для дітей з обмеженими фізичнимии  можливостями | | шт | 1 |  |
| 45 | Щит баскетбольний для дітей з обмеженими  фізичнимии можливостями | | шт | 2 |  |