|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обладнання | кількість | ціна | сума |
| Фотоелектричний перетворювач  | 6 | 5600 | 33600 |
|  Інвертор | 1 | 47600 | 47600 |
| Контролер заряду | 1 | 14840 | 14840 |
| Акамулятор | 4 | 5600 | 22400 |
| Щит постійного струму | 1 | 4200 | 4200 |
| Щит змінного струму | 1 | 4200 | 4200 |
| Кабельно провідникова конструкція  | 1 | 5600 | 5600 |
| Захисні конструкції | 1 | 10000 | 10000 |
| Несучі конструкції ФЕП | 1 | 2240 | 2240 |
| Монтажні роботи |   |   | 16800 |
| Транспортні витрати  |   |   | 4200 |
| Сума |   |   | 165680 |

Характеристика

Номінальна потужність – 3 кВ\*А

Потужність сонячного масиву – 1500Вт

Щомісячне споживання – 150 кВт\*год

Запас енергії в акумуляторах – 4.8 кВт\*год