|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру | Кількість | Ціна,грн. | Вартість,грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | Локальний кошторис 2-1-1 наВлаштування спортмайданчика  |   |   |   |   |
|   |   | Розділ 1. Покриття  |   |   |   |   |
| 1 | РН18-79-4 | Очищення дiлянки пiд озеленення вiдсмiття | 100м2 | 2,0664 | 426,22 | 880,74 |
| 2 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 0,62 | 7980,95 | 4948,19 |
| 3 | РН18-35-1 | Нарiзування швiв у асфальтобетоні | 100м шва | 0,064 | 19808,51 | 1267,74 |
| 4 | РН18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттiвмеханiзованим способом | 100м3 | 0,07418 | 26927,31 | 1997,47 |
| 5 | РН18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттiв таоснов | 100м3 | 0,07419 | 5135,29 | 380,99 |
| 6 | РН3-36-1 | Установлення елементiв каркасу iз брусiв | 1 м3 | 1,543 | 2421,84 | 3736,90 |
| 7 | РН20-12-3 | Демонтаж дрiбних металоконструкцiйвагою до 1 т | 1т | 0,758 | 5092,37 | 3860,02 |
| 8 | РН2-1-3 | Розбирання монолітних бетоннихфундаментiв | 1 м3 | 1,296 | 1875,70 | 2430,91 |
| 9 | РН1-5-2 | Розробка ґрунту екскаватором здоробкою вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,82656 | 4034,16 | 3334,48 |
| 10 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами наавтомобілі-самоскиди, місткість ковшаекскаватора 0,25 м3. | 100 т | 1,8021 | 1873,22 | 3375,73 |
| 11 | С311-30 | Перевезення грунту до 30 км | т | 144,648 | 155,26 | 22458,05 |
| 12 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 35,56 | 176,65 | 6281,67 |
| 13 | РН1-7-4 | Планування площ ручним способом,група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,20664 | 14143,34 | 2922,58 |
| 14 | РН1-14-1 | Ущiльнення ґрунту пневматичнимитрамбiвками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,61992 | 5898,43 | 3656,55 |
| 15 | РН18-20-1 | Улаштування пiдстильних тавирiвнювальних шарiв основи з пiску | 100м3 | 0,20664 | 5126,05 | 1059,25 |
| 1 | С142-10-2 | Вода | м3 | 1,0332 | 22,64 | 23,39 |
| 2 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 22,7304 | 165,00 | 3750,52 |
|   |   | Робота + матеріали | 100м3 | 0,20664 | 23389,28 | 4833,16 |
| 16 | ЕН27-20-4 | Улаштування прошарку суцільногоперерізу з нетканого синтетичногоматеріалу в земляному полотні | 1000м2 | 0,2064 | 6497,80 | 1341,15 |
| 17 | С111-1720 | Полотно термооброблене "Геобел Т450",пл.370г/м2 шир.5,20м | м2 | 227,304 | 46,01 | 10458,26 |
| 18 | РН18-23-1 | Улаштування одношарових основтовщиною 15 см iз щебеню фракцiї 20-40мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 2,0664 | 2855,60 | 5900,81 |
| 1 | С1421-9454варіант 4 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм,марка М1000 i бiльше | м3 | 42,15456 | 428,40 | 18059,01 |
|   |   | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100м2 | 2,0664 | 11594,96 | 23959,82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | РН18-23-1 | Улаштування одношарових основтовщиною 15 см iз щебеню фракцiї 5-20мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 2,0664 | 3093,18 | 6391,75 |
| 1 | С1421-9454варіант 3 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 5-20 мм,марка М1000 i бiльше | м3 | 42,15456 | 450,00 | 18969,55 |
|   |   | Робота + матеріали | 100м2 | 2,0664 | 12273,18 | 25361,30 |
| 20 | РН18-22-1 | Улаштування основ та покриттiв зпiщано-гравiйних сумiшей оптимальногогранулометричного складу одношарових,товщиною 12 см | 100м2 | 2,0664 | 1829,32 | 3780,11 |
| 1 | С1421-9656-3варіант 2 | Сумiш гравiйна природна | м3 | 31,40928 | 284,00 | 8920,24 |
|   |   | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100м2 | 2,0664 | 6146,12 | 12700,35 |
| 21 | РН18-22-4 | На кожний 1 см змiни товщини шаруоснови та покриття з гравiйних сумiшейдодавати або виключати до норм 18-22-1,18-22-2, 18-22-3 до товщини 15 см | 100м2 | 2,0664 | 30,33 | 62,67 |
| 1 | С1421-9656-3варіант 2 | Сумiш гравiйна природна | м3 | 7,810992 | 284,00 | 2218,32 |
|   |   | Робота + матеріали | 100м2 | 2,0664 | 1103,85 | 2280,99 |
| 22 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребрикiв набетонну основу | м | 58 | 88,86 | 5153,88 |
| 1 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудiвельногопризначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,0812 | 2154,53 | 174,95 |
| 2 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 1,044 | 165,00 | 172,26 |
| 3 | С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетонуВ15 [М200], крупнiсть заповнювачабiльше 40 мм | м3 | 2,958 | 1884,78 | 5575,18 |
|   |   | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | м | 58 | 190,97 | 11076,27 |
| 23 | С115-114 | Поребрик 1 м | шт | 58 | 167,00 | 9686,00 |
| 24 | РН1-19-1 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м пiдбудiвельнi конструкцiї, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,0328 | 23821,90 | 781,36 |
| 25 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну наавтомобiлi-самоскиди | 100 м3 | 0,0328 | 12369,07 | 405,71 |
| 26 | С311-30 | Перевезення грунту до 30 км | т | 5,248 | 155,26 | 814,80 |
| 27 | ЕН6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки | 100м3 | 0,0328 | 12572,31 | 412,37 |
| 28 | С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетонуВ15 [М200], крупнiсть заповнювачабiльше 40 мм | м3 | 3,3456 | 1536,07 | 5139,08 |
| 29 | РН20-12-3 | Монтаж дрiбних металоконструкцiйвагою до 1 т | 1т | 1,332 | 7274,83 | 9690,07 |
| 1 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 1,1988 | 6,30 | 7,55 |
| 2 | С111-1513 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0003996 | 32055,16 | 12,81 |
| 3 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,01332 | 51655,53 | 688,05 |
| 4 | С1546-66 | Пропан-бутан технiчний | м3 | 0,11988 | 28,22 | 3,38 |
|   |   | Робота + матеріали | 1т | 1,332 | 7809,21 | 10401,87 |
| 30 | С111-Т915 | S831.6 Спортивний комплекс Воркаут | шт | 1 | 38916,50 | 38916,50 |
| 31 | С111-ТЕ211 | S831.8 Спортивний комплекс Воркаут | шт | 1 | 24925,40 | 24925,40 |
| 32 | С111-ТЕ201 | S831.12 Спортивний комплекс Воркаут | шт | 1 | 60916,66 | 60916,66 |
| 33 | С1633-УТ803-1 | LP501 Велопарковка. | шт | 1 | 4162,25 | 4162,25 |
| 34 | С1633-УТ803-1 | UT803 Велопарковка. | шт | 1 | 4162,25 | 4162,25 |
| 35 | С1416-8672-В | Урна | шт | 1 | 3509,91 | 3509,91 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | Всього по розділу 1 |   |   |   | **317777,48** |
|  |  | **Всього по локальному кошторису** |  |  |  | **317777,48** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування** | **317777,48** |
| у тому числі |   |
|  Робота | 97325,95 |
|  Матеріали та устаткування | 220451,53 |
| **Додаткові витрати** | **11161,66** |
| у тому числi: |   |
|  Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд)  | 5661,66 |
|  Вартiсть експертизи проектної документацiї (К=1,1) | 5500 |
| **Разом без ПДВ** | **328939,14** |
| **Податок на додану вартість** **Непередбачувані витрати** | **65787,83**5273 |
| **Всього з урахуванням ПДВ** | **400 000** |
|  |  |