|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обладнання | кількість | ціна | сума |
| Фотоелектричний перетворювач  | 10 | 5600 | 56000 |
|  Інвертор | 2 | 47600 | 93400 |
| Контролер заряду | 2 | 14840 | 29680 |
| Акамулятор | 8 | 5600 | 44800 |
| Щит постійного струму | 2 | 4200 | 8400 |
| Щит змінного струму | 2 | 4200 | 8400 |
| Кабельно провідникова конструкція  | 2 | 5600 | 11200 |
| Несучі конструкції ФЕП | 2 | 2240 | 4480 |
| Монтажні роботи |   |   | 30000 |
| Транспортні витрати  |   |   | 8000 |
| Сума |   |   | 294360 |

Характеристика:

Номінальна потужність – 3 кВ\*А

Потужність сонячного масиву – 1500Вт

Щомісячне споживання – 150 кВт\*год

Запас енергії в акумуляторах – 4.8 кВт\*год