|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Розрахунок бюджету проекту**  **«Спортивний простір на вулиці Володі Дубініна, 16»**  Адреса об’єкту: вулиця Володі Дубініна, 16 Голосіївського району міста Києва | | | | | | | | | | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “22 лютого” 2019 р. | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | Вартість одиниці,  грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | не зайнятих  обслуговуванням  машин | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | в тому  числі за-  робітної  плати | тих, що  обслуговують  машини | |
| на одини-  цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *РН18-72-4*  *к=0,7* | *Розбирання огорожі* | *100м2* | *1,98* | *3965,11*  *3965,11* | *\_\_-\_\_*  *-* | *7851* | *7851* | *\_\_-\_\_*  *-* | *64,2852*  *-* | *127,28*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *2* | *Е7-25-8*  *К=0,7* | *Розбирання хвiрток з розбиранням стовпiв*  *металевих* | *100шт* | *0,01* | *71800,07*  *69854,86* | *1945,21*  *727,78* | *718* | *699* | *19*  *7* | *956,13*  *10,2501* | *9,56*  *0,1* |
| *3* | *РН20-12-2*  *к=0,7* | *Демонтаж дрiбних металоконструкцiй*  *вагою до 0,5 т* | *1т* | *0,5* | *6001,59*  *4618,18* | *1383,41*  *312,48* | *3001* | *2309* | *692*  *156* | *58,1196*  *3,4617* | *29,06*  *1,73* |
| 4 | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв  вручну | 100м3 | 0,39 | 20962,19  20962,19 | \_\_-\_\_  - | 8175 | 8175 | \_\_-\_\_  - | 366,6  - | 142,97  - |
| 5 | РН18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттiв та основ | 100м3 | 0,39 | 5394,05  1778,53 | 3615,52  907,63 | 2104 | 694 | 1410  354 | 31,104  10,3249 | 12,13  4,03 |
| 6 | РН20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами на  автомобілі-самоскиди, місткість ковша  екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 1,263 | 1438,10  115,96 | 1322,14  424,37 | 1816 | 146 | 1670  536 | 2,028  4,8762 | 2,56  6,16 |
| 7 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 126,3 | 175,67  - | 175,67  32,22 | 22187 | - | 22187  4069 | \_\_-\_\_  0,411 | \_\_-\_\_  51,91 |
| *8* | *ЕН27-20-5*  *к=1,15* | *Улаштування прошарку з нетканого*  *синтетичного матеріалу в земляному*  *полотні, грунт в «обоймі»* | *1000м2* | *0,26* | *71435,93*  *9247,62* | *7431,31*  *1935,75* | *18573* | *2404* | *1932*  *503* | *157,0854*  *21,0682* | *40,84*  *5,48* |
| 9 | РН18-20-1 | Улаштування пiдстильних та  вирiвнювальних шарiв основи з пiску | 100м3 | 0,26 | 47975,53  1836,74 | 4688,29  1205,19 | 12474 | 478 | 1219  313 | 31,2  13,6652 | 8,11  3,55 |
| *10* | *РН18-26-11* | *Улаштування нижнього шару двошарових*  *покриттiв товщиною 15 см iз щебеню з*  *межею мiцностi на стискання до 68,6 МПа*  *[700кг/см2]* | *100м2* | *2,6* | *7200,34*  *378,27* | *1418,61*  *435,19* | *18721* | *984* | *3688*  *1131* | *6,192*  *5,0263* | *16,1*  *13,07* |
| *11* | *РН18-26-12*  *к=7* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норм 18-26-9,*  *18-26-10, 18-26-11 (виключати до товщини*  *8 см)* | *100м2* | *-2,6* | *2672,68*  *-* | *139,75*  *33,40* | *-6949* | *-* | *-363*  *-87* | *\_\_-\_\_*  *0,4435* | *\_\_-\_\_*  *-1,15* |
| 12 | РН18-26-10 | Улаштування верхнього шару двошарових  покриттiв товщиною 15 см iз щебеню з  межею мiцностi на стискання до 68,6 МПа  [700кг/см2] | 100м2 | 2,6 | 9946,36  655,37 | 2169,90  668,03 | 25861 | 1704 | 5642  1737 | 10,728  7,7608 | 27,89  20,18 |
| *13* | *РН18-26-12* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норм 18-26-9,*  *18-26-10, 18-26-11 (виключати до товщини*  *4 см)* | *100м2* | *-2,6* | *4430,98*  *-* | *219,61*  *52,48* | *-11521* | *-* | *-571*  *-136* | *\_\_-\_\_*  *0,697* | *\_\_-\_\_*  *-1,81* |
| *14* | *ЕН6-1-22*  *к=1,15* | *Улаштування стрiчкових фундаментiв*  *залiзобетонних, при ширинi по верху до*  *1000 мм* | *100м3* | *0,02904* | *487575,45*  *41071,34* | *9608,37*  *4271,44* | *14159* | *1193* | *279*  *124* | *629,7354*  *54,0561* | *18,29*  *1,57* |
| *15* | *РН18-34-1* | *Улаштування цементно-бетонних*  *покриттiв одношарових товщиною шару*  *20 см засобами малої механiзацiї* | *100м2* | *2,6* | *58476,24*  *4215,27* | *2461,43*  *567,68* | *152038* | *10960* | *6400*  *1476* | *65,424*  *7,8467* | *170,1*  *20,4* |
| *16* | *РН18-34-2*  *к=8* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норми 18-34-1*  *(виключати до товщини 12 см)* | *100м2* | *-2,6* | *20120,31*  *587,60* | *\_\_-\_\_*  *-* | *-52313* | *-1528* | *\_\_-\_\_*  *-* | *9,12*  *-* | *-23,71*  *-* |
| *17* | *РН18-36-1* | *Укладання металевої сiтки в цементно-*  *бетонне покриття* | *100м2* | *2,6* | *163,20*  *163,20* | *\_\_-\_\_*  *-* | *424* | *424* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,472*  *-* | *6,43*  *-* |
| 18 | С147-8-12 | Стрижнева арматура А-IV, дiаметр 12 мм | 100кг | 23,66 | 1600,40  - | \_\_-\_\_  - | 37865 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 19 | С124-37 | Надбавки до цiн заготовок за складання та  зварювання каркасiв та сiток плоских  дiаметром 12 мм | т | 2,366 | 6731,41  - | \_\_-\_\_  - | 15927 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 20 | РН18-35-1 | Нарiзування швiв у бетонi затвердiлому | 100м шва | 0,5 | 26690,51  933,63 | 23710,67  6413,16 | 13345 | 467 | 11855  3207 | 16,164  85,0472 | 8,08  42,52 |
| *21* | *Е7-24-12*  *к=1,15* | *Установлення металевої огорожi з*  *сiтчастих панелей по залiзобетонних*  *стовпах без цоколя, висотою до 4 м* | *100м* | *0,66* | *41962,29*  *20897,26* | *17136,31*  *6317,82* | *27695* | *13792* | *11310*  *4170* | *298,149*  *71,3939* | *196,78*  *47,12* |
| 22 | & С111-  1844-21 | Секція Пром "6/5/6" - 2,5х2,03м | шт. | 53 | 1286,89  - | \_\_-\_\_  - | 68205 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 23 | & С1633-89-  11 | Стовп профіль 80х60х2,0мм. Н=5,0м | шт | 28 | 1180,16  - | \_\_-\_\_  - | 33044 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 24 | & С111-  1844-71 | Комплект кріплення Пром-Спорт №2 | шт. | 344 | 28,72  - | \_\_-\_\_  - | 9880 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *25* | *Е7-25-8*  *К=1,15* | *Улаштування хвiрток з установленням*  *стовпiв металевих* | *100шт* | *0,01* | *128711,67*  *114761,55* | *3195,70*  *1195,64* | *1287* | *1148* | *32*  *12* | *1570,785*  *16,8395* | *15,71*  *0,17* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | & С111-  1844-51 | Хвіртка Пром 1,0х2,03м. | | шт. | 1 | 5356,76  - | \_\_-\_\_  - | 5357 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *27* | *РН7-29-1* | *Улаштування покриттiв з гумової крихти* | | *100м2* | *2,6* | *11076,11*  *10774,23* | *296,57*  *263,10* | *28798* | *28013* | *771*  *684* | *153,72*  *4,0334* | *399,67*  *10,49* |
| 28 | & С111-  1695-1 | Синтетичне гумове покриття | | кг | 2340 | 65,76  - | \_\_-\_\_  - | 153878 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *29* | *РН20-12-2* | *Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою*  *до 0,5 т* | | *1т* | *0,85* | *6597,40*  *6597,40* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5608* | *5608* | *\_\_-\_\_*  *-* | *83,028*  *-* | *70,57*  *-* |
| 30 | & С113-937-  1 | Комплект баскетбольний: стойка, щит,  корзина і сітка | | комплект | 2 | 9598,93  - | \_\_-\_\_  - | 19198 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 31 | & С113-937-  2 | Ворота для мінифутбола 3000х2000 сталеві | | комплект | 2 | 5595,43  - | \_\_-\_\_  - | 11191 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | 648597 | 85521 | 68172  18256 |  | 1278,42  225,52 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | 648597 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | | 494904 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | | 103777 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | | 24205 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | - |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | | **672802** |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | | **672802** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | | **1503,94** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | | **103777** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  44 | |  | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на **технiчний нагляд**)  (2,5 %) | | | | | 16820 |  |  |  |  |
|  | | **Разом по главах 1-12:** | | | | | | **689622** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | **Податок на додану вартість**  **Обов’язковий резервний фонд у розмірі 20%** | | | | | | **137924**  **137924** |  |  |  |  |
|  | | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | | | | | | **965 470** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |