|  |
| --- |
|  |
|   |
| **Розрахунок бюджету проекту** **«Спортивний простір на вулиці Володі Дубініна, 16»**Адреса об’єкту: вулиця Володі Дубініна, 16 Голосіївського району міста Києва |
| Складений в поточних цінах станом на “22 лютого” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *РН18-72-4**к=0,7* | *Розбирання огорожі* | *100м2* | *1,98* | *3965,11**3965,11* | *\_\_-\_\_* *-*  | *7851* | *7851* | *\_\_-\_\_* *-*  | *64,2852* *-*  | *127,28* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *2* | *Е7-25-8**К=0,7* | *Розбирання хвiрток з розбиранням стовпiв**металевих* | *100шт* | *0,01* | *71800,07**69854,86* | *1945,21**727,78* | *718* | *699* | *19**7* | *956,13**10,2501* | *9,56**0,1* |
| *3* | *РН20-12-2**к=0,7* | *Демонтаж дрiбних металоконструкцiй**вагою до 0,5 т* | *1т* | *0,5* | *6001,59**4618,18* | *1383,41**312,48* | *3001* | *2309* | *692**156* | *58,1196**3,4617* | *29,06**1,73* |
| 4 | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттiввручну  | 100м3 | 0,39 | 20962,1920962,19 | \_\_-\_\_ -  | 8175 | 8175 | \_\_-\_\_ -  | 366,6 -  | 142,97 -  |
| 5 | РН18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттiв та основ  | 100м3 | 0,39 | 5394,051778,53 | 3615,52907,63 | 2104 | 694 | 1410354 | 31,10410,3249 | 12,134,03 |
| 6 | РН20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами наавтомобілі-самоскиди, місткість ковшаекскаватора 0,5 м3.  | 100 т | 1,263 | 1438,10115,96 | 1322,14424,37 | 1816 | 146 | 1670536 | 2,0284,8762 | 2,566,16 |
| 7 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км  | т | 126,3 | 175,67 -  | 175,6732,22 | 22187 |  -  | 221874069 | \_\_-\_\_0,411 | \_\_-\_\_51,91 |
| *8* | *ЕН27-20-5**к=1,15* | *Улаштування прошарку з нетканого**синтетичного матеріалу в земляному**полотні, грунт в «обоймі»* | *1000м2* | *0,26* | *71435,93**9247,62* | *7431,31**1935,75* | *18573* | *2404* | *1932**503* | *157,0854**21,0682* | *40,84**5,48* |
| 9 | РН18-20-1 | Улаштування пiдстильних тавирiвнювальних шарiв основи з пiску  | 100м3 | 0,26 | 47975,531836,74 | 4688,291205,19 | 12474 | 478 | 1219313 | 31,213,6652 | 8,113,55 |
| *10* | *РН18-26-11* | *Улаштування нижнього шару двошарових**покриттiв товщиною 15 см iз щебеню з**межею мiцностi на стискання до 68,6 МПа**[700кг/см2]* | *100м2* | *2,6* | *7200,34**378,27* | *1418,61**435,19* | *18721* | *984* | *3688**1131* | *6,192**5,0263* | *16,1**13,07* |
| *11* | *РН18-26-12**к=7* | *На кожний 1 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норм 18-26-9,**18-26-10, 18-26-11 (виключати до товщини**8 см)* | *100м2* | *-2,6* | *2672,68* *-*  | *139,75**33,40* | *-6949* |  *-*  | *-363**-87* | *\_\_-\_\_**0,4435* | *\_\_-\_\_**-1,15* |
| 12 | РН18-26-10 | Улаштування верхнього шару двошаровихпокриттiв товщиною 15 см iз щебеню змежею мiцностi на стискання до 68,6 МПа[700кг/см2]  | 100м2 | 2,6 | 9946,36655,37 | 2169,90668,03 | 25861 | 1704 | 56421737 | 10,7287,7608 | 27,8920,18 |
| *13* | *РН18-26-12* | *На кожний 1 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норм 18-26-9,**18-26-10, 18-26-11 (виключати до товщини**4 см)* | *100м2* | *-2,6* | *4430,98* *-*  | *219,61**52,48* | *-11521* |  *-*  | *-571**-136* | *\_\_-\_\_**0,697* | *\_\_-\_\_**-1,81* |
| *14* | *ЕН6-1-22**к=1,15* | *Улаштування стрiчкових фундаментiв**залiзобетонних, при ширинi по верху до**1000 мм* | *100м3* | *0,02904* | *487575,45**41071,34* | *9608,37**4271,44* | *14159* | *1193* | *279**124* | *629,7354**54,0561* | *18,29**1,57* |
| *15* | *РН18-34-1* | *Улаштування цементно-бетонних**покриттiв одношарових товщиною шару**20 см засобами малої механiзацiї* | *100м2* | *2,6* | *58476,24**4215,27* | *2461,43**567,68* | *152038* | *10960* | *6400**1476* | *65,424**7,8467* | *170,1**20,4* |
| *16* | *РН18-34-2**к=8* | *На кожний 1 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-34-1**(виключати до товщини 12 см)* | *100м2* | *-2,6* | *20120,31**587,60* | *\_\_-\_\_* *-*  | *-52313* | *-1528* | *\_\_-\_\_* *-*  | *9,12* *-*  | *-23,71* *-*  |
| *17* | *РН18-36-1* | *Укладання металевої сiтки в цементно-**бетонне покриття* | *100м2* | *2,6* | *163,20**163,20* | *\_\_-\_\_* *-*  | *424* | *424* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,472* *-*  | *6,43* *-*  |
| 18 | С147-8-12 | Стрижнева арматура А-IV, дiаметр 12 мм  | 100кг | 23,66 | 1600,40 -  | \_\_-\_\_ -  | 37865 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 19 | С124-37 | Надбавки до цiн заготовок за складання тазварювання каркасiв та сiток плоскихдiаметром 12 мм  | т | 2,366 | 6731,41 -  | \_\_-\_\_ -  | 15927 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 20 | РН18-35-1 | Нарiзування швiв у бетонi затвердiлому  | 100м шва | 0,5 | 26690,51933,63 | 23710,676413,16 | 13345 | 467 | 118553207 | 16,16485,0472 | 8,0842,52 |
| *21* | *Е7-24-12**к=1,15* | *Установлення металевої огорожi з**сiтчастих панелей по залiзобетонних**стовпах без цоколя, висотою до 4 м* | *100м* | *0,66* | *41962,29**20897,26* | *17136,31**6317,82* | *27695* | *13792* | *11310**4170* | *298,149**71,3939* | *196,78**47,12* |
| 22 | & С111-1844-21 | Секція Пром "6/5/6" - 2,5х2,03м  | шт. | 53 | 1286,89 -  | \_\_-\_\_ -  | 68205 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 23 | & С1633-89-11 | Стовп профіль 80х60х2,0мм. Н=5,0м  | шт | 28 | 1180,16 -  | \_\_-\_\_ -  | 33044 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 24 | & С111-1844-71 | Комплект кріплення Пром-Спорт №2  | шт. | 344 | 28,72 -  | \_\_-\_\_ -  | 9880 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *25* | *Е7-25-8**К=1,15* | *Улаштування хвiрток з установленням**стовпiв металевих* | *100шт* | *0,01* | *128711,67**114761,55* | *3195,70**1195,64* | *1287* | *1148* | *32**12* | *1570,785**16,8395* | *15,71**0,17* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | & С111-1844-51 | Хвіртка Пром 1,0х2,03м.  | шт. | 1 | 5356,76 -  | \_\_-\_\_ -  | 5357 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *27* | *РН7-29-1* | *Улаштування покриттiв з гумової крихти* | *100м2* | *2,6* | *11076,11**10774,23* | *296,57**263,10* | *28798* | *28013* | *771**684* | *153,72**4,0334* | *399,67**10,49* |
| 28 | & С111-1695-1 | Синтетичне гумове покриття  | кг | 2340 | 65,76 -  | \_\_-\_\_ -  | 153878 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *29* | *РН20-12-2* | *Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою**до 0,5 т* | *1т* | *0,85* | *6597,40**6597,40* | *\_\_-\_\_* *-*  | *5608* | *5608* | *\_\_-\_\_* *-*  | *83,028* *-*  | *70,57* *-*  |
| 30 | & С113-937-1 | Комплект баскетбольний: стойка, щит,корзина і сітка  | комплект | 2 | 9598,93 -  | \_\_-\_\_ -  | 19198 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 31 | & С113-937-2 | Ворота для мінифутбола 3000х2000 сталеві  | комплект | 2 | 5595,43 -  | \_\_-\_\_ -  | 11191 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 648597 | 85521 | 6817218256 |   | 1278,42225,52 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 648597 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 494904 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 103777 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 24205 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  -  |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  -  |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **672802** |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **672802** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **1503,94** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **103777** |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.44  |   | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на **технiчний нагляд**) (2,5 %)  | 16820 |   |   |   |   |
|   | **Разом по главах 1-12:** | **689622** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Податок на додану вартість****Обов’язковий резервний фонд у розмірі 20%**  | **137924****137924** |   |   |   |   |
|   | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | **965 470** |   |   |   |   |
|   |
|   |