|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт приміщень (вестибюлів). Гімназія №179 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Ремонтні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт приміщень** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | **431124,26** | | грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | **2456,18** | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | **153960,4** | | грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт Всього вартість проекту з урахуванням 20% резерву | | | | 3,0 | | Розряд  **702101,59 грн** | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “1 березня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
|  | |  |  |  |  | | Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
|  | |  |  |  |  | | заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | |  |  | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Ремонтні роботи** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | ДЕМОНТАЖ |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,57 | | 391,07  391,07 | \_\_-\_\_  - | | 222,91 | 222,91 | \_\_-\_\_  - | | 7,152  - | | 4,08  - |
| *2* | | *РН7-2-4* | *Розбирання покриттiв пiдлог з штучного*  *паркету* | *100м2* | *1,32* | | *5074,74*  *5074,74* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *6698,66* | *6698,66* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *92,808*  *-* | | *122,51*  *-* |
| *3* | | *РН7-2-8* | *Розбирання цементних покриттiв пiдлог* | *100м2* | *1,32* | | *13248,01*  *10999,24* | *2248,77*  *968,39* | | *17487,37* | *14519* | *2968,37*  *1278,27* | | *183,168*  *14,6556* | | *241,78*  *19,35* |
|  | |  | ПІДЛОГА |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *4* | | *ЕН11-11-18*  *Н2,5=1,15* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *1,32* | | *7688,71*  *1282,34* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *10149,1* | *1692,69* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *22,356*  *-* | | *29,51*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *5* | *РН7-17-1* | *Улаштування цементної стяжки*  *товщиною 20 мм по бетоннiй основi*  *площею до 20 м2* | *100м2* | *1,32* | *9873,48*  *5140,76* | *\_\_-\_\_*  *-* | *13032,99* | *6785,8* | *\_\_-\_\_*  *-* | *85,608*  *-* | *113*  *-* |
| *6* | *РН7-17-9*  *к=10* | *На кожнi 5 мм змiни товщини шару*  *цементної стяжки додавати або*  *виключати (до 70 мм)* | *100м2* | *1,32* | *13388,30*  *1556,50* | *\_\_-\_\_*  *-* | *17672,56* | *2054,58* | *\_\_-\_\_*  *-* | *25,92*  *-* | *34,21*  *-* |
| *7* | *ЕН11-11-13*  *Н2,5=1,15* | *Улаштування стяжок самовирівнювальних*  *з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм* | *100м2* | *1,32* | *13886,16*  *5278,76* | *\_\_-\_\_*  *-* | *18329,73* | *6967,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *87,906*  *-* | *116,04*  *-* |
| *8* | *ЕН11-11-14*  *к=3 Н2,5=1,*  *15* | *Додавати або виключати на кожний 1 мм*  *товщини стяжок самовирівнювальних з*  *суміші Cerezit CN-69* | *100м2* | *1,32* | *6201,70*  *1320,10* | *\_\_-\_\_*  *-* | *8186,24* | *1742,53* | *\_\_-\_\_*  *-* | *21,9834*  *-* | *29,02*  *-* |
| *9* | *ЕН11-29-2*  *Н2,5=1,15* | *Улаштування покриттів з керамічних*  *плиток на розчині із сухої клеючої суміші,*  *кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *1,32* | *51163,96*  *14900,73* | *\_\_-\_\_*  *-* | *67536,43* | *19668,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *227,631*  *-* | *300,47*  *-* |
| *10* | *РН7-31-4* | *Улаштування плiнтусiв з плиток*  *керамiчних* | *100м* | *0,57* | *18623,58*  *2761,37* | *\_\_-\_\_*  *-* | *10615,44* | *1573,98* | *\_\_-\_\_*  *-* | *41,196*  *-* | *23,48*  *-* |
| *11* | *ЕН15-47-5*  *Н2,5=1,15* | *Установлення кутиків* | *100м* | *0,57* | *3268,79*  *1924,79* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1863,21* | *1097,13* | *\_\_-\_\_*  *-* | *27,9726*  *-* | *15,94*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 171794,64 | 63024,2 | 2968,37  1278,27 |  | 1030,04  19,35 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 171794,64 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 105802,07 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 64302,47 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 23007,76 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 51,71 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5432,59 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **194802,4** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **194802,4** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Інші роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | РН20-36-1 | Очищення примiщень вiд смiття | 100т | 0,20573 | 21464,31  21464,31 | \_\_-\_\_  - | 4415,85 | 4415,85 | \_\_-\_\_  - | 392,544  - | 80,76  - |
| *13* | *РН20-40-1* | *Навантаження смiття вручну* | *1 т* | *20,573* | *360,30*  *106,95* | *\_\_-\_\_*  *-* | *7412,45* | *2200,28* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,956*  *-* | *40,24*  *-* |
| 14 | & С311-30-  12  варіант 1 | Вивіз будівельного сміття | шт/іздка | 3 | 2180,00  - | 2180,00  - | 6540 | - | 6540  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 18368,3 | 6616,13 | 6540  - |  | 121  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 18368,3 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 5212,17 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 6616,13 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2481,43 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,99 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 629,01 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **20849,73** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **20849,73** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 190162,94 | 69640,33 | 9508,37  1278,27 |  | 1151,04  19,35 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 190162,94 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 111014,24 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 70918,6 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 25489,19 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 57,7 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6061,6 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **215652,13** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису Всього вартість робіт за 2 вестибюлі** | | | | | **215652,13 431124,26** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год. Всього кошторисна трудомісткість, люд.год за 2 вестибюлі** | | | | | **1228,09 2456,18** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн. Всього кошторисна заробітна плата за 2 вестибюлі** | | | | | **76980,2 153960,4** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |