|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** Ремонтні роботи приміщень Гімназії | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
|  | ДЕМОНТАЖ | | | |  | |  | |  | | |
| 1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | | | | м | | 57 | |  | | |
| 2 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучного паркету | | | | м2 | | 132 | |  | | |
| 3 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | | | | м2 | | 132 | |  | | |
|  | ПІДЛОГА | | | |  | |  | |  | | |
| 4 | Армування стяжки дротяною сіткою | | | | м2 | | 132 | |  | | |
| 5 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею до 20 м2 | | | | м2 | | 132 | |  | | |
| 6 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати (до 70 мм) | | | | м2 | | 132 | |  | | |
| 7 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | | | | м2 | | 132 | |  | | |
| 8 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини  стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | | | | м2 | | 132 | |  | | |
| 9 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | | | м2 | | 132 | |  | | |
| 10 | Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних | | | | м | | 57 | |  | | |
| 11 | Установлення кутиків | | | | м | | 57 | |  | | |
| 12 | Очищення примiщень вiд смiття | | | | т | | 20,573 | |  | | |
| 13 | Навантаження смiття вручну | | | | т | | 20,573 | |  | | |
| 14 | Вивіз будівельного сміття | | | | шт/іздка | | 3 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |