|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт та благоустрій (ВАРІАНТ №1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на мощення доріжок із ФЕМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт та благоустрій** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 726,26843 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 3,51342 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 162,90383 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,3 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “3 травня” 2018 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Демонтаж доріжок із**  **з/бетонних плит 928 м2** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН18-48-1  Н2;Н5=0,  8;Н5=0 | Демонтаж тротуарiв iз бетонних плит iз  заповненням швiв цементним розчином  кількість: 4х232 | 100м2 | 9,28 | | 3565,72  2709,25 | 856,47  224,03 | | 33089,88 | 25141,84 | 7948,04  2079 | | 66,16  3,9539 | | 613,96  36,69 |
| 2 | | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 1,16 | | 4474,62  3804,33 | 670,29  191,22 | | 5190,56 | 4413,02 | 777,54  221,82 | | 102,02  3,9 | | 118,34  4,52 |
| 3 | | РН18-30-1  Н2;Н5=0,  8;Н2=0, | Демонтаж бетонних поребрикiв на бетонну  основу | м | 116 | | 42,48  42,48 | \_\_-\_\_  - | | 4927,68 | 4927,68 | \_\_-\_\_  - | | 1,056  - | | 122,5  - |
| 4 | | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км  кількість: ((928х0,08)+(116х0,3х0,15)+(116х0,  2х0,08))х1,8 | т | 146,3688 | | 164,47  - | 164,47  21,02 | | 24073,28 | - | 24073,28  3076,67 | | \_\_-\_\_  0,411 | | \_\_-\_\_  60,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 67281,4 | 34482,54 | 32798,86  5377,49 |  | 854,8  101,37 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 67281,4 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 39860,03 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 22045,06 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 114,74 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8220,73 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **89326,46** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **89326,46** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Доріжки із ФЕМ (Доріжки - 928**  **м2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного  профiлю з застосуванням екскаваторiв,  глибина корита до 250 мм | 100м2 | 9,28 | 913,85  137,97 | 775,88  218,42 | 8480,53 | 1280,36 | 7200,17  2026,94 | 3,7  4,438 | 34,34  41,18 |
| 6 | С311-18 | Перевезення грунту до 18 км  кількість: 928х0,24х1,5 | т | 334,08 | 92,20  - | 92,20  13,45 | 30802,18 | - | 30802,18  4493,38 | \_\_-\_\_  0,263 | \_\_-\_\_  87,86 |
| 7 | РН18-20-1 | Улаштування пiдстильних та  вирiвнювальних шарiв основи з пiску (Н-10  см)  кількість: 232Х0,1 | 100м3 | 0,232 | 4556,04  998,40 | 3557,64  655,06 | 1057 | 231,63 | 825,37  151,97 | 26  11,3877 | 6,03  2,64 |
| 8 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий  кількість: 54,35х1,1 | м3 | 59,785 | 395,85  - | \_\_-\_\_  - | 23665,89 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 9 | РН18-47-1 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною  12 см iз щебеню (Н-15 см) | 100м2 | 9,28 | 2732,57  1779,81 | 907,48  206,36 | 25358,25 | 16516,64 | 8421,41  1915,02 | 43,87  3,8545 | 407,11  35,77 |
| 10 | РН18-47-2  к=3 | На кожний 1 см змiни товщини шару  додавати до норми 18-47-1 (Н-3 см) | 100м2 | 9,28 | 119,28  119,28 | \_\_-\_\_  - | 1106,92 | 1106,92 | \_\_-\_\_  - | 2,94  - | 27,28  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | С1421-9466  варіант 1 | Щебiнь iз природного каменю для  будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка  М600  кількість: (R2(928х0,1х1,36)) | м3 | 126,21 | 588,91  - | \_\_-\_\_  - | 74326,33 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | С1421-9464 | Щебiнь iз природного каменю для  будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка  М600  кількість: (R2(928х0,05х1,36)) | м3 | 63,1 | 588,91  - | \_\_-\_\_  - | 37160,22 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 13 | РН18-49-1 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних  фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 9,28 | 5573,96  5411,07 | 106,29  33,26 | 51726,35 | 50214,73 | 986,37  308,65 | 119,82  0,6603 | 1111,93  6,13 |
| 14 | С1421-10634  варіант 1 | Пiсок природний, рядовий (для заповнення  швів)  кількість: (R2(9,28х0,43)) | м3 | 3,99 | 395,85  - | \_\_-\_\_  - | 1579,44 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | С1421-9467-  1 | Щебiнь-висiвки, марка М-600, фракцiя до 3  мм  кількість: (R2(9,28х5,1)) | м3 | 47,33 | 581,30  - | \_\_-\_\_  - | 27512,93 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 16 | & С1426-  11789-В | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60  мм, Старе місто (Венга)  кількість: 928х0,5х1,01 | м2 | 468,64 | 219,32  - | \_\_-\_\_  - | 102782,12 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 17 | & С1426-  11789-М | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60  мм, Старе місто (Малібу)  кількість: 928х0,5х1,01 | м2 | 468,64 | 233,32  - | \_\_-\_\_  - | 109343,08 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 494901,24 | 69350,28 | 48235,5  8895,96 |  | 1586,69  173,58 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 494901,24 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 377315,46 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 78246,24 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 41508 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 209,3 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 14997,57 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **536409,24** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **536409,24** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Встановлення поребрика та**  **бортового каменю (116 + 116) = 232 м.п.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребрикiв на  бетонну основу | м | 116 | 62,01  53,10 | \_\_-\_\_  - | 7193,16 | 6159,6 | \_\_-\_\_  - | 1,32  - | 153,12  - |
| 19 | С1424-11600  варіант 1 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15  [М200], БСГ В15 Р4 F50  кількість: 116х0,051 | м3 | 5,916 | 1634,78  - | \_\_-\_\_  - | 9671,36 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 20 | К589921-  А003  варіант 1 | Поребрики БР 100.20.8 | шт | 116 | 93,95  - | \_\_-\_\_  - | 10898,2 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 21 | РН18-29-2 | Установлення бортових каменiв бетонних i  залiзобетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 1,16 | 16386,66  5113,04 | 367,25  92,83 | 19008,53 | 5931,13 | 426,01  107,68 | 126,03  1,562 | 146,19  1,81 |
| 22 | С1416-8684 | Каменi бортовi, БР300.30.15 | шт | 39 | 630,21  - | \_\_-\_\_  - | 24578,19 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 71349,44 | 12090,73 | 426,01  107,68 |  | 299,31  1,81 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 71349,44 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 58832,7 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 12198,41 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 6860,22 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 36,13 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2589,17 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **78209,66** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **78209,66** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Заміна люків 7 шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | РН16-90-4 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних  горловин оглядових каналізаційних  колодязів із заміною люка, поверхня з  твердим покриттям | колодязь | 7 | 1065,57  763,83 | 176,42  57,60 | 7458,99 | 5346,81 | 1234,94  403,2 | 16,03  1,2778 | 112,21  8,94 |
| 24 | С113-754 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 7 | 1701,07  - | \_\_-\_\_  - | 11907,49 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 19366,48 | 5346,81 | 1234,94  403,2 |  | 112,21  8,94 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 19366,48 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 12784,73 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 5750,01 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2956,59 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 14,54 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1041,67 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **22323,07** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **22323,07** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 652898,56 | 121270,36 | 82695,31  14784,33 |  | 2853,01  285,7 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 652898,56 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 448932,89 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 136054,69 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 73369,87 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 374,71 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 26849,14 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **726268,43** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **726268,43** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **3513,42** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **162903,83** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |