|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Капітальний ремонт та благоустрій (ВАРІАНТ №1) |
| 1 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на мощення доріжок із ФЕМ** |
| **Капітальний ремонт та благоустрій** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 726,26843 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 3,51342 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 162,90383 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,3 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “3 травня” 2018 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Демонтаж доріжок із****з/бетонних плит 928 м2**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | РН18-48-1Н2;Н5=0,8;Н5=0 | Демонтаж тротуарiв iз бетонних плит iззаповненням швiв цементним розчиномкількість: 4х232  | 100м2 | 9,28 | 3565,722709,25 | 856,47224,03 | 33089,88 | 25141,84 | 7948,042079 | 66,163,9539 | 613,9636,69 |
| 2 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменiв  | 100м | 1,16 | 4474,623804,33 | 670,29191,22 | 5190,56 | 4413,02 | 777,54221,82 | 102,023,9 | 118,344,52 |
| 3 | РН18-30-1Н2;Н5=0,8;Н2=0, | Демонтаж бетонних поребрикiв на бетоннуоснову  | м | 116 | 42,4842,48 | \_\_-\_\_ -  | 4927,68 | 4927,68 | \_\_-\_\_ -  | 1,056 -  | 122,5 -  |
| 4 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 кмкількість: ((928х0,08)+(116х0,3х0,15)+(116х0,2х0,08))х1,8  | т | 146,3688 | 164,47 -  | 164,4721,02 | 24073,28 |  -  | 24073,283076,67 | \_\_-\_\_0,411 | \_\_-\_\_60,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 67281,4 | 34482,54 | 32798,865377,49 |   | 854,8101,37 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 67281,4 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 39860,03 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 22045,06 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 114,74 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 8220,73 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **89326,46** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **89326,46** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Доріжки із ФЕМ (Доріжки - 928****м2)**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритногопрофiлю з застосуванням екскаваторiв,глибина корита до 250 мм  | 100м2 | 9,28 | 913,85137,97 | 775,88218,42 | 8480,53 | 1280,36 | 7200,172026,94 | 3,74,438 | 34,3441,18 |
| 6 | С311-18 | Перевезення грунту до 18 кмкількість: 928х0,24х1,5  | т | 334,08 | 92,20 -  | 92,2013,45 | 30802,18 |  -  | 30802,184493,38 | \_\_-\_\_0,263 | \_\_-\_\_87,86 |
| 7 | РН18-20-1 | Улаштування пiдстильних тавирiвнювальних шарiв основи з пiску (Н-10см)кількість: 232Х0,1  | 100м3 | 0,232 | 4556,04998,40 | 3557,64655,06 | 1057 | 231,63 | 825,37151,97 | 2611,3877 | 6,032,64 |
| 8 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовийкількість: 54,35х1,1  | м3 | 59,785 | 395,85 -  | \_\_-\_\_ -  | 23665,89 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 9 | РН18-47-1 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною12 см iз щебеню (Н-15 см)  | 100м2 | 9,28 | 2732,571779,81 | 907,48206,36 | 25358,25 | 16516,64 | 8421,411915,02 | 43,873,8545 | 407,1135,77 |
| 10 | РН18-47-2к=3 | На кожний 1 см змiни товщини шарудодавати до норми 18-47-1 (Н-3 см)  | 100м2 | 9,28 | 119,28119,28 | \_\_-\_\_ -  | 1106,92 | 1106,92 | \_\_-\_\_ -  | 2,94 -  | 27,28 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | С1421-9466варіант 1 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, маркаМ600кількість: (R2(928х0,1х1,36))  | м3 | 126,21 | 588,91 -  | \_\_-\_\_ -  | 74326,33 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 12 | С1421-9464 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, маркаМ600кількість: (R2(928х0,05х1,36))  | м3 | 63,1 | 588,91 -  | \_\_-\_\_ -  | 37160,22 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 13 | РН18-49-1 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрнихфiгурних елементiв мощення [ФЭМ]  | 100м2 | 9,28 | 5573,965411,07 | 106,2933,26 | 51726,35 | 50214,73 | 986,37308,65 | 119,820,6603 | 1111,936,13 |
| 14 | С1421-10634варіант 1 | Пiсок природний, рядовий (для заповненняшвів)кількість: (R2(9,28х0,43))  | м3 | 3,99 | 395,85 -  | \_\_-\_\_ -  | 1579,44 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 15 | С1421-9467-1 | Щебiнь-висiвки, марка М-600, фракцiя до 3ммкількість: (R2(9,28х5,1))  | м3 | 47,33 | 581,30 -  | \_\_-\_\_ -  | 27512,93 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 16 | & С1426-11789-В | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60мм, Старе місто (Венга)кількість: 928х0,5х1,01  | м2 | 468,64 | 219,32 -  | \_\_-\_\_ -  | 102782,12 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 17 | & С1426-11789-М | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60мм, Старе місто (Малібу)кількість: 928х0,5х1,01  | м2 | 468,64 | 233,32 -  | \_\_-\_\_ -  | 109343,08 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 494901,24 | 69350,28 | 48235,58895,96 |   | 1586,69173,58 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 494901,24 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 377315,46 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 78246,24 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 41508 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 209,3 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 14997,57 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **536409,24** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 2** | **536409,24** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 3. Встановлення поребрика та****бортового каменю (116 + 116) = 232 м.п.**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребрикiв набетонну основу  | м | 116 | 62,0153,10 | \_\_-\_\_ -  | 7193,16 | 6159,6 | \_\_-\_\_ -  | 1,32 -  | 153,12 -  |
| 19 | С1424-11600варіант 1 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15[М200], БСГ В15 Р4 F50кількість: 116х0,051  | м3 | 5,916 | 1634,78 -  | \_\_-\_\_ -  | 9671,36 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 20 | К589921-А003варіант 1 | Поребрики БР 100.20.8   | шт | 116 | 93,95 -  | \_\_-\_\_ -  | 10898,2 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 21 | РН18-29-2 | Установлення бортових каменiв бетонних iзалiзобетонних при iнших видах покриттiв  | 100м | 1,16 | 16386,665113,04 | 367,2592,83 | 19008,53 | 5931,13 | 426,01107,68 | 126,031,562 | 146,191,81 |
| 22 | С1416-8684 | Каменi бортовi, БР300.30.15  | шт | 39 | 630,21 -  | \_\_-\_\_ -  | 24578,19 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 71349,44 | 12090,73 | 426,01107,68 |   | 299,311,81 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 71349,44 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 58832,7 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 12198,41 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 6860,22 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 36,13 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2589,17 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **78209,66** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 3** | **78209,66** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 4. Заміна люків 7 шт.**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | РН16-90-4 | Ремонт окремих ділянок залізобетоннихгорловин оглядових каналізаційнихколодязів із заміною люка, поверхня зтвердим покриттям  | колодязь | 7 | 1065,57763,83 | 176,4257,60 | 7458,99 | 5346,81 | 1234,94403,2 | 16,031,2778 | 112,218,94 |
| 24 | С113-754 | Люк чавунний для колодязiв важкий  | шт | 7 | 1701,07 -  | \_\_-\_\_ -  | 11907,49 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 4 | 19366,48 | 5346,81 | 1234,94403,2 |   | 112,218,94 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 19366,48 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 12784,73 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 5750,01 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 2956,59 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 14,54 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1041,67 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **22323,07** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 4** | **22323,07** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 652898,56 | 121270,36 | 82695,3114784,33 |   | 2853,01285,7 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 652898,56 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 448932,89 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 136054,69 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 73369,87 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 374,71 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 26849,14 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **726268,43** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **726268,43** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **3513,42** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **162903,83** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |