**Розрахунок бюджету**

**на капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою вул. Уманська, 31, корпус 2**

**Підлітковий клуб за місцем проживання «Надія»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування товарів (робіт, послуг)** | **Од. виміру** | **Кількість,****од.** | **Ціна за од.,****грн.** | **Вартість,****грн.** |
| **Розділ 1. Прорізи** |
| 1 | Демонтаж дверних коробок з полотнами та лиштвою | шт | 11 | 260 | 2860 |
| 2 | Заповнення дверних прорізів міжкімнатними блоками з замками | шт | 11 | 950 | 10450 |
| 3 | Блок дверний металопластиковий, глухий 600х2000 | шт | 3 | 2000 | 6000 |
| 4 | Блок дверний металопластиковий, глухий 700х2000 | шт | 4 | 2400 | 4800 |
|  | Блок дверний металопластиковий, глухий 800х2000 | шт | 4 | 2500 | 10000 |
|  | Блок дверний металопластиковий, двостворчатий глухий  | шт | 1 | 3000 | 3000 |
|  | Демонтаж засклених віконних рам та віконних коробок | шт | 1 | 490 | 490 |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками 2м2 з металопластику | м2 | 2 | 350 | 700 |
|  | Встановлення підвіконня 350 мм | м.п. | 1,25 | 90 | 1125 |
|  | Встановлення металевих відливів | м.п. | 1,25 | 130 | 1625 |
|  | Блоки віконні металопластикові енергозберігаючі | м2 | 2 | 2900 | 5800 |
|  | Підвіконня пластикові | м.п. | 1,25 | 300 | 375 |
|  | Відливи металеві | м.п. | 1,25 | 90 | 113 |
|  | Встановлення металевих грат 2м2 | м2 | 9 | 200 | 1800 |
|  | Грати металеві 2м2 | м2 | 9 | 550 | 4950 |
|  | Фарбування металевих грат, рам тощо діаметром до 50 мм білилом за 2 рази | м2 | 29 | 140 | 4060 |
|  |  **Розділ. 2 Стіни 58148** |
|  | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | м2 | 60 | 40 | 2400 |
|  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової та водоемульсійної фарби | м2 | 464 | 80 | 37120 |
|  | Просочування цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином | м2 | 587 | 30 | 17610 |
|  | Протигрибковий нейтралізуючий засіб | л | 60 | 70 | 4200 |
|  | Поліпшене штукатурення поверхонь стін по сітці штукатурною сумішшю «Ротбанд» | м2 | 587 | 120 | 70440 |
|  | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю штукатурною сумішшю «Ротбанд» | м2 | 35 | 130 | 4550 |
|  | Штукатурка «Ротбанд» | кг | 3100 | 6,0 | 18600 |
|  | Безпіщане покриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу (типу «Сатенгіпс») товщиною шару 1мм. | м2 | 622 | 100 | 62200 |
|  | Сатенгіпс | кг | 750 | 4,8 | 3600 |
|  | Грунтування стін та укосів | м2 | 622 | 30 | 18660 |
|  | Грунтовка СТ-17 | л | 160 | 23 | 3680 |
|  | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів за 2 рази | м2 | 562 | 60 | 33720 |
|  | Фарба полівінілацетатна водоемульсійна | кг | 120 |  50 | 6000 |
|  | Опорядження стін європанелями на основі ДСП – 16 мм | м2 | 47 | 150 | 7050 |
|  | Європанелі ламіновані на основі ДСП – 16 мм | м2 | 47 | 190 | 8930 |
|  **Розділ 3. Стеля**  |
|  | Очищення вручну поверхонь стелі від водоемульсійної фарби | м2 | 261 | 80 | 20880 |
|  | Безпіщане покриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу (типу «Сатенгіпс») товщиною шару до 5мм. | м2 | 261 | 100 | 26100 |
|  | Сатенгіпс | кг | 180 | 4,8 | 864 |
|  | Грунтування стелі | м2 | 261 | 30 | 7830 |
|  | Грунтовка СТ-17 | л | 50 | 23 | 1150 |
|  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування | м2 | 261 | 40 | 10440 |
|  | Фарба полівінілацетатна водоемульсійна | кг | 25 |  50 | 1250 |
|  **Розділ 4. Підлога**  |
|  | Розбирання дерев’яних та пластикових плінтусів | м | 195 | 23 | 4485 |
|  | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 45 | 40 | 1800 |
|  | Розбирання покриттів підлог з дерев’яних дошок | м2 | 18,4 | 50 | 920 |
|  | Демонтаж основи підлоги з бетону | м2 | 42 | 170 | 7140 |
|  | Демонтаж перекриття сантехнічних шахт підлоги з кам’яних плит | м2 | 42 | 90 | 3780 |
|  | Улаштування перекриття сантехнічних шахт підлоги з кам’яних плит | м2 | 42 | 130 | 5460 |
|  | Улаштування основи з бетону товщиною 30см | м2 | 42 | 120 | 5040 |
|  | Бетонна суміш М200 | куб | 18 | 1700 | 30600 |
|  | Грунтування основ із бетону під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 261,2 | 15 | 3918 |
|  | Грунтовка «Thomsit RS-777» | л | 70 | 75 | 5250 |
|  | Улаштування шару гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 261,2 | 60 | 15672 |
|  | Гідроізоляція рулонна для підлоги | м2 | 261,2 | 70 | 18284 |
|  | Улаштування стяжок самовирівнювальної суміші Сеrezit CN 69 товщиною 10 мм. | м2 | 261,2 | 130 | 33956 |
|  | Самовирівнювальна суміш 3-15мм Сеrezit CN 69 | кг | 1980 | 12 | 23760 |
|  | Улаштування покриттів з керамічних плиток | м2 | 77,9 | 320 | 24928 |
|  | Плитка ГРЕС 30х30 (підлога) S | м.2 | 77,9 | 200 | 15580 |
|  | Улаштування покриття з лінолеуму  | м2 | 183,3 | 70 | 12831 |
|  | Лінолеум зносостійкий Таrket | м2 | 183,3 | 210 | 38493 |
|  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м.п. | 190 | 30 | 5700 |
|  | Плінтус полівінілхлоридний | м.п. | 190 | 20 | 3800 |
|  **Розділ 5. Сантехнічні роботи**  |
|  | Розбирання трубопроводів водопостачання зі сталевих труб діаметром 20 мм  | м.п. | 25 | 110 | 2750 |
|  | Розбирання трубопроводів водопостачання зі сталевих труб діаметром 50 мм | м.п. | 19 | 130 | 2470 |
|  | Прокладання трубопроводів водопостачання з металопластикових труб діаметром 20 мм | м.п. | 25 | 90 | 2250 |
|  | Прокладання трубопроводів водопостачання з металопластикових труб діаметрм 50 мм | м.п. | 30 | 100 | 3000 |
|  | Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 20х2,25 мм | м.п. | 20 | 17 | 340 |
|  | Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 50х4,0 мм | м.п. | 30 | 230 | 6900 |
|  | Трійник прямий, діаметр 20 мм | шт | 6 | 110 | 440 |
|  | Кутник прямий , діаметр 20 мм | шт | 8 | 90 | 360 |
|  | Трійник прямий, діаметр 50 мм | шт | 2 | 170 | 340 |
|  | Кутник прямий , діаметр 50 мм | шт | 6 | 130 | 780 |
|  | Розбирання трубопроводів каналізації діаметром 110 мм | м.п. | 20 | 180 | 3600 |
|  | Прокладання трубопроводів каналізації діаметром 110 мм | м.п. | 20 | 150 | 3000 |
|  | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 110 мм | шт | 8 | 270 | 2160 |
|  | Труба 110L2000 тришарова | шт | 10 | 130 | 1300 |
|  | Перехід на пластик | шт | 4 | 450 | 1800 |
|  | З’єднувач каналізаційний | шт | 7 | 250 | 1750 |
|  | Заміна вентиляційних грат (пластик)  | шт | 4 | 120 | 480 |
|  **Розділ 6. Електромонтажні роботи**  |
|  | Демонтаж вимикачів та розеток | шт | 37 | 30 | 1110 |
|  | Демонтаж світильників | шт | 35 | 45 | 1575 |
|  | Прорізання борозен у стінах з цегли 2х2см | п.м. | 230 | 20 | 4600 |
|  | Прокладання проводів при схованій проводці | п.м. | 230 | 20 | 4600 |
|  | Провід ВВГ3х1,5 | м | 110 | 15 | 1650 |
|  | Провід ВВГ3х2,5 | м | 120 | 20 | 2400 |
|  | Провід 4х6 | м | 20 | 70 | 1400 |
|  | Установлення штепсельних розеток утопленого типу | шт | 20 | 50 | 1000 |
|  | Установлення вимикачів утопленого типу 1-клавішних | шт | 15 | 50 | 750 |
|  | Установлення вимикачів утопленого типу 2-клавішних | шт | 2 | 60 | 120 |
|  | Розетки штепсельні та вимикачі утопленого типу  | шт | 37 | 50 | 1850 |
|  | Монтаж світильників для світлодіодних ламп | шт | 35 | 180 | 6300 |
|  **Розділ 6. Вхідна група**  |
|  | Розбирання бордюрного каменю по основі на грунті | м.п. | 5 | 80 | 400 |
|  | Рзбивання цементної стяжки на основі по грунту | м.2 | 6 | 70 | 420 |
|  | Улаштування бортового каменю з бетону по зовнішньому краю вхідної групи | м.п. | 5 | 120 | 600 |
|  | Бордюрний камінь БУ 100.30.29 | м.п. | 5 | 160 | 800 |
|  | Улаштування стяжок цементних товщиною 50мм | м.2 | 6 | 180 | 1080 |
|  | Цементна суміш POLIMIN СЦ-5 | кг. | 125 | 3,6 | 450 |
|  | Армування стяжки дротяною сіткою | м.2 | 6 | 20 | 120 |
|  | Сітка металева армувальна 100х100 | м.2 | 6 | 30 | 180 |
|  | Улаштування покриттів з керамічних плиток розміром 30х30см на розчині із сухої клеючої суміші | м.2 | 6 | 250 | 1500 |
|  | Плитка ГРЕС 30х30 (підлога)  | м.2 | 6 | 200 | 1200 |
|  | Клеюча суміш для плитки | кг | 25 | 6 | 150 |
|  | Фарбування металевих конструкцій фарбою за 2 рази | м.2 | 7 | 120 | 840 |
|  | Фарба олійна сірого кольору | кг | 2,5 | 40 | 100 |
|  **Додаткові витрати**  |
| 63 | Навантаження сміття вручну | т | 37 | 200 | 7400 |
| 64 | Перевезення сміття до 30км | т | 37 | 220 | 8140 |
| 65 | Вартість експертизи кошторисної документації | послуга |  |  | 1250 |
| 66 | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) 1,5% | послуга |  |  | 11588 |
| 67 | Резерв на інфляцію | % | 20 | 784112 | 156822 |
|  | **Всього** |  |  |  | **940935** |