|  |
| --- |
|   |
| **Бюджет проекту** |
|  |
|  |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Землянi роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | РН1-11-2 | Розробка ґрунту бульдозерами потужнiстю59 кВт при перемiщеннi до 10 м, групаґрунту 2 | 100 м3 | 0,9122 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |  -  |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *2* | *РН18-12-1* | *Улаштування дорожнiх корит**напiвкоритного профiлю з застосуванням**автогрейдерiв, глибина корита до 250 мм* | *100м2* | *1,8013* | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  |  *-*  |  *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  |
| *3* | *РН18-23-3* | *Улаштування нижнього шару двошарових**основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї**40-70 мм з межею мiцностi на стиск понад**98,1 МПа [1000 кг/см2]* | *100м2* | *1,8013* | *12819,11* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *23091,06* |  *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  |
| *4* | *РН18-23-4**К=6* | *На кожний 1 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норм 18-23-1,**18-23-2, 18-23-3* | *100м2* | *1,8013* | *5127,65* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *9236,44* |  *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *5* | *РН18-23-6* | *Улаштування верхнього шару двошарових**основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї**20-40 мм з межею мiцностi на стиск до 98,**1 МПа [1000 кг/см2]* | *100м2* | *1,8013* | *17570,32* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *31649,42* |  *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  |
| *6* | *РН18-23-8**К=5* | *На кожний 1 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норм 18-23-5,**18-23-6, 18-23-7* | *100м2* | *-1,8013* | *4167,45* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *-7506,83* |  *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  |
| *7* | *РН18-20-2* | *Улаштування пiдстильних та**вирiвнювальних шарiв основи з пiщано-**гравiйної сумiшi, жорстви* | *100м3* | *1,8013* | *47536,08* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *85626,74* |  *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 142096,83 |  -  | \_\_-\_\_ -  |   | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 142096,83 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 142096,83 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **142096,83** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **142096,83** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Покриття майданчику**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *8* | *РН18-49-1* | *Улаштування резинового штучного**покриття (10см)* | *100м2* | *1,8013* | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  |  *-*  |  *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  | *\_\_-\_\_* *-*  |
| 9 | С1426-11789варіант 2 | Плити штучного покриття для дитячихмайданчиків | м2 | 180,13 | 582,69 -  | \_\_-\_\_ -  | 104959,95 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 104959,95 |  -  | \_\_-\_\_ -  |   | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 104959,95 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 104959,95 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **104959,95** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 2** | **104959,95** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 247056,78 |  -  | \_\_-\_\_ -  |   | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 247056,78 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 247056,78 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **247056,78** |   |   |   |   |
|   |   | Інші супутні витрати | 2,7  |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **249756,78** |   |   |   |   |
|   |  | **Податок на додану вартість** | **49951,36**  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **ВСЬОГО** | **299708,14**  |   |   |   |   |
|  |  | ***Непередбачувані додаткові витрати (здорожчання послуг, інфляція і т.д. - 20% від загальної вартості)*** | **59941,63** |  |  |  |  |
|  |  | **Загальна вартість проекту** | **359649,77** |  |  |  |  |
|   |