|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Бюджет проекту** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | Вартість одиниці,  грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | не зайнятих  обслуговуванням  машин | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | в тому  числі за-  робітної  плати | тих, що  обслуговують  машини | |
| на одини-  цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Землянi роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН1-11-2 | Розробка ґрунту бульдозерами потужнiстю  59 кВт при перемiщеннi до 10 м, група  ґрунту 2 | 100 м3 | 0,9122 | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | - | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *2* | *РН18-12-1* | *Улаштування дорожнiх корит*  *напiвкоритного профiлю з застосуванням*  *автогрейдерiв, глибина корита до 250 мм* | *100м2* | *1,8013* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *-* | *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* |
| *3* | *РН18-23-3* | *Улаштування нижнього шару двошарових*  *основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї*  *40-70 мм з межею мiцностi на стиск понад*  *98,1 МПа [1000 кг/см2]* | *100м2* | *1,8013* | *12819,11*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *23091,06* | *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* |
| *4* | *РН18-23-4*  *К=6* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норм 18-23-1,*  *18-23-2, 18-23-3* | *100м2* | *1,8013* | *5127,65*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *9236,44* | *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *5* | *РН18-23-6* | *Улаштування верхнього шару двошарових*  *основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї*  *20-40 мм з межею мiцностi на стиск до 98,*  *1 МПа [1000 кг/см2]* | *100м2* | *1,8013* | *17570,32*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *31649,42* | *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* |
| *6* | *РН18-23-8*  *К=5* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норм 18-23-5,*  *18-23-6, 18-23-7* | *100м2* | *-1,8013* | *4167,45*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *-7506,83* | *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* |
| *7* | *РН18-20-2* | *Улаштування пiдстильних та*  *вирiвнювальних шарiв основи з пiщано-*  *гравiйної сумiшi, жорстви* | *100м3* | *1,8013* | *47536,08*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *85626,74* | *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 142096,83 | - | \_\_-\_\_  - |  | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 142096,83 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 142096,83 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **142096,83** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **142096,83** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Покриття майданчику** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8* | *РН18-49-1* | *Улаштування резинового штучного*  *покриття (10см)* | *100м2* | *1,8013* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *-* | *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* |
| 9 | С1426-11789  варіант 2 | Плити штучного покриття для дитячих  майданчиків | м2 | 180,13 | 582,69  - | \_\_-\_\_  - | 104959,95 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 104959,95 | - | \_\_-\_\_  - |  | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 104959,95 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 104959,95 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **104959,95** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **104959,95** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 247056,78 | - | \_\_-\_\_  - |  | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 247056,78 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 247056,78 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **247056,78** |  |  |  |  |
|  |  | Інші супутні витрати | | | | | 2,7 |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **249756,78** |  |  |  |  |
|  |  | **Податок на додану вартість** | | | | | **49951,36** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | | | | | **299708,14** |  |  |  |  |
|  |  | ***Непередбачувані додаткові витрати (здорожчання послуг, інфляція і т.д. - 20% від загальної вартості)*** | | | | | **59941,63** |  |  |  |  |
|  |  | **Загальна вартість проекту** | | | | | **359649,77** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |