|  |
| --- |
| **Бюджет проекту** |
|   |   |   |   |   | Поточна ціна одиниці виміру, грн. |   | Витратитруда |
|   |   | Обгрунту-вання |   |   |   | у тому числі | Виконано | робітників-будівельни-ків на обсягробіт, люд.-год. |
| №з / п | Найменування робіт і витрат |  (шифр і№ позиціїнормативу) | Одиницявиміру | Кількість | Всього | Заробітнаплата | Експлуата-ція машин тамеханізмів | робіт(витрати),грн. | Витратитрударобітників,що обслуго- |
| у тому чис-лі заробітна платамашиністів |   | вують маши-ни, на обсяг робіт,люд.-год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | **Локальний кошторис****2-1-1** **на Улаштування Благоустрію** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Роздiл 1. Улаштування покриттiв ФЭМ** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1* |  *Корчування вручну в мiських умовах пнiв дуба,**ясеня, в'яза, дiаметр пня понад 30 см до 50 см* | *РН18-115-8* | *шт* | *12* | *1015,03* | *1015,03* | *\_\_-\_\_* *-*  | *12180,36* | *223,74* *-*  |
| 2 |  Розробка ґрунту бульдозерами потужнiстю 59кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 2 | РН1-11-2 | 100 м3 | 0,3055 | 1022,12 |  -  | 1022,12265,58 | 312,26 | \_\_-\_\_1,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 |  Улаштування дорожнiх корит напiвкоритногопрофiлю з застосуванням автогрейдерiв,глибина корита до 250 мм | РН18-12-1 | 100м2 | 0,611 | 746,88 | 161,69 | 585,19117,03 | 456,34 | 1,810,92 |
| 4 |  Улаштування нижнього шару двошаровихоснов товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1МПа [1000 кг/см2] | РН18-23-3 | 100м2 | 0,611 | 14959,48 | 324,16 | 1767,69470,72 | 9140,24 | 3,473,83 |
| 5 |  На кожний 1 см змiни товщини шару додаватиабо виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 | РН18-23-4К=6 | 100м2 | 0,611 | 5246,06 |  -  | 89,3016,21 | 3205,34 | \_\_-\_\_0,16 |
| *6* |  *Улаштування верхнього шару двошарових**основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 20-**40 мм з межею мiцностi на стиск до 98,1**МПа [1000 кг/см2]* | *РН18-23-6* | *100м2* | *0,611* | *20159,78* | *374,41* | *2142,27**564,53* | *12317,63* | *4,01**4,63* |
| 7 |  На кожний 1 см змiни товщини шару додаватиабо виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7 | РН18-23-8К=5 | 100м2 | -0,611 | 4266,12 |  -  | 74,4113,51 | -2606,6 | \_\_-\_\_-0,13 |
| 8 |  Улаштування пiдстильних та вирiвнювальнихшарiв основи з пiщано-гравiйної сумiшi,жорстви | РН18-20-2 | 100м3 | 0,611 | 65905,90 | 1603,32 | 4396,68814,20 | 40268,5 | 17,476,51 |
| *9* |  *Установлення бетонних поребрикiв на**щебеневу основу* | *РН18-30-2* | *м* | *75* | *161,55* | *102,07* | *\_\_-\_\_* *-*  | *12116,25* | *130,35* *-*  |
| 10 |  Поребрик |  С1421-10421-6 | м | 75 | 199,39 |  -  | \_\_-\_\_ -  | 14954,25 | \_\_-\_\_ -  |
| *11* |  *Установлення бортових каменiв бетонних i**залiзобетонних при iнших видах покриттiв* | *РН18-29-2* | *100м* | *0,6* | *20415,57* | *8211,23* | *447,51**134,89* | *12249,34* | *83,18**1,03* |
| 12 |  Бордюр парковий 100-20-60 | С188888-35варіант 1 | шт | 60 | 283,51 |  -  | \_\_-\_\_ -  | 17010,6 | \_\_-\_\_ -  |
| *13* |  *Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних**фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]* | *РН18-49-1* | *100м2* | *0,611* | *78533,16* | *8691,02* | *6,51**0,54* | *47983,76* | *80,53**0,01* |
|   | Разом по розділу  |   |   |   |   |   |   | 179588,27 | 562,72 |
|   |  будівельні роботи, грн. |   |   |   |   |   |   | 179588,27 | 544,5618,16 |
|   | **Роздiл 2. Стовпи для майданчика** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 |  Копання ям для встановлення стоякiв тастовпiв глибиною 0,7 м | РН1-4-2 | 10 ям | 0,1 | 423,65 | 423,65 | \_\_-\_\_ -  | 42,37 | 0,76 -  |
| *15* |  *Установлення опор залiзобетонних**одинарних висотою до 8,5 м засобами малої**механiзацiї* | *Е34-116-2**К=1,15* | *опора* | *1* | *534,38* | *528,00* | *\_\_-\_\_* *-*  | *534,38* | *8,4* *-*  |
| 16 |  Опора залізобетонна | С123-526варіант 1 | шт | 1 | 5986,16 |  -  | \_\_-\_\_ -  | 5986,16 | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *17* |  *Установлення лiхтаря* | *Е21-26-1**К=1,15* | *шт* | *1* | *70,54* | *49,94* | *\_\_-\_\_* *-*  | *70,54* | *0,81* *-*  |
| 18 |  Лiхтарi  | С121-230варіант 2 | шт | 1 | 1405,10 |  -  | \_\_-\_\_ -  | 1405,1 | \_\_-\_\_ -  |
| *19* |  *Прокладання кабелю перерiзом до 10 мм2 на**тросi* | *РН17-9-4* | *100м* | *0,62* | *6276,48* | *2194,47* | *77,52**4,79* | *3891,42* | *21,91**0,05* |
| *20* |  *Установлення опор з металевих труб**вагою до 0,25 т* | *Е33-259-2* | *опора* | *2* | *1107,01* | *132,37* | *284,45**66,47* | *2214,02* | *4,16**1,88* |
| 21 |  Стовпи металеві 2,5 м |  С118-25-1 | шт | 2 | 593,96 |  -  | \_\_-\_\_ -  | 1187,92 | \_\_-\_\_ -  |
| *22* |  *Виготовлення металевого щита**(баскетбольного)* | *Е9-72-1* | *т* | *0,15* | *36589,51* | *10810,80* | *3964,11**851,84* | *5488,43* | *24,02**1,67* |
| 23 |  Стовп металевий |  С118-25-1варіант 1 | шт | 1 | 818,36 |  -  | \_\_-\_\_ -  | 818,36 | \_\_-\_\_ -  |
| *24* |  *Установлення опор з металевих труб**вагою до 0,5 т* | *Е33-259-3* | *опора* | *1* | *1490,66* | *169,49* | *359,12**85,56* | *1490,66* | *2,66**1,2* |
|   | Разом по розділу  |   |   |   |   |   |   | 23129,36 | 67,52 |
|   |  будівельні роботи, грн. |   |   |   |   |   |   | 23129,36 | 62,724,8 |
|   | **Роздiл 3. Оглядова площадка** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *25* |  *Установлення опор з металевих труб**вагою до 0,1 т* | *Е33-259-1* | *опора* | *8* | *691,70* | *95,25* | *222,46**51,04* | *5533,6* | *11,97**5,84* |
| *26* |  *Виготовлення гратчастих конструкцiй* | *Е9-72-1* | *т* | *0,05* | *34768,08* | *10810,80* | *3964,11**851,84* | *1738,4* | *8,01**0,56* |
| *27* |  *Монтаж каркасу* | *Е9-22-1* | *т* | *0,05* | *2607,84* | *2483,45* | *21,71**1,34* | *130,39* | *2,02* *-*  |
| *28* |  *Улаштування покриття з профнастілу* | *ЕН15-206-4**К=1,15* | *100м2* | *0,22* | *9960,66* | *9914,23* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2191,35* | *33,86* *-*  |
| 29 |  Профнастіл  |  С111-1235-1варіант 1 | м2 | 22,44 | 292,30 |  -  | \_\_-\_\_ -  | 6559,21 | \_\_-\_\_ -  |
| *30* |  *Установлення лавок* | *ЕН10-39-1**К=1,15* | *100шт* | *0,06* | *18258,35* | *8090,61* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1095,5* | *8,12* *-*  |
| 31 |  Лавка | 550101-144варіант 1 | шт | 6 | 5828,75 |  -  | \_\_-\_\_ -  | 34972,5 | \_\_-\_\_ -  |
|   | Разом по розділу  |   |   |   |   |   |   | 52220,95 | 70,38 |
|   |  будівельні роботи, грн. |   |   |   |   |   |   | 17248,45 | 63,986,4 |
|   | Разом за локальним кошторисом: |   |   |   |   |   |   | 254938,58 | 700,62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   |  будівельні роботи, грн. |   |   |   |   |   |   | 219966,08 | 671,2629,36 |
|   |  устаткування, грн. у тому числі витрати підрядника, грн. |   |   |   |   |   |   | 34972,5 -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| №п/п | Обґрунтування | Найменування витрат | Вартість , тис. грн. |
| всього | у тому числі: |
| будівельнихробіт | інших витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |   | Прямi витрати, в тому числi | 219,96608 | 219,96608 |  -  |
|   | Розрахунок N1 | Заробiтна плата | 39,70781 | 39,70781 |  -  |
|   | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | 170,68183 | 170,68183 |  -  |
|   | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв | 9,57644 | 9,57644 |  -  |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | 21,10719 | 21,10719 |  -  |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвельi споруд |  -  |  -  |  -  |
|   |   | в т.ч. зворотнi суми |  -  |  -  |  -  |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (наобсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) |  -  |  -  |  -  |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (наобсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) |  -  |  -  |  -  |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати | 2,7 |  -  | 2,7 |
|   |   | **Разом** | 243,77327 | 241,07327 | 2,7 |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 5,26946 | 5,26946 |  -  |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | 0,95315 |  -  | 0,95315 |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику |  -  |  -  |  -  |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами |  -  |  -  |  -  |
|   |   | **Разом (пп. 1-10)** | 249,99588 | 246,34273 | 3,65315 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i неврахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) |  -  |  -  |  -  |
|   |   | **Разом договiрна цiна крiм ПДВ** | 249,99588 | 246,34273 | 3,65315 |
| 12 |   | Податок на додану вартiсть | 49,99918 |  -  | 49,99918 |
|   |   | **Всього договiрна цiна** | 299,99506 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | в т.ч. зворотнi суми: |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |  **ВСЬОГО** | 299,99506  |   |   |
|  |  | ***Непередбачувані додаткові витрати (здорожчання послуг, інфляція і т.д. - 20% від загальної вартості)*** | 59,999 |  |  |
|  |  | **Загальна вартість проекту** | 359,994 |  |  |
|  |