|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт футбольного поля по вул. C**улеймана Стальського 12** в Дніпровському р-ні м. Києва | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Капітальний ремонт футбольного поля по вул. Сулеймана Стальського 12 в Дніпровському р-ні м. Києва** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт футбольного поля по вул. Сулеймана Стальського 12 в Дніпровському р-ні м. Києва** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 1617,032 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 3,72847 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 148,781 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,1 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “29 сiчня” 2017 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуваням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| *1* | | *Е1-18-5* | *Розроблення грунту з навантаженням на*  *автомобiлi-самоскиди екскаваторами*  *одноковшовими дизельними на*  *пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю*  *0,25 м3, група грунтiв 2*  *кількість: 0,25х2904* | *1000м3* | *0,726* | | *18347,08*  *1706,01* | *16641,07*  *6687,37* | | *13320* | *1239* | *12081*  *4855* | | *52,785*  *157,3189* | | *38,32*  *114,21* |
|  | |  | Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15 |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *2* | | *РН1-7-2* | *Планування площ механiзованим способом,*  *група ґрунту 2* | *1000 м2* | *2,904* | | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *-* | *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *\_\_-\_\_*  *-* | | *\_\_-\_\_*  *-* |
| 3 | | РН1-14-1 | Ущiльнення ґрунту пневматичними  трамбiвками, група ґрунту 1-2  кількість: 2904х0,1 | 100 м3 | 2,904 | | 3014,95  748,34 | 2266,61  926,27 | | 8755 | 2173 | 6582  2690 | | 21,08  23,6555 | | 61,22  68,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *4* | *РН1-10-1* | *Робота на вiдвалi, група ґрунту 1* | *100 м3* | *7,26* | *17,93*  *17,30* | *\_\_-\_\_*  *-* | *130* | *126* | *\_\_-\_\_*  *-* | *0,53*  *-* | *3,85*  *-* |
| 5 | С311-30 | Перевезення грунту до 30 км  кількість: 726х1,6 | т | 1161,6 | 104,41  - | 104,41  18,22 | 121283 | - | 121283  21164 | \_\_-\_\_  0,411 | \_\_-\_\_  477,42 |
| *6* | *РН8-36-3* | *Улаштування прокладної пароiзоляцiї в*  *один шар з геотекстилю SF 150…180гр/м2* | *100м2* | *30,49* | *488,38*  *488,38* | *\_\_-\_\_*  *-* | *14891* | *14891* | *\_\_-\_\_*  *-* | *12,92*  *-* | *393,93*  *-* |
| 7 | С111-1760  варіант 1 | Лавсан Гео 150  кількість: 3049х1,01 | м2 | 3079,49 | 8,35  - | \_\_-\_\_  - | 25723 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *8* | *Е23-2-1*  *застос.* | *Укладання каналiзацiйних безнапiрних*  *розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ*  *дiаметром 110 мм* | *1000м* | *1,202* | *24025,86*  *23939,82* | *\_\_-\_\_*  *-* | *28879* | *28776* | *\_\_-\_\_*  *-* | *618,6*  *-* | *743,56*  *-* |
| 9 | С113-1451-1  варіант 1 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ  діаметром 110х2,2 мм (дренажна)  кількість: 1202х1,01 | м | 1214,02 | 57,44  - | \_\_-\_\_  - | 69733 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *10* | *РН18-24-4* | *Улаштування нижнього шару двошарових*  *основ товщиною 12 см iз щебеню фракцiї*  *70-120 мм* | *100м2* | *29,04* | *623,63*  *170,57* | *453,06*  *155,27* | *18110* | *4953* | *13157*  *4509* | *5,03*  *3,0815* | *146,07*  *89,49* |
| 11 | С1421-9467 | Щебiнь iз природного каменю для  будiвельних робiт, фракцiя 70-120 мм,  марка М600 | м3 | 438,504 | 328,72  - | \_\_-\_\_  - | 144145 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | РН18-24-5 | На кожний 1 см змiни товщини шару  додавати або виключати до норм 18-24-4 | 100м2 | -29,04 | 828,37  - | \_\_-\_\_  - | -24056 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Н1=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *13* | *РН18-23-10* | *Улаштування верхнього шару двошарових*  *основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї*  *40-70 мм з межею мiцностi на стиск до 68,*  *6 МПа [700 кг/см2]* | *100м2* | *29,04* | *6241,02*  *202,10* | *666,38*  *242,38* | *181239* | *5869* | *19352*  *7039* | *5,96*  *4,9045* | *173,08*  *142,43* |
| *14* | *РН18-23-12* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норм 18-23-9,*  *18-23-10, 18-23-11* | *100м2* | *-29,04* | *2954,52*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *-85799* | *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Н1=9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *15* | *РН18-25-1* | *Улаштування одношарових основ*  *товщиною 4 см з відсіву* | *100м2* | *29,04* | *953,12*  *227,57* | *725,55*  *255,13* | *27679* | *6609* | *21070*  *7409* | *6,97*  *5,1108* | *202,41*  *148,42* |
| 16 | С1421-9599 | Матерiали iз вiдсiвiв подрiбнення осадових  гiрничих порiд для будiвельних робiт  кількість: 2904х0,04 | м3 | 116,16 | 130,07  - | \_\_-\_\_  - | 15109 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 17 | РН1-14-1 | Ущiльнення ґрунту пневматичними  трамбiвками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 7,26 | 3014,95  748,34 | 2266,61  926,27 | 21889 | 5433 | 16456  6725 | 21,08  23,6555 | 153,04  171,74 |
| 18 | РН1-29-5 | Планування площ за даними вiзирувальних  позначок вiзуально в насипних ґрунтах,  група ґрунту 1 | 1 м2 | 2904 | 3,23  3,23 | \_\_-\_\_  - | 9380 | 9380 | \_\_-\_\_  - | 0,1  - | 290,4  - |
| *19* | *ЕН27-20-4* | *Улаштування штучної трави* | *1000м2* | *2,904* | *2376,12*  *1647,94* | *728,18*  *141,22* | *6900* | *4786* | *2114*  *410* | *50,0135*  *2,7416* | *145,24*  *7,96* |
|  |  | Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | С111-1578  варіант 1 | Штучна трава (зелена) | 1000м2 | 2,904 | 259322,60  - | \_\_-\_\_  - | 753073 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 21 | С111-1715  варіант 1 | Штучна трава (біла) | м2 | 29,04 | 305,04  - | \_\_-\_\_  - | 8858 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 22 | С114-67  варіант 1 | Полотна скловолокнистi (стічка для трави)  кількість: 0,3х(15х30+180)х1,1 | 10м2 | 20,79 | 31,26  - | \_\_-\_\_  - | 650 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 23 | С111-327  варіант 1 | Клей Bonding Adhesive  кількість: 0,9х29,04 | кг | 26,136 | 331,73  - | \_\_-\_\_  - | 8670 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 24 | С1421-9551-  1 | Пiсок кварцевий  кількість: 1,6х2904х0,01 | т | 46,464 | 498,67  - | \_\_-\_\_  - | 23170 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 25 | С111-1710  варіант 1 | Крихта SBR  кількість: 0,4х2904х0,02 | т | 23,232 | 7492,34  - | \_\_-\_\_  - | 174062 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1565793 | 84235 | 212095  54801 |  | 2351,12  1220,37 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1565793 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 1269463 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 139036 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 51239 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 156,98 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9745 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1617032** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **1617032** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **3728,47** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **148781** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *( назва організації, що затверджує )* | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **Затверджено** | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1995,769 тис. грн. | | | | | | | |
| В тому числі зворотних сум 0 тис. грн. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *( посилання на документ про затвердження )* | | | | | | | |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №** | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **Капітальний ремонт футбольного поля по вул. Березняківська, 38 в Дніпровському р-ні м. Києва** | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| Складений в поточних цінах станом на 29 сiчня 2017 р. | | | | | | | |
| №  п/п | Номери  кошторисів і  кошторисних  розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів  інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
| будівельних  робіт | устаткування,  меблів та  інвентарю | інших  витрат | загальна  вартість |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **Глава 2. Об'єкти основного призначення** | |  |  |  |  |
| 1 | 2-1 | Капітальний ремонт футбольного поля по вул. Березняківська, 38 в Дніпровському р-ні м. Києва | | 1617,032 | - | - | 1617,032 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | **Разом по главi 2:** | | 1617,032 | - | - | 1617,032 |
|  |  | **Разом по главах 1-7:** | | 1617,032 | - | - | 1617,032 |
|  |  | **Разом по главах 1-8:** | | 1617,032 | - | - | 1617,032 |
|  |  | **Разом по главах 1-9:** | | 1617,032 | - | - | 1617,032 |
|  |  | **Глава 10. Утримання служби замовника** | |  |  |  |  |
| 2 | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  44 | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на  технiчний нагляд) (2,5 %) (К=0,75) | | - | - | 30,319 | 30,319 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | **Разом по главi 10:** | | | - | - | 30,319 | 30,319 |
|  |  | **Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи та авторський нагляд** | | |  |  |  |  |
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  50 | Вартiсть експертизи проектної документацiї | | | - | - | 1,100 | 1,100 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | **Разом по главi 12:** | | | - | - | 1,100 | 1,100 |
|  |  | **Разом по главах 1-12:** | | | 1617,032 | - | 31,419 | 1648,451 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | **Кошторисний прибуток (П)** | | | 10,104 | - | - | 10,104 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних**  **організацій (АВ)** | | | - | - | 4,586 | 4,586 |
|  |  | **Разом** | | | 1627,136 | - | 36,005 | 1663,141 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | **Податок на додану вартість** | | | - | - | 332,628 | 332,628 |
|  |  | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | | | 1627,136 | - | 368,633 | 1995,769 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| Керівник проектної організації | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |
|  | | |  |  | | | | |
| Головний інженер проекту  (Головний архітектор проекту) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |
|  | | |  |  | | | | |
| Керівник відділу | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |