**Розрахунок бюджету**

**на капітальний ремонт приміщення в БДЮТ Голосіївського району**

**для створення Центру Єврейської Культури та Діалогу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування товарів (робіт, послуг)** | **Од. виміру** | **Кількість,****од.** | **Ціна за од.,****грн.** | **Вартість,****грн.** |
| **Розділ 1. Прорізи** |
| 1 | Демонтаж дверних коробок з полотнами та лиштвою | шт | 8ї | 260 | 2080 |
| 2 | Заповнення дверних прорізів міжкімнатними блоками з замками | шт | 8 | 950 | 7600 |
| 3 | Блок дверний металопластиковий, глухий 700х2000 | шт | 6 | 2000 | 12000 |
| 4 | Блок дверний металевий, глухий 700х2000 | шт | 2 | 2400 | 4800 |
| 5 | Демонтаж засклених віконних рам та віконних коробок | шт | 9 | 490 | 4410 |
| 6 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками 3м2 з металопластику | м2 | 27 | 350 | 9450 |
| 7 | Встановлення підвіконня 600 мм | м.п. | 13,5 | 90 | 1215 |
| 8 | Встановлення металевих відливів | м.п. | 13,5 | 130 | 1755 |
| 9 | Блоки віконні металопластикові енергозберігаючі | м2 | 27 | 2900 | 78300 |
| 10 | Підвіконня пластикові | м.п. | 13,5 | 550 | 7425 |
| 11 | Відливи металеві | м.п. | 13,5 | 90 | 1215 |
| 12 | Фарбування металевих грат, рам тощо діаметром до 50 мм білилом за 2 рази | м2 | 27 | 140 | 3780 |
|  | **Розділ. 2 Стіни** |
| 13 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 100 | 35 | 3500 |
| 14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби  | м2 | 129 | 80 | 10320 |
| 15 | Просочування цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином | м2 | 229 | 30 | 6870 |
| 16 | Протигрибковий засіб | л | 50 | 70 | 3500 |
| 17 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін по сітці штукатурною сумішшю «Ротбанд» | м2 | 229 | 120 | 27480 |
| 18 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю штукатурною сумішшю «Ротбанд» | м2 | 32 | 130 | 4100 |
| 19 | Штукатурка «Ротбанд» | кг | 2900 | 6,0 | 17400 |
| 20 | Безпіщане покриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1мм. | м2 | 261 | 100 | 26100 |
|  | Сатенгіпс | кг | 300 | 4,8 | 1440 |
| 21 | Грунтування стін та укосів | м2 | 261 | 30 | 7830 |
| 22 | Грунтовка СТ-17 | л | 60 | 23 | 1380 |
| 23 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | м2 | 100 | 75 | 7500 |
|  | Шпалери тиснені щільні під фарбування | м2 | 100 | 70 | 7000 |
| 24 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів за 2 рази | м2 | 261 | 60 | 15660 |
|  | Фарба полівінілацетатна водоемульсійна | кг | 50 |  50 | 2500 |
| 25 | Опорядження стін європанелями на основі ДСП – 16 мм | м2 | 76 | 150 | 11400 |
| 26 | Європанелі ламіновані на основі ДСП – 16 мм | м2 | 76 | 190 | 14440 |
|  **Розділ 3. Стеля**  |
| 27 | Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» | м2 | 119 | 130 | 15470 |
| 28 | Укладання плит стельових в каркас стелі «Амстронг» | м2 | 119 | 50 | 5950 |
| 29 | Улаштування плінтусів на стелі | м | 97 | 35 | 3395 |
| 30 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних консрукціях, підготовлених під фарбування | м2 | 119 | 40 | 4760 |
| 31 | Каркас підвісної стелі з комплектуючими вологостійкий | м | 580 | 160 | 92800 |
| 32 | Фарба полівінілацетатна водоемульсійна | кг | 40 |  50 | 2000 |
|  **Розділ 4. Підлога**  |
| 33 | Розбирання дерев’яних плінтусів | м | 97 | 23 | 2231 |
| 34 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 80,7 | 25 | 2017 |
| 35 | Розбирання покриттів підлог з дерев’яних дошок та паркету | м2 | 38,3 | 50 | 1915 |
| 36 | Улаштування основи з бетону товщиною до 10см | м2 | 119 | 140 | 16660 |
| 37 | Грунтування основ із бетону під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 119 | 15 | 1785 |
| 38 | Улаштування шару гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 119 | 60 | 7140 |
| 39 | Улаштування стяжок самовирівнювальної суміші Сеrezit CN 69 товщиною 5мм. | м2 | 119 | 130 | 15470 |
| 40 | Бетонна суміш М200 | куб | 11,9 | 1700 | 20230 |
| 41 | Грунтовка «Thomsit RS-777» | л | 50 | 75 | 3750 |
| 42 | Самовирівнювальна суміш 3-15мм Сеrezit CN 69 | кг | 557 | 12 | 6683 |
| 43 | Улаштування покриття з лінолеуму  | м2 | 119 | 70 | 8330 |
| 44 | Лінолеум зносостійкий Таrket | м2 | 119 | 187 | 22170 |
| 45 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м.п. | 130 | 30 | 3910 |
| 46 | Плінтус полівінілхлоридний | м.п. | 130 | 20 | 2600 |
|  **Розділ 5. Сантехнічні роботи**  |
| 47 | Розбирання трубопроводів водопостачання зі сталевих оцинкованих труб діаметром 20 - 40 мм | м.п. | 22 | 150 | 3300 |
| 48 | Прокладання трубопроводів водопостачання з металопластикових труб діаметром 20 мм | м.п. | 24 | 120 | 2880 |
| 49 | Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 20х2,25 мм | м.п. | 10 | 17 | 170 |
| 50 | Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 40х5,0 мм | м.п. | 14 | 116 | 1624 |
| 51 | Трійник прямий, діаметр 20 мм | шт | 4 | 170 | 680 |
| 52 | Кутник прямий , діаметр 20 мм | шт | 4 | 150 | 600 |
| 53 | Трійник прямий, діаметр 40 мм | шт | 7 | 230 | 1610 |
| 54 | Кутник прямий , діаметр 40 мм | шт | 4 | 190 | 760 |
|  |  |  |  |  |  |
|  **Розділ 6. Електромонтажні роботи**  |
| 55 | Демонтаж вимикачів та розеток | шт | 27 | 30 | 810 |
| 56 | Демонтаж світильників | шт | 25 | 45 | 1125 |
| 57 | Прорізання борозен у стінах з цегли 2х2см | п.м. | 230 | 20 | 4600 |
| 58 | Прокладання проводів при схованій проводці | п.м. | 230 | 20 | 4600 |
| 59 | Провід ВВГ3х1,5 | м | 110 | 15 | 1650 |
| 60 | Провід ВВГ3х2,5 | м | 120 | 20 | 2400 |
| 61 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу | шт | 18 | 50 | 900 |
| 62 | Установлення вимикачів утопленого типу 1-клавішних | шт | 4 | 50 | 200 |
| 63 | Установлення вимикачів утопленого типу 2-клавішних | шт | 5 | 60 | 300 |
| 64 | Розетки штепсельні та вимикачі утопленого типу  | шт | 27 | 50 | 1350 |
| 65 | Монтаж світильників для світлодіодних ламп | шт | 25 | 180 | 4500 |
|  **Додаткові витрати**  |
| 66 | Навантаження сміття вручну | т | 18 | 200 | 3600 |
| 67 | Перевезення сміття до 25 км | т | 18 | 220 | 3960 |
| 68 | Вартість експертизи кошторисної документації | послуга |  |  | 1250 |
| 69 | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) 1,5% | послуга |  |  | 8768 |
| 70 | Резерв на інфляцію | % | 20 |  | 118654 |
|  | **Всього** |  |  |  | **711924** |