|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Затверджено** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2058,560 тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В тому числі зворотних сум \_ тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( посилання на документ про затвердження ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **КОШТОРИС** | |  | | На виконання робіт з благоустрою території НВК №240 «СОЦІУМ» у м. Києві. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 1583,15238 | | | тис. грн. | | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 6,06102 | | | тис.люд.-год. | | | | |
|  | | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 416,8367 | | | тис. грн. | | | | |
|  | | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,8 | | | розряд | | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “30 березн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | | | |
| на одини-  цю | | | всього | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 0,4 | 7726,52  6691,70 | 1034,82  336,35 | 3090,61 | 2676,68 | 413,93  134,54 | 122,4240  4,6800 | 48,97  1,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | РН18-48-1  к дем.=0,8 | (Демонтаж)Улаштування тротуарiв iз  бетонних плит iз заповненням швiв  цементним розчином | 100м2 | 3,2 | 6037,99  4765,11 | 1272,88  394,00 | 19321,57 | 15248,35 | 4073,22  1260,8 | 79,3920  4,7447 | 254,05  15,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на  автомобілі-самоскиди, місткість ковша  екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,78 | 2486,82  217,11 | 2269,71  737,72 | 1939,72 | 169,35 | 1770,37  575,42 | 3,9720  10,2648 | 3,1  8,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 2,9 | 106,91  106,91 | \_\_-\_\_  - | 310,04 | 310,04 | \_\_-\_\_  - | 1,9560  - | 5,67  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | С311-30-М  варіант 3 | Перевезення сміття до 30 км | т | 80,9 | 186,19  - | 186,19  30,80 | 15062,77 | - | 15062,77  2491,72 | \_\_-\_\_  0,4110 | \_\_-\_\_  33,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 39724,71 | 18404,42 | 21320,29  4462,48 |  | 311,79  58,31 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 39724,71 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 22866,9 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 8496,55 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 18,32 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1923,4 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **48221,26** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **48221,26** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Влаштування покритів з ФЕМ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РН18-12-8 | Улаштування дорожнiх корит коритного  профiлю з застосуванням екскаваторiв,  глибина корита 300 мм | 100м2 | 3,414 | 2439,85  242,69 | 2197,16  709,33 | 8329,65 | 828,54 | 7501,11  2421,65 | 4,4400  9,8496 | 15,16  33,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км | т | 163,872 | 92,89  - | 92,89  16,79 | 15222,07 | - | 15222,07  2751,41 | \_\_-\_\_  0,2240 | \_\_-\_\_  36,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | РН18-20-1 | Улаштування пiдстильних та  вирiвнювальних шарiв основи з пiску ( t-  10см) | 100м3 | 0,32 | 70206,28  1755,94 | 5295,34  1152,18 | 22466,01 | 561,9 | 1694,51  368,7 | 31,2000  13,6652 | 9,98  4,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | РН18-23-1 | Улаштування одношарових основ  товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70  мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1  МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 3,2 | 20206,41  410,10 | 3196,12  870,08 | 64660,51 | 1312,32 | 10227,58  2784,26 | 7,1520  10,4796 | 22,89  33,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | РН18-26-6 | Улаштування верхнього шару двошарових  покриттiв товщиною 15 см iз щебеню  фракцiї 20-40мм з межею мiцностi на  стискання до 98,1 МПа [1000кг/см2] ( Н=  5см) | 100м2 | 3,2 | 22965,22  626,52 | 2814,90  757,01 | 73488,7 | 2004,86 | 9007,68  2422,43 | 10,7280  9,1733 | 34,33  29,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | РН18-26-8  к=10 | На кожний 1 см змiни товщини шару  додавати або виключати до норм 18-26-5,  18-26-6, 18-26-7 | 100м2 | -3,2 | 11209,79  - | 219,84  45,61 | -35871,33 | - | -703,49  -145,95 | \_\_-\_\_  0,6336 | \_\_-\_\_  -2,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребрикiв на  бетонну основу | м | 214 | 107,86  93,39 | \_\_-\_\_  - | 23082,04 | 19985,46 | \_\_-\_\_  - | 1,5840  - | 338,98  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | С1424-11600  варіант 2 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15  [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 10,914 | 2912,13  - | \_\_-\_\_  - | 31782,99 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | К589921-  А003  варіант 10 | Поребрик БР 100.20.8 | шт | 214 | 158,79  - | \_\_-\_\_  - | 33981,06 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | РН18-49-1 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних  фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 3,2 | 9746,51  9518,50 | 165,51  58,50 | 31188,83 | 30459,2 | 529,63  187,2 | 143,7840  0,7924 | 460,11  2,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | & С1421-  9599-1  варіант 2 | Цементно-піщана суміш М100 | м3 | 16,32 | 2382,88  - | \_\_-\_\_  - | 38888,6 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | & С1421-  10634-1  варіант 1 | Пiсок природний, для заповнення швів | м3 | 1,376 | 573,00  - | \_\_-\_\_  - | 788,45 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | С1426-11789  варіант 3 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина  60мм | м2 | 320 | 433,14  - | \_\_-\_\_  - | 138604,8 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 446612,38 | 55152,28 | 43479,09  10789,7 |  | 881,45  138,1 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 446612,38 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 347981,01 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 65941,98 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 24033,46 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 50,1 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5262,39 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **470645,84** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **470645,84** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Влаштування лав та**  **встановлення урн** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лави |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Е7-64-1  к=1,15 | Установлення лав | 100шт | 0,15 | 7165,01  7165,01 | \_\_-\_\_  - | 1074,75 | 1074,75 | \_\_-\_\_  - | 116,3340  - | 17,45  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | С121-159  варіант 40 | Лава паркова | шт | 6 | 5681,33  - | \_\_-\_\_  - | 34087,98 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | С121-159  варіант 41 | Лава зі спинкою | шт | 1 | 5681,33  - | \_\_-\_\_  - | 5681,33 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | С121-159  варіант 38 | Лава з навісом | шт | 8 | 10080,74  - | \_\_-\_\_  - | 80645,92 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Урни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | РН1-4-1 | Копання ям для встановлення стоякiв та  стовпiв глибиною 0,4 м | 10 ям | 0,7 | 208,01  208,01 | \_\_-\_\_  - | 145,61 | 145,61 | \_\_-\_\_  - | 3,6960  - | 2,59  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ЕН6-1-15  к=1,15 | Улаштування фундаментних плит бетонних  плоских | 100м3 | 0,00448 | 12123,82  12101,95 | \_\_-\_\_  - | 54,31 | 54,22 | \_\_-\_\_  - | 194,0970  - | 0,87  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | С1424-11608  варіант 1 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 | м3 | 0,45696 | 2912,13  - | \_\_-\_\_  - | 1330,73 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | ЕН6-11-9 | Установлення закладних деталей вагою до  20 кг | т | 0,007623 | 6245,09  6209,96 | \_\_-\_\_  - | 47,61 | 47,34 | \_\_-\_\_  - | 97,1520  - | 0,74  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | С124-64  варіант 2 | Анкер з арматури кл. ІІ ,діаметр 14 мм,  довжина 450 мм | т | 0,007623 | 23796,77  - | \_\_-\_\_  - | 181,4 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | С121-159  варіант 37 | Урна | шт | 7 | 1904,88  - | \_\_-\_\_  - | 13334,16 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 136583,8 | 1321,92 | \_\_-\_\_  - |  | 21,65  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 136583,8 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 135261,88 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 1321,92 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 489,19 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,04 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 110,02 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **137072,99** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **137072,99** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Влаштування освітлення** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | РН1-16-3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях  шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з  крiпленнями, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,59 | 38489,09  38489,09 | \_\_-\_\_  - | 22708,56 | 22708,56 | \_\_-\_\_  - | 652,8000  - | 385,15  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | РН17-7-9 | Монтаж вiнiпластових труб для  електропроводки дiаметром до 25 мм | 100м | 2,3 | 3355,20  1881,02 | 41,84  37,21 | 7716,96 | 4326,35 | 96,23  85,58 | 30,9480  0,5328 | 71,18  1,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | РН17-8-2 | Затягування першого проводу перерiзом  понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 2,3 | 806,12  703,10 | \_\_-\_\_  - | 1854,08 | 1617,13 | \_\_-\_\_  - | 11,5680  - | 26,61  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | & 15093-  35013-7  варіант 1 | Кабель ВВГ Нг 3,0х2,5 | 1000м | 0,236 | 37555,96  - | \_\_-\_\_  - | 8863,21 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | РН1-20-2 | Засипання вручну траншей, пазух  котлованiв та ям, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,59 | 12488,72  12488,72 | \_\_-\_\_  - | 7368,34 | 7368,34 | \_\_-\_\_  - | 228,4800  - | 134,8  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | РН17-10-6  прим | Встановлення світильників підсвічування  памятника на рівні газону | 100шт | 0,12 | 11626,34  11545,39 | \_\_-\_\_  - | 1395,16 | 1385,45 | \_\_-\_\_  - | 165,3120  - | 19,84  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | & С1512-5-  12  варіант 2 | Світильник підсвічування памятника на рівні  газону | шт | 12 | 5569,41  - | \_\_-\_\_  - | 66832,92 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 116739,23 | 37405,83 | 96,23  85,58 |  | 637,58  1,23 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 116739,23 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 79237,17 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 37491,41 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 13205,34 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 25,76 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2705,56 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **129944,57** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **129944,57** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 5. Металева огорожа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Е9-72-1 | Виготовлення металевих елементів огорожі  (стовпів та каркасу) | т | 0,11 | 17770,69  11840,77 | 4725,55  1085,14 | 1954,78 | 1302,48 | 519,81  119,37 | 174,7200  12,9674 | 19,22  1,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | С113-5  варіант 1 | Труба профільна 40х20 | м | 28 | 78,00  - | \_\_-\_\_  - | 2184 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | С113-5  варіант 2 | Труба профільна 40х40 | м | 27 | 98,00  - | \_\_-\_\_  - | 2646 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв та  стовпiв глибиною 0,7 м | 10 ям | 0,7 | 463,97  463,97 | \_\_-\_\_  - | 324,78 | 324,78 | \_\_-\_\_  - | 8,2440  - | 5,77  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ЕН6-1-15  к=1,15 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,  0030625 | 312397,99  12101,95 | \_\_-\_\_  - | 956,72 | 37,06 | \_\_-\_\_  - | 194,0970  - | 0,59  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | РН20-12-1 | Монтаж каркасу огорожі | 1т | 0,11 | 11766,81  8087,16 | 2924,37  550,02 | 1294,35 | 889,59 | 321,68  60,5 | 106,4520  6,3809 | 11,71  0,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Е13-17-1  к=1,15 | ґрунтування металевих поверхонь за один  раз ґрунтовкою ПФ-020 | 100м2 | 0,07 | 880,73  420,23 | 56,60  5,57 | 61,65 | 29,42 | 3,96  0,39 | 5,5315  0,0828 | 0,39  0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Е13-26-6  к=1,15 | Фарбування металевих поґрунтованих  поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,07 | 1378,72  307,81 | 42,19  6,24 | 96,51 | 21,55 | 2,95  0,44 | 4,1630  0,0925 | 0,29  0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | РН18-72-5 | Улаштування парканiв iз профільного листа | 100м2 | 0,24 | 2917,47  2529,19 | \_\_-\_\_  - | 700,19 | 607,01 | \_\_-\_\_  - | 43,3080  - | 10,39  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | & С111-  1807-39 | Профнастил | м2 | 24 | 178,60  - | \_\_-\_\_  - | 4286,4 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | | | | | 14505,38 | 3211,89 | 848,4  180,7 |  | 48,36  2,15 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 14505,38 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 10445,09 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 3392,59 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1168,5 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,15 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 227,35 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **15673,88** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 5** | | | | | **15673,88** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 6. Озеленення** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | РН18-97-4 | Пiдготовка ґрунту для влаштування  партерного та звичайного газонiв вручну з  внесенням рослинної землi шаром 15 см | 100м2 | 2,23 | 11804,67  4828,92 | \_\_-\_\_  - | 26324,41 | 10768,49 | \_\_-\_\_  - | 86,6640  - | 193,26  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | РН18-97-5 | На кожнi 5 см змiни товщини шару додавати  або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 | 100м2 | -2,23 | 2985,87  660,62 | \_\_-\_\_  - | -6658,49 | -1473,18 | \_\_-\_\_  - | 11,8560  - | -26,44  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | РН18-97-6 | Посiв газонiв партерних, мавританських та  звичайних вручну | 100м2 | 2,23 | 1819,17  676,53 | \_\_-\_\_  - | 4056,75 | 1508,66 | \_\_-\_\_  - | 11,3760  - | 25,37  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 | | | | | 23722,67 | 10803,97 | \_\_-\_\_  - |  | 192,19  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 23722,67 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 12918,7 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 10803,97 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 3755,36 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6,97 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 732,31 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **27478,03** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 6** | | | | | **27478,03** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 7. Підготовчі роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | РН20-5-1 | Установлення та розбирання зовнiшнiх  металевих трубчастих iнвентарних  риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 5,4808 | 8940,67  5287,86 | \_\_-\_\_  - | 49002,02 | 28981,7 | \_\_-\_\_  - | 87,0000  - | 476,83  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | С111-1760  варіант 1 | Плівка п/е захисна (для заклеювання вікон,  роботи враховані загальновиробничими  витратами) | м2 | 155 | 36,65  - | \_\_-\_\_  - | 5680,75 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7 | | | | | 54682,77 | 28981,7 | \_\_-\_\_  - |  | 476,83  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 54682,77 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 25701,07 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 28981,7 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 10833,74 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 23,59 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2477,6 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **65516,51** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 7** | | | | | **65516,51** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 8. Утеплення фасаду** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | РН11-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадiв по  каменю та бетону з землi та риштувань  цементно-вапняним розчином, площа до 5  м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,372 | 19922,36  19922,36 | \_\_-\_\_  - | 7411,12 | 7411,12 | \_\_-\_\_  - | 277,2000  - | 103,12  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | С1555-101  варіант 1 | Ремонтна суміш Thomsit RS-88 | кг | 1116 | 32,32  - | \_\_-\_\_  - | 36069,12 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ЕН15-78-1  Н2,5=1,15 | Утеплення фасадів мінеральними плитами  товщиною 100 мм з опорядженням  декоративним розчином за технологією  "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 3,286 | 48350,06  48302,79 | \_\_-\_\_  - | 158878,3 | 158722,97 | \_\_-\_\_  - | 662,3172  - | 2176,37  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | С111-1604  варіант 1 | Папiр шлiфувальний | м2 | 30,2312 | 192,67  - | \_\_-\_\_  - | 5824,65 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | С111-1624-2  варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 65,72 | 25,00  - | \_\_-\_\_  - | 1643 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | С114-4-У  варіант 1 | Утеплювач Техноніколь ТЕХНОФАС 100 мм  фасадна плита щільність 145 | м3 | 35,1602 | 3300,00  - | \_\_-\_\_  - | 116028,66 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | С111-1844-1  варіант 2 | Цокольний стартовий профіль  перфорований 100 мм | м | 10,8438 | 72,00  - | \_\_-\_\_  - | 780,75 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | & С111-136-  1  варіант 3 | Дюбель фасадний для теплоізоляції з  термостатом | шт | 2654,84 | 9,50  - | \_\_-\_\_  - | 25220,98 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | С111-2011-6  варіант 1 | Суміш для приклеювання та армування  Ceresit СТ 190 | кг | 3943,2 | 9,00  - | \_\_-\_\_  - | 35488,8 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | & С111-  1784-2-Н  варіант 1 | Склосітка лугостійка фасадна,160 гр /м2 | м2 | 377,89 | 32,00  - | \_\_-\_\_  - | 12092,48 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | С111-2014-4  варіант 1 | Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 | кг | 55,862 | 44,00  - | \_\_-\_\_  - | 2457,93 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 62 | С111-2012-8  варіант 3 | Декоративна штукатурка камінцева Ceresit  СТ174 база | кг | 887,22 | 54,00  - | \_\_-\_\_  - | 47909,88 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | С111-2012-8  варіант 4 | Фарба Ceresit CT 54 тонована | кг | 164,9572 | 145,00  - | \_\_-\_\_  - | 23918,79 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | & С111-136-  1  варіант 2 | Дюбель монтажний | шт | 35,96 | 1,50  - | \_\_-\_\_  - | 53,94 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ЕН15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних  кутиків (цокольний профіль) | 100м | 0,35526 | 1923,96  1923,96 | \_\_-\_\_  - | 683,51 | 683,51 | \_\_-\_\_  - | 27,9726  - | 9,94  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | С111-1844-1  варіант 2 | Цокольний стартовий профіль  перфорований 100 мм | м | 37,324 | 72,00  - | \_\_-\_\_  - | 2687,33 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | & С111-136-  1  варіант 2 | Дюбель монтажний | шт | 71,052 | 1,50  - | \_\_-\_\_  - | 106,58 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ЕН15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних  кутиків | 100м | 0,124 | 1923,96  1923,96 | \_\_-\_\_  - | 238,57 | 238,57 | \_\_-\_\_  - | 27,9726  - | 3,47  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | С111-1844-1  варіант 1 | Кутики штукатурні пластиковий перфоровані  з склосіткою | м | 13,02 | 18,50  - | \_\_-\_\_  - | 240,87 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 8 | | | | | 477735,26 | 167056,17 | \_\_-\_\_  - |  | 2292,9  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 477735,26 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 310679,09 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 167056,17 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 53614,89 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 83,19 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8736,82 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **531350,15** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 8** | | | | | **531350,15** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 9. Утеплення укосів** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ЕН15-78-3 | Утеплення фасадів мінеральними плитами  товщиною 30 мм з опорядженням  декоративним розчином за технологією  "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,454708 | 73865,56  71640,99 | \_\_-\_\_  - | 33587,26 | 32575,73 | \_\_-\_\_  - | 982,3254  - | 446,67  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | С126-1300  варіант 1 | Кутики штукатурні пластикові перфоровані з  склосіткою | м | 238,7248 | 18,50  - | \_\_-\_\_  - | 4416,41 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | С111-1624-2  варіант 2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 9,0954 | 23,93  - | \_\_-\_\_  - | 217,65 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | & С111-870-  1О  варіант 2 | Плита мінераловатна, 30 мм | м2 | 47,7462 | 91,00  - | \_\_-\_\_  - | 4344,9 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | & С130-486-  2  варіант 1 | Термодюбель з металевим стержнем і  термозаглушкою 10х80 | шт | 275,9 | 7,72  - | \_\_-\_\_  - | 2129,95 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | & С111-327-  4  варіант 1 | Розчинова суміш для приклеювання та  захисту плит з мінеральної вати, CERESIT  СТ-190 pro | кг | 554,745 | 12,00  - | \_\_-\_\_  - | 6656,94 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | & С111-870-  1О  варіант 1 | Склосітка армуюча фасадна | м2 | 58,2056 | 27,36  - | \_\_-\_\_  - | 1592,51 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | С111-2016-7  варіант 1 | Фарба грунтуюча CERESIT СТ-16 | л | 7,7314 | 37,67  - | \_\_-\_\_  - | 291,24 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | С111-2012-8  варіант 1 | Декоративна штукатурка камінцева Ceresit  СТ174 база | кг | 122,7724 | 47,96  - | \_\_-\_\_  - | 5888,16 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | С111-2012-8  варіант 2 | Фарба Ceresit CT 54 тонована | кг | 22,8284 | 120,00  - | \_\_-\_\_  - | 2739,41 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 9 | | | | | 61864,43 | 32575,73 | \_\_-\_\_  - |  | 446,67  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 61864,43 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 29288,7 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 32575,73 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 10452,01 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 16,21 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1701,99 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **72316,44** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 9** | | | | | **72316,44** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 10. Ремонт відливів** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | РН8-4-1 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв,  вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi | 100м | 0,9548 | 943,21  943,21 | \_\_-\_\_  - | 900,58 | 900,58 | \_\_-\_\_  - | 17,2560  - | 16,48  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ЕН15-78-3 | Утеплення фасадів мінеральними плитами  товщиною 30 мм з опорядженням  декоративним розчином за технологією  "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,2387 | 73865,56  71640,99 | \_\_-\_\_  - | 17631,71 | 17100,7 | \_\_-\_\_  - | 982,3254  - | 234,48  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | С126-1300  варіант 1 | Кутики штукатурні пластикові перфоровані з  склосіткою | м | 100,254 | 18,50  - | \_\_-\_\_  - | 1854,7 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | С111-1624-2  варіант 2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 4,774 | 23,93  - | \_\_-\_\_  - | 114,24 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | & С111-870-  1О  варіант 2 | Плита мінераловатна, 30 мм | м2 | 25,0666 | 91,00  - | \_\_-\_\_  - | 2281,06 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | & С130-486-  2  варіант 1 | Термодюбель з металевим стержнем і  термозаглушкою 10х80 | шт | 145,08 | 7,72  - | \_\_-\_\_  - | 1120,02 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | & С111-327-  4  варіант 1 | Розчинова суміш для приклеювання та  захисту плит з мінеральної вати, CERESIT  СТ-190 pro | кг | 291,214 | 12,00  - | \_\_-\_\_  - | 3494,57 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 87 | & С111-870-  1О  варіант 1 | Склосітка армуюча фасадна | м2 | 30,5536 | 27,36  - | \_\_-\_\_  - | 835,95 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | С111-2016-7  варіант 1 | Фарба грунтуюча CERESIT СТ-16 | л | 4,061 | 37,67  - | \_\_-\_\_  - | 152,98 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | РН11-46-1 | Штукатурення декоративним розчином по  каменю укосiв плоских при ширинi до 200 мм | 100м | -0,2387 | 8854,67  8854,67 | \_\_-\_\_  - | -2113,61 | -2113,61 | \_\_-\_\_  - | 111,5760  - | -26,63  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | РН12-51-1 | Фарбування нових фасадiв (укосів) по  пiдготовленiй поверхнi | 100м2 | -0,2387 | 576,05  576,05 | \_\_-\_\_  - | -137,5 | -137,5 | \_\_-\_\_  - | 9,0120  - | -2,15  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ЕН10-25-4  К=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,9548 | 2324,57  2320,34 | \_\_-\_\_  - | 2219,5 | 2215,46 | \_\_-\_\_  - | 37,6740  - | 35,97  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | & С123-386-  3  варіант 2 | Відливи віконні, пофарбовані | м.п | 99,014 | 120,00  - | \_\_-\_\_  - | 11881,68 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | & С11-19-В1  варіант 1 | Саморіз 3.5x5 мм з пресшайбою | шт | 337,28 | 0,34  - | \_\_-\_\_  - | 114,68 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | РН20-37-2 | Забивання щiлин монтажною пiною, площа  перерiзу щiлини 50 см2 | 100м | 0,9548 | 1349,56  1349,56 | \_\_-\_\_  - | 1288,56 | 1288,56 | \_\_-\_\_  - | 21,9120  - | 20,92  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | & С111-196-  3  варіант 1 | Піна монтажна Ceresit Whiteteq | л | 14,322 | 239,04  - | \_\_-\_\_  - | 3423,53 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 10 | | | | | 45062,65 | 19254,19 | \_\_-\_\_  - |  | 279,07  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 45062,65 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 25808,46 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 19254,19 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 6432,02 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 11,1 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1164,99 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **51494,67** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 10** | | | | | **51494,67** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 11. Заміна накривок парапетів** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | РН8-4-1 | Розбирання парапетів з листової сталi | 100м | 0,5332 | 943,21  943,21 | \_\_-\_\_  - | 502,92 | 502,92 | \_\_-\_\_  - | 17,2560  - | 9,2  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ЕН10-25-4 | Установлення накривок парапетів | 100м | 0,5332 | 2324,57  2320,34 | \_\_-\_\_  - | 1239,46 | 1237,21 | \_\_-\_\_  - | 37,6740  - | 20,09  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | & С111-  1479-9 | Саморізи 9,5 мм | шт | 188,48 | 0,23  - | \_\_-\_\_  - | 43,35 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | & С111-196-  4 | Герметик сіліконовий | л | 15,6612 | 500,00  - | \_\_-\_\_  - | 7830,6 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | & С123-386-  3  варіант 1 | Накривки парапетів індивідуального  виготовлення | м.п | 55,2916 | 410,00  - | \_\_-\_\_  - | 22669,56 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 11 | | | | | 32285,89 | 1740,13 | \_\_-\_\_  - |  | 29,29  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 32285,89 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 30545,76 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 1740,13 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 656,11 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,45 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 152,18 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **32942** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 11** | | | | | **32942** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 12. Інші роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 1,43592 | 106,91  106,91 | \_\_-\_\_  - | 153,51 | 153,51 | \_\_-\_\_  - | 1,9560  - | 2,81  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 102 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | | т | 1,43592 | 186,19  - | 186,19  30,80 | 267,35 | | - | 267,35  44,23 | \_\_-\_\_  0,4110 | \_\_-\_\_  0,59 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 12 | | | | | | 420,86 | | 153,51 | 267,35  44,23 |  | 2,81  0,59 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | 420,86 | |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | | 197,74 | |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | | 75,19 | |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | 0,17 | |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | 17,66 | |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | | **496,05** | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 12** | | | | | | **496,05** | |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | 1449940,03 | | 376061,74 | 66011,36  15562,69 |  | 5620,59  200,38 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | 1449940,03 | |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | | 1007866,93 | |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | | 391624,43 | |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | | 133212,35 | |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | 240,05 | |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | 25212,27 | |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | | **1583152,38** | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | | **1583152,38** | |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | | **6061,02** | |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | | **416836,7** | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | |  |  | |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  44 | |  | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (2,  5 %) | | | | | 39578,81 |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  50 |  | Вартiсть експертизи проектної документацiї | | | 5000 |  |  |  |  | |
|  | **Разом по главах 1-12:** | | | | **1627731,19** |  |  |  |  | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 |  | Кошторисний прибуток (П) | | | 41214,94 |  |  |  |  | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 |  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | | | 7455,05 |  |  |  |  | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 |  | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) | | | 39065,55 |  |  |  |  | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 |  | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І) | | | - |  |  |  |  | |
|  | **Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)** | | | | **1715466,73** |  |  |  |  | |
|  | **Разом:** | | | | **1715466,73** |  |  |  |  | |
|  | **Податок на додану вартість** | | | | **343093,35** |  |  |  |  | |
|  | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | | | | **2058560,08** |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Керівник проєктної організації | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | |
| Головний інженер проєкту  (Головний архітектор проєкту) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | |
| Керівник відділу | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |